| Kezdőlap > Papírkezelés # Nyomtatás különálló lapokra Különálló lapok betöltése A különálló lapokat egyenként, a nyomtató papírvezetője segítségével lehet betölteni. Arról, hogy milyen különálló lapokat lehet használni, a következő rész nyújt tájékoztatást: Papír. Különálló lapokból álló többpéldányos űrlapra, borítékra vagy más speciális papírra való nyomtatás előtt feltétlenül állítsa a papírvastagság-állító kart a megfelelő pozícióba. Bővebben lásd: Papír. Megjegyzés:
Arról, hogy milyen különálló lapokat lehet használni, a következő rész nyújt tájékoztatást: Papír. A felül ragasztócsíkkal összeragasztott, különálló, többpéldányos, nem indigós űrlapokat a papírvezető segítségével lehet betölteni a nyomtatóba. A többpéldányos űrlapokat úgy helyezze be a nyomtatóba, hogy a ragasztott szélük nézzen előre és a nyomtatható oldaluk lefelé.
## Különálló lapok betöltése A következő lépések szerint töltheti be a különálló lapokat:
| Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ki van kapcsolva. Azt is ellenőrizze, hogy hátra van-e nyomva a papíradagoló kar a különálló lapok nyomtatásának megfelelő pozícióba, és hogy az ábrán látható módon, függőlegesen áll-e a papírvezető.
| Csúsztassa a papírvezetőt a 0-val jelzett helyzetbe. Ezután állítsa be a jobb oldali élvezetőt a papír szélességének megfelelően.
| Határozottan toljon be egy papírlapot az élvezetők között, amíg ellenállásba nem ütközik.
Normál használat esetén kapcsolja be a nyomtatót, anélkül hogy bármely más gombot megnyomna. Amikor a nyomtató adatokat kap, elkezd nyomtatni. Vigyázat!
A nyomtató bal oldalán levő papíradagoló gombot csak a papírelakadások eltávolítására szabad használni, és csak ha a nyomtató ki van kapcsolva. Más esetben kárt okozhat a nyomtatóban, vagy elveszhet a felső lapszél pozíciója.
Lap teteje |