| الصفحة الرئيسية > الخيارات والوحدات القابلة للاستهلاك # استبدال خرطوشة الشريط خرطوشة شريط Epson الأصلية استبدال خرطوشة الشريط ## خرطوشة شريط Epson الأصلية عندما تصبح الطباعة باهتة، تحتاج إلى استبدال خرطوشة الشريط. تم تصميم خراطيش شريط Epson وتصنيعها للعمل بصورة سليمة مع طابعة Epson. فهي تضمن التشغيل السليم وطول عمر رأس الطباعة وأجزاء الطابعة الأخرى. أما المنتجات الأخرى غير المصنوعة من قِبل Epson، فقد تؤدي إلى حدوث أضرار بالطابعة لا تشملها ضمانات Epson. تستخدم طابعتك خرطوشة الشريط التالية:
خرطوشة الشريط الأسود من Epson: | S015633
أعلى ## استبدال خرطوشة الشريط اتبع هذه الخطوات لتثبيت خرطوشة الشريط أو استبدالها:
| تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
| افتح غطاء الطابعة ليكون في الوضع الرأسي، ثم اسحبه لأعلى لإزالته.
تحذير:
وإذا كنت قد استخدمت الطابعة منذ لحظات، فقد تكون رأس الطباعة ساخنة؛ لذا اتركها لدقائق قليلة حتى تبرد قبل استبدال خرطوشة الشريط.
| قم بإزالة وحدة شد الورق بالضغط برفق على لساني قفل وحدة الشد وسحبها بعيدًا عن الطابعة.
| تأكد من وجود رأس الطباعة في وسط الطابعة.
وإذا لم يكن ذلك، فقم بتشغيل الطابعة، ثم بعد ذلك، قم بإيقاف تشغيلها مرة أخرى. ثم قم بإزالة خرطوشة الشريط من الطابعة.
| أخرج خرطوشة الشريط الجديدة من غلافها.
| لف يد إحكام الشريط في اتجاه السهم لإزالة أي ارتخاء في الشريط بحيث يكون أسهل عند تثبيته.
| أدخل خرطوشة الشريط داخل الطابعة كما هو موضح؛ ثم اضغط على كلا جانبي الخرطوشة جيدًا لتركيب الخطاطيف البلاستيكية داخل فتحات الطابعة.
ملاحظة:
لا تلمس الكابل الأبيض داخل الطابعة.
| استخدم شيئًا مدبب الرأس، مثل: قلم حبر ذو سن كروي، لتوجيه الشريط بين رأس الطباعة وحامل الخراطيش.
تنبيه:
تجنب إدخال الشريط على الجانب الأقصى من حامل الخراطيش.
صحيح | غير صحيح
| * حامل الخراطيش
| لف يد إحكام الشريط في اتجاه السهم لتسهيل تغذية الشريط في مكانه؛ فينبغي ألا يكون ملتويًا أو متجعدًا.
| قم بإعادة تثبيت وحدة شد الورق.
| قم بإعادة تركيب غطاء الطابعة وإغلاقه.
أعلى |