| Начална страница > Информация за продукта # Технически характеристики на принтера Механични характеристики Електронни характеристики Електрически характеристики Работна среда Хартия Препоръчителна зона за печат Подравняване на хартията ## Механични характеристики
Метод на печатане: | 24-изводен ударен матричен принтер
Скорост на печат: | Бърз режим за чернови | 347 cps при 10 cpi 416 cps при 12 cpi
Чернова | 260 cps при 10 cpi 312 cps при 12 cpi 390 cps при 15 cpi
Чернова, уплътнена | 222 cps при 17 cpi 260 cps при 20 cpi
LQ | 86 cps при 10 cpi 103 cps при 12 cpi 129 cps при 15 cpi
LQ, сгъстено | 147 cps при 17 cpi 172 cps при 20 cpi
Посока на печат: | Двупосочна логика, която търси текст и графика за отпечатване. Еднопосочното отпечатване на текст и графика може да бъде избрано с помощта на софтуерни команди.
Междуредово разстояние: | 4,23 мм (1/6 инча) или програмируемо със стъпка 0,0706 мм (1/360 инча)
Брой отпечатвани колони: | 80 колони (при 10 cpi)
Разделителна способност: | 360 × 180 dpi максимум
Метод на подаване на хартията: | Фрикционно подаване (само за подаване на хартията отзад) Подаване чрез устройство за подаване чрез избутване (само за подаване на хартията отзад)
Устройство за подаване на хартия: | Задно устройство за подаване чрез избутване Държач на рулонна хартия (като опция)
Скорост на подаване на хартията: | Непрекъсната | 53 мм/секунда (3,61 инча/секунда)
Прекъсната | 57 мсек/ред при междуредово разстояние 1/6 инча
Надеждност: | Общ обем на печат | 20 милиона реда (с изключение на печатащата глава) MTBF 10 000 POH (25% натоварване)
Живот на печатащата глава | 400 милиона удара за игла
Размери и тегло: | При използване на непрекъсната хартия:
Височина | 199 мм (7,8 инча )
Ширина | 362 мм (14,3 инча )
Дълбочина | 335 мм (13,2 инча )
(включително опорите на хартията и ръкохватката)
При използване на единични листове:
Височина | 199 мм (7,8 инча )
Ширина | 362 мм (14,3 инча )
Дълбочина | 307 мм (12,1 инча )
(включително опорите на хартията и ръкохватката)
Тегло | приблиз. 4 кг (8,8 либри)
Лента: | Касета с черна лента (S015633)
Живот на лентата (Чернова, 10 cpi, 48 точки/символ) | Черна лента | 2,5 милиона символа
Акустичен шум: | Приблиз. 53 децибела (A) (шаблон ISO 7779)
Горен ## Електронни характеристики
Интерфейси | Един стандартен двупосочен 8-битов паралелен интерфейс с поддържане на полубайтов режим IEEE-1284, един сериен интерфейс EIA-232D и един USB интерфейс (версия 2.0)
Буфер: | 128 KB
Вградени шрифтове: | Растерни шрифтове: EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, пропорционален EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, пропорционален EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C пропорционален Мащабируеми шрифтове: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (на всеки 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (на всеки 2 pt.) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (на всеки 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (на всеки 2 pt.) Шрифтове за баркодове: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (за съхраняване на цифрови комбинации), UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Таблици на символите: | Стандарт: Една курсивна и 12 таблици за графични символи: Курсивна таблица, PC 437 (US, Standard Europe), PC 850 (Multilingual), PC 860 (Portuguese), PC 863 (Canadian-French), PC 865 (Nordic), PC 861 (Icelandic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Разширена: Една курсивна и 40 таблици за графични символи: Курсивна таблица, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC437 Greek, PC853 (Turkish), PC855 (Cyrillic), PC852 (East Europe), PC857 (Turkish), PC866 (Russian), PC869 (Greek), MAZOWIA (Poland), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Greek), ISO Latin 1T (Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estonia), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvian), PC 866 UKR (Ukraina), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC864 (Arabic), PC APTEC (Arabic), PC 708 (Arabic), PC 720 (Arabic), PCAR864 (Arabic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Lithuania), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakhstan)
Набори символи: | 13 международни набори символи: САЩ, Франция, Германия, Великобритания, Дания I, Швеция, Италия, Испания I, Япония, Норвегия, Дания 2, Испания 2, Латинска Америка
Горен ## Електрически характеристики Този продукт ще влезе в спящ режим след период на неактивност. Този интервал от време е зададен фабрично, за да гарантира, че продуктът отговаря на стандартите на Energy Star за енергийна ефективност и не може да бъде променян от потребителя.
| Модел от 220 до 240 V
Диапазон на входното напрежение | Променливотоково - от 198 до 264 V
Номинален диапазон на честотата | от 50 до 60 Hz
Диапазон на входната честота | от 49,5 до 60,5 Hz
Номинален ток | 0,8 A (максимум 2 A в зависимост от типа символ)
Консумация на мощност | Приблиз. 24 W (ISO/IEC 10561 буквен шаблон) Прибл. 8 W в режим на готовност Прибл. 1,3 W в спящ режим* Прибл. 0,5 W в режим за автоматично изключване 0 W в изключено положение
* спящ режим: След като изтекат 4 минути и 30 секудни при следнитните условия, принтерът влиза в спящ режим. - Няма операция - Няма грешка - Няма данни във входния буфер Забележка:
Проверете напрежението на принтера, посочено на етикета на задната му страна.
Горен ## Работна среда
| Температура (без кондензация) | Влажност (без кондензация)
При работа | от 5 до 35˚C (от 41 до 95˚F) | От 10 до 80% относителна влажност
При съхранение | от -30 до 60˚C (от -22 до 140˚F) | От 0 до 85% относителна влажност
Горен ## Хартия Забележка
Използвайте рециклирана хартия, пликове и многопластови формуляри на отделни листове само при нормални условия що се отнася до температура и влажност, както следва: Температура: от 15 до 25˚C (от 59 до 77˚F) Влажност: От 30 до 60% относителна влажност Не зареждайте сгъната или повредена, набръчкана или накъдрена хартия.
Отделни листове (стандартни): подаване през водача за хартия
Ширина | от 100 до 257 мм (от 3,9 до 10,1 инча)
Дължина | от 100 до 364 мм (от 3,9 до 14,3 инча)
Дебелина | от 0,065 до 0,14 мм (от 0,0025 до 0,0055 инча)
Тегло | От 52 до 90 г/м² (от 14 до 24 либри)
Многопластови формуляри на отделни листове: подаване през водача за хартия
Ширина | от 100 до 257 мм (от 3,9 до 10,1 инча)
Дължина | от 100 до 364 мм (от 3,9 до 14,3 инча)
Копия | 1 оригинал + до 3 копия
Дебелина | от 0,12 до 0,32 мм (от 0,0047 до 0,0126 инча)
Тегло | От 40 до 58 г/м² (от 12 до 15 либри)
Свързани формуляри | С ивица лепило отгоре на формуляра
Пликове: подаване през водача за хартия
Размер | № 6: 165 × 92 мм (от 6,5 × 3,6 инча) No. 10: 241 × 105 мм (9,5 × 4,1 инча)
Дебелина | От 0,16 до 0,52 мм (от 0,0063 до 0,0205 инча)
Тегло | От 45 до 90 г/м² (от 12 до 24 либри)
Непрекъсната хартия (стандартна и многопластова): подаване отзад
Ширина | от 101,6 до 254 мм (от 4,0 до 10,0 инча)
Дължина (една страница) | От 101,6 до 558,8 мм (от 4,0 до 22,0 инча)
Копия | 1 оригинал + до 3 копия
Дебелина | от 0,065 до 0,32 мм (от 0,0025 до 0,0126 инча)
Тегло (без многопластова хартия) | От 52 до 82 г/м² (от 14 до 22 либри)
Тегло (един лист многопластова хартия) | От 40 до 58 г/м² (от 12 до 15 либри)
Свързани формуляри | Ивица лепило или са прегъване от двете страни
Рулонна хартия: подаване отзад чрез предлаган като опция държател на рулонна хартия
Ширина | 216 мм (8,5 инча)
Дебелина | От 0,07 до 0,09 мм (от 0,0028 до 0,0035 инча)
Тегло | От 52 до 82 г/м² (от 14 до 22 либри)
Горен ## Препоръчителна зона за печат Забележка:
За да получите възможно най-добри резултати, печатайте в рамките на препоръчителната зона на печат. Възможно е принтерът да не може да печата извън тази зона.
Единични листове:
A | Минималното поле отгоре е 4,2 мм (0,17 инча).
B | Минималните полета отляво и отдясно са по 3,0 мм (0,12 инча). При отделни листове максималната ширина на хартията е 257 мм (10,1 инча). Максималната ширина на печат е 203,2 мм (8,0 инча). Ако размерът на хартията е значително по-голям, страничните полета ще бъдат по-широки от минимума, но ширината на печат не трябва да превишава 203,2 мм (8,0 инча).
C | Минималното поле отдолу е 4,2 мм (0,17 инча).
Пликове:
A | Минималното поле отгоре е 4,2 мм (0,17 инча).
B | Минималните полета отляво и отдясно са по 3,0 мм (0,12 инча). Максималната хоризонтална ширина на печат е 234,9 мм (9,25 инча). Ако размерът на плика е значително по-голям, страничните полета ще бъдат по-широки от минимума, но ширината на печат не трябва да превишава 234,9 мм (9,25 инча).
C | Минималното поле отдолу е 4,2 мм (0,17 инча).
Непрекъсната хартия:
A | Минималните полета отгоре и отдолу, над и под перфорацията са по 4,2 мм (0,17 инча).
B | Минималните полета отляво и отдясно са по 13 мм (0,51 инча). Максималната ширина на печат е 254 мм (10,0 инча). Максималната ширина на печат е 203,2 мм (8,0 инча). Ако размерът на хартията е значително по-голям, страничните полета ще бъдат по-широки от минимума, но ширината на печат не трябва да превишава 203,2 мм (8,0 инча).
Рулонна хартия:
A | Минималното поле отгоре е 4,2 мм (0,17 инча).
B | Минималните полета отляво и отдясно са по 3,0 мм (0,12 инча). Максималната ширина на печат е 203,2 мм (8,0 инча).
Горен ## Подравняване на хартията При непрекъсната хартия, отпечатването започва от стрелката на принтера. Зоната, в която не се печата, се намира вляво от стрелката. За единични листове, отпечатването започва при "0" от линията на водача на хартията. Зоната, върху която не се печата, се намира вляво от “0”. Горен |