| Beginpagina > Productinformatie # Opdrachtenlijsten EPSON ESC/P 2 besturingscodes IBM PPDS emulatie-besturingscodes De printer ondersteunt de besturingscodes EPSON ESC/P en de besturingscodes van de IBM PPDS-emulatie die hieronder zijn opgesomd. ## EPSON ESC/P 2 besturingscodes Door een EPSON ESC/P 2-printer in de software te selecteren, kunt u geavanceerde lettertypen en afbeeldingen gebruiken.
Algemene werking:
| ESC @, ESC U
Papierinvoer:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Paginaformaat:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Beweging afdrukpositie:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Lettertypeselectie:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Lettertypeverbetering:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Afstand:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Tekenverwerking:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Bitmap:
| ESC *
Streepjescode:
| ESC (B
Boven ## IBM PPDS emulatie-besturingscodes Deze printer emuleert de IBM Proprinter met de onderstaande opdrachten. Zie voor gedetailleerde informatie de IBM PPDS referentiegids.
Algemene werking:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Papierinvoer:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Paginaformaat:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Beweging afdrukpositie:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Lettertypeselectie:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Lettertypeverbetering:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Afstand:
| BS, SP, ESC [¥
Tekenverwerking:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Bitmap:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Streepjescode:
| ESC [f, ESC [p
Downloaden:
| ESC =
Boven |