| Beginpagina > Papierverwerking # Afdrukken op kettingpapier Afdrukken met de push-tractor Een afgedrukt document verwijderen uit de push-tractor Overschakelen op losse vellen De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen Het papier doorvoeren naar de afscheurrand Uw printer kan door de push-tractor met kettingpapier werken. ## Afdrukken met de push-tractor Als u de push-tractor gebruikt, is het raadzaam om in de modus Standaardinstellingen voor de functie Automatisch afscheuren On te selecteren. Zie Standaardinstellingen van de printer. Volg de onderstaande stappen om kettingpapier te laden met gebruik van de push-tractor:
| Zorg ervoor dat de printer uitstaat. Verwijder de papiergeleider en plaats de papierontgrendelingshendel in de positie voor kettingpapier.
Opmerking:
In de afbeelding is de printerkap verwijderd om details weer te geven; het is echter niet nodig om deze te verwijderen.
| Ontgrendel de geleide-eenheden door de vergrendeling hiervan naar voren te trekken.
| Verschuif de linker geleide-eenheid en gebruik hierbij de pijlmarkering op de printer als richtlijn. De printer drukt rechts van de pijlmarkering af. Druk de vergrendelingshendel van de geleide-eenheid terug om de eenheid te vergrendelen. Verschuif vervolgens de rechter geleide-eenheid om deze in te stellen op de breedte van het papier, maar vergrendel deze niet. Verplaats de papiersteun totdat deze zich halverwege de geleide-eenheden bevindt.
| Zorg ervoor dat het papier een scherpe, rechte invoerrand heeft. Open de afdekkingen van de geleide-eenheden. Plaats de eerste gaten in het papier over de pinnen van de geleide-eenheden en sluit de afdekkingen van de eenheden. Verschuif de rechter geleide-eenheid om eventuele speling in het papier te verwijderen en vergrendel de eenheid. Het papier bevindt zich nu in de geladen positie.
Opmerking:
Als kettingpapier doorzakt of te strak staat, moet u de positie van de rechter geleide-eenheid aanpassen.
Let op:
Gebruik de knop voor de papierinvoer aan de rechterkant van de printer alleen om vastgelopen papier te verwijderen en alleen als de printer is uitgezet. Op die manier voorkomt u dat de printer beschadigd raakt of de positie voor de bovenkant van het formulier wordt verwijderd.
| Om te voorkomen dat bedrukt papier vastloopt, maakt u de papiergeleider vast door de inkepingen over de montagepalen van de printer te passen zoals hieronder is afgebeeld. Schuif de papiergeleider vervolgens naar de voorzijde van de printer totdat u voelt dat deze vastklikt en stel daarna de randgeleiders in.
| Zet de printer aan.
| Zorg ervoor dat het printerdeksel gesloten is. Druk op de knop Load/Eject om het papier in de invoerpositie te plaatsen. Het afdrukken wordt gestart zodra de printer gegevens heeft ontvangen.
| Nadat het afdrukken is voltooid, voert u de stappen in het volgende gedeelte uit om het afgedrukte document af te scheuren. Als de eerste afgedrukte regel op de pagina te hoog of te laag wordt weergegeven, kunt u de positie hiervan wijzigen met de functie Micro Adjust (Nauwkeurig aanpassen). Zie De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen.
Let op:
Gebruik de knop voor papierinvoer nooit om de positie voor de bovenkant van het formulier te wijzigen. Hierdoor kan de printer beschadigd raken of de positie voor de bovenkant van het formulier worden verwijderd.
Als u meer gegevens verzendt, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de laadpositie. Boven ## Een afgedrukt document verwijderen uit de push-tractor Ga als volgt te werk om het afgedrukte document te verwijderen:
| Druk op de knop Tear Off (Font). Controleer of de informatie voor Tear Off (Font) wordt weergegeven. (Hiermee wordt aangegeven dat het papier zich in de afscheurpositie bevindt.)
| Open de afdekking van de papiergeleider en scheur het afgedrukte document af langs de daarvoor bestemde rand van de papierspanningseenheid.
Opmerking:
Als de perforatie van het papier niet goed is uitgelijnd met de afscheurrand, kunt u de afscheurpositie aanpassen met de functie Micro Adjust (Nauwkeurig aanpassen). Zie De afscheurpositie aanpassen.
Let op:
Gebruik de knop voor papierinvoer nooit om de afscheurpositie te wijzigen. Hierdoor kan de printer beschadigd raken of de afscheurpositie worden verwijderd.
| Sluit de afdekking van de papiergeleider.
Wanneer u doorgaat met afdrukken, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de positie voor de bovenkant van het formulier en wordt het afdrukken gestart. Als u kettingpapier naar de stand-bypositie wilt voeren, waar u het papier kunt verwijderen, drukt u op de knop Load/Eject. Open vervolgens de afdekkingen van de geleide-eenheden van de tractor en verwijder het papier. Let op:
Scheur het afgedrukte document altijd af voordat u op de knop Load/Eject drukt. Als meerdere pagina's tegelijk in omgekeerde volgorde worden ingevoerd, kan het papier vastlopen.
Boven ## Overschakelen op losse vellen Als u wilt overschakelen op losse vellen, drukt u op de knop Load/Eject. De printer voert het papier nu achterwaarts in de stand-bypositie. Voer daarna de stappen in Losse vellen laden uit. Let op:
Scheur het afgedrukte document altijd af voordat u op de knop Load/Eject drukt. Als meerdere pagina's tegelijk in omgekeerde volgorde worden ingevoerd, kan het papier vastlopen.
Boven ## De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen De positie voor de bovenkant van het formulier is de positie op de pagina waarop het afdrukken wordt gestart. Als de afdruk te hoog of te laag op de pagina wordt weergegeven, kunt u de positie voor de bovenkant van het formulier wijzigen met de functie Nauwkeurig aanpassen. Volg deze stappen: Let op:
Gebruik de knop voor papierinvoer nooit om de positie voor de bovenkant van het formulier te wijzigen. Hierdoor kan de printer beschadigd raken of de positie voor de bovenkant van het formulier worden verwijderd.
Opmerking:
De instelling voor de positie voor de bovenkant van het formulier blijft van kracht totdat u de positie wijzigt, zelfs als u de printer uitzet. De instelling voor de bovenste marge in bepaalde toepassingssoftware overschrijft de instelling voor de positie voor de bovenkant van het formulier die u opgeeft met de functie Nauwkeurig aanpassen. Pas indien nodig de positie voor de bovenkant van het formulier aan in de software.
| Zorg ervoor de printer is aangezet.
| Laad indien nodig papier aan de hand van de instructies in dit hoofdstuk.
| Verwijder het printerdeksel.
| Houd de knop Pause gedurende drie seconden ingedrukt. Het lampje Pause begint te knipperen en de printer gaat over op de modus Micro Adjust (Nauwkeurig aanpassen).
| Druk op de knop LF/FF als u de positie voor de bovenkant van het formulier lager op de pagina wilt plaatsen, of druk op de knop Load/Eject als u de positie voor de bovenkant van het formulier hoger op de pagina wilt plaatsen.
* plastic lintafdekking Opmerking:
De printer heeft een minimum- en een maximumpositie voor de bovenkant van het formulier. Als u probeert een positie in te stellen die boven of onder deze grenzen ligt, klinkt een pieptoon en wordt de verplaatsing van het papier stopgezet. Als het papier de standaardpositie voor de bovenkant van het formulier bereikt, klinkt eveneens een pieptoon en wordt de verplaatsing van het papier korte tijd stopgezet. U kunt de standaardpositie gebruiken als referentiepunt bij het aanpassen van de positie voor de bovenkant van het formulier.
| Nadat u de positie voor de bovenkant van het formulier hebt ingesteld, drukt u op de knop Pause om de modus Nauwkeurig aanpassen te sluiten.
Boven ## Het papier doorvoeren naar de afscheurrand Als u de push-tractor gebruikt, kunt u de functie afscheuren gebruiken om het kettingpapier door te laten gaan naar de afscheurrand van de printer als u klaar bent met afdrukken. U kunt het afgedrukte document dan gemakkelijk afscheuren. Wanneer u verder gaat met afdrukken, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de bovenkant van het formulier, waardoor er geen papier verloren gaat. U kunt de afscheurfunctie op twee manieren gebruiken: handmatig, door op de knop Tear Off (Font) van de printer te drukken, of automatisch door de modus voor automatisch afscheuren in te schakelen. Let op:
Gebruik de hierboven beschreven afscheurfunctie nooit om kettingpapier met etiketten achterwaarts in te voeren; de etiketten kunnen dan losraken en vastlopen in de printer.
### De knop Tear Off (Afscheuren) gebruiken Controleer nadat de printer het document heeft afgedrukt, of de lampjes Tear Off (Font) niet knipperen. Druk dan op de knop Tear Off (Font). Het papier wordt doorgevoerd naar de afscheurrand. Opmerking:
Als de lampjes Tear Off (Font) knipperen, bevindt het papier zich in de afscheurpositie. Als u nogmaals op de knop Tear Off (Font) drukt, wordt het papier doorgevoerd naar de volgende positie voor de bovenkant van het formulier.
### Het papier automatisch doorvoeren naar de afscheurpositie Als u uw afgedrukte documenten automatisch wilt doorvoeren naar de afscheurpositie, dient u de modus voor automatisch afscheuren in te schakelen en de juiste paginalengte voor kettingpapier te selecteren in de modus Standaardinstellingen. Zie De standaardinstellingen wijzigen voor instructies. Als automatisch afscheuren is ingeschakeld, voert de printer het papier automatisch door naar de afscheurpositie wanneer een volledige pagina met gegevens of een opdracht voor formulierinvoer wordt ontvangen die niet wordt gevolgd door meer gegevens. ### De afscheurpositie aanpassen Als de perforatie van het papier niet is uitgelijnd met de afscheurrand, kunt u met de functie Micro Adjust (Nauwkeurig aanpassen) de perforatie naar de afscheurpositie verplaatsen. Voer de onderstaande stappen uit om de afscheurpositie aan te passen: Let op:
Gebruik de knop voor papierinvoer nooit om de afscheurpositie te wijzigen. Hierdoor kan de printer beschadigd raken of de afscheurpositie worden verwijderd.
Opmerking:
De afscheurpositie blijft van kracht totdat u de positie wijzigt, zelfs als u de printer uitzet.
| Controleer of het lampje Tear Off (Font) knippert (het papier bevindt zich in de huidige afscheurpositie). U dient wellicht nogmaals op de knop Tear Off (Font) te drukken om het papier door te voeren naar de afscheurpositie.
| Open de afdekking van de papiergeleider.
| Houd de knop Pause gedurende drie seconden ingedrukt. Het lampje Pause begint te knipperen en de printer schakelt over op de modus Nauwkeurig aanpassen.
| Druk op de knop LF/FF om het papier achterwaarts door te voeren, of druk op de knop Load/Eject om het papier voorwaarts door te voeren tot de papierperforatie is uitgelijnd met de afscheurrand.
* afscheurrand Opmerking:
Als het papier de standaardpositie bereikt, klinkt eveneens een pieptoon en wordt de verplaatsing van het papier korte tijd stopgezet. De printer heeft een minimum- en een maximumafscheurpositie. Als u probeert een afscheurpositie in te stellen die boven of onder deze grenzen ligt, klinkt een pieptoon en wordt de verplaatsing van het papier gestopt.
| Druk op de knop Pause nadat u de afscheurpositie hebt ingesteld om de modus Nauwkeurig aanpassen af te sluiten.
| Scheur de afgedrukte pagina's af.
Als u het afdrukken hervat, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de bovenkant van het formulier en wordt het afdrukken gestart. Boven |