| Inicio > Accesorios opcionales y consumibles # Sustitución del cartucho de cinta Cartucho de cinta original Epson Sustitución del cartucho de cinta ## Cartucho de cinta original Epson Cuando la impresión sea tenue, tendrá que reponer el cartucho de cinta. Los cartuchos de cinta originales Epson están diseñados y fabricados para funcionar correctamente con su impresora Epson. Garantizan un funcionamiento correcto y una larga duración del cabezal de impresión y de otras piezas de la impresora. Las garantías de Epson no cubren los daños que pueda producir en la impresora el empleo de productos que no sean Epson. Su impresora utiliza el cartucho de cinta siguiente:
Cartucho de cinta negra Epson: | S015633
Principio ## Sustitución del cartucho de cinta Siga estos pasos para colocar o reponer el cartucho de cinta:
| Asegúrese de que la impresora esté apagada.
| Abra la cubierta de la impresora hasta la posición vertical y, a continuación, extráigalo empujando hacia arriba.
Advertencia:
Si acaba de utilizar la impresora, el cabezal de impresión puede estar caliente. Espere unos minutos hasta que se enfríe para poder cambiar el cartucho de cinta.
| Retire la unidad de tensión apretando suavemente las pestañas de bloqueo de dicha unidad y retirando la unidad de tensión del papel de la impresora.
| Compruebe que el cabezal de impresión está en el centro de la impresora.
Si no lo está, encienda la impresora y, a continuación apáguela de nuevo. A continuación, saque el cartucho de cinta de la impresora.
| Extraiga el cartucho de cinta nuevo del envoltorio.
| Gire el mando tensor de la cinta en el sentido de la flecha para tensar la cinta, de forma que resulte más sencillo colocarla.
| Coloque el cartucho de cinta en la impresora como se indica y presione con fuerza los dos lados del cartucho para encajar los ganchos de plástico en las ranuras de la impresora.
Nota:
No toque el cable blanco en el interior de la impresora.
| Utilice un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, para llevar la cinta entre el cabezal de impresión y el carro.
Precaución:
No inserte la cinta desde el lado opuesto del carro.
correcto | incorrecto
| * carro
| Gire el mando tensor de la cinta en el sentido de la flecha para colocar la cinta en su posición; procure que no se tuerza ni se arrugue.
| Vuelva a colocar la unidad de tensión del papel.
| Vuelva a colocar la cubierta de la impresora y ciérrela.
Principio |