| الصفحة الرئيسية > معلومات حول المُنتَج # نقل الطابعة عند الحاجة لنقل الطابعة لمسافة بعيدة، أعد تغليفها بحرص مستخدمًا الصندوق الأصلي ومواد التغليف الأصلية. اتبع هذه الخطوات لإعادة تغليف الطابعة في مواد التغليف الأصلية: تحذير:
عند نقل الطابعة، أمسك بالجانبين السفليين الأيسر والأيمن للطابعة بإحكام لرفعها. تحتاج إلى تحريك رأس الطبع يدويًا لإزالة خرطوشة الشريط. وإذا كنت قد استخدمت الطابعة منذ لحظات، فقد تكون رأس الطباعة ساخنة؛ لذا اتركها لدقائق قليلة حتى تبرد قبل لمسها.
| قم بإزالة أية أوراق داخل الطابعة. تأكد من إيقاف تشغيل الطابعة.
| قم بنزع سلك الطاقة من مصدر التيار الكهربي، ثم قم بفصل كبل الواجهة من الطابعة.
| اخفض مستوى ارتفاع موجه الورق. قم بإزالة مساند الورق.
| إذا كانت هناك أية ملحقات مركبة، فقم بإزالتها وتغليفها في صناديقها الأصلية.
| تأكد من أن رأس الطباعة ليست ساخنة. ثم قم بإزالة خرطوشة الشريط كما هو موضح في استبدال خرطوشة الشريط.
| تأكد من أن الجرار المرفق مع الطابعة مُركَّب في موضع الدفع.
| قم بإعادة تغليف الطابعة وخرطوشة الشريط ومساند الورق وسلك الطاقة في مواد تغليفها الأصلية وقم بوضعها في صندوق الطابعة الأصلي.