| Acasă > Informaţii despre produs # Liste de comenzi Coduri de control EPSON ESC/P 2 Coduri de control pentru emulările IBM PPDS Imprimanta dvs. acceptă codurile de control EPSON ESC/P şi codurile de control pentru emulările IBM PPDS listate mai jos. ## Coduri de control EPSON ESC/P 2 Selectarea unei imprimante EPSON ESC/P 2 în software permite utilizarea de fonturi şi elemente grafice avansate.
Opţiuni generale:
| ESC @, ESC U
Alimentare cu hârtie:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Format pagină:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Deplasare poziţie de tipărire:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Selectare font:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Îmbunătăţire font:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Spaţiere:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Lucrul cu caractere:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Imagine la nivel de bit:
| ESC *
Cod de bare:
| ESC (B
Sus ## Coduri de control pentru emulările IBM PPDS Această imprimantă emulează IBM Proprinter utilizând comenzile de mai jos. Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul de referinţă IBM PPDS.
Opţiuni generale:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Alimentare cu hârtie:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Format pagină:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Deplasare poziţie de tipărire:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Selectare font:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Îmbunătăţire font:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Spaţiere:
| BS, SP, ESC [¥
Lucrul cu caractere:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Imagine la nivel de bit:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Cod de bare:
| ESC [f, ESC [p
Descărcare:
| ESC =
Sus |