| Página Inicial > Informações sobre o Produto # Características da Impressora Características mecânicas Características electrónicas Características eléctricas Condições ambientais Papel Área de impressão recomendada Alinhamento do papel ## Características mecânicas
Método de impressão: | Matriz de pontos com 24 agulhas
Velocidade de impressão: | Prova de alta velocidade | 347 cps a 10 cpp 416 cps a 12 cpp
Prova | 260 cps a 10 cpp 312 cps a 12 cpp 390 cps a 15 cpp
Prova condensada | 222 cps a 17 cpp 260 cps a 20 cpp
Baixa Qualidade | 86 cps a 10 cpp 103 cps a 12 cpp 129 cps a 15 cpp
Baixa qualidade condensada | 147 cps a 17 cpp 172 cps a 20 cpp
Direcção de impressão: | Bidireccional com busca lógica para impressão de texto e gráficos. A impressão unidireccional pode ser seleccionada para texto e gráficos utilizando comandos de software.
Entrelinha: | 4,23 mm (1/6 polegadas) ou programável em incrementos de 0,0706 mm (1/360 polegadas)
Colunas imprimíveis: | 80 colunas (a 10 cpp)
Resolução: | 360 × 180 ppp (máximo)
Método de alimentação: | Alimentação por fricção (entrada de papel posterior) Tractor posterior (entrada de papel posterior)
Alimentador: | Tractor posterior traseiro Suporte de rolo de papel (opcional)
Velocidade de alimentação do papel: | Contínua | 53 mm/segundo (3,61 polegadas/segundo)
Não contínua | 57 ms/linha, com um espaço entre linha de 1/6 polegadas
Fiabilidade: | Volume total de impressão | 20 milhões de linhas (excepto a cabeça de impressão) MTBF 10.000 POH (funcionamento a 25%)
Duração da cabeça de impressão | 400 milhões de batimentos por agulha
Dimensões e peso: | Se utilizar papel contínuo:
Altura | 199 mm (7,8 polegadas)
Largura | 362 mm (14,3 polegadas)
Profundidade | 335 mm (13,2 polegadas)
(Incluindo os suportes de papel e puxador.)
Se utilizar folhas soltas:
Altura | 199 mm (7,8 polegadas)
Largura | 362 mm (14,3 polegadas)
Profundidade | 307 mm (12,1 polegadas)
(Incluindo os suportes de papel e puxador.)
Peso | aprox. 4 kg
Fita: | Cassete de fita preta (S015633)
Duração da cassete de fita (Prova, 10 cpp, 48 pontos/ carácter) | Fita preta | 2,5 milhões de caracteres
Nível de ruído: | Aprox. 53 db (A) (norma ISO 7779)
Topo ## Características electrónicas
Interfaces: | Uma interface paralela bidireccional de 8 bits compatível com o modo de transmissão Nibble IEEE-1284, uma interface de série EIA-232D e uma interface USB (versão 2.0)
Memória local: | 128 KB
Fontes de origem: | Fontes bitmap: EPSON Rascunho 10, 12, 15 cpp EPSON Roman 10, 12, 15 cpp, proporcional EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpp, proporcional EPSON Courier 10, 12, 15 cpp EPSON Prestige 10, 12 cpp EPSON Script 10 cpp EPSON OCR-B 10 cpp EPSON Orator 10 cpp EPSON Orator-S 10 cpp EPSON Script C proporcional Tipos de letra dimensionáveis: EPSON Roman 10,5, 8-32 pt. (cada 2 pt.) EPSON Sans Serif 10,5, 8-32 pt. (cada 2 pt.) EPSON Roman T 10,5, 8-32 pt. (cada 2 pt.) EPSON Sans Serif H 10,5, 8-32 pt. (cada 2 pt.) Fontes de códigos de barras: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tabelas de caracteres: | Padrão: Uma tabela de caracteres em itálico e 12 tabelas de caracteres gráficos: Tabela de Itálico, PC 437 (E.U.A, Europa padrão), PC 850 (Multilingue), PC 860 (Português), PC 863 (Francês do Canadá), PC 865 (Nórdico), PC 861 (Islandês), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Expandido: Uma tabela de caracteres em itálico e 40 tabelas de caracteres gráficos: Tabela de Itálico, PC437 (E.U.A., Europa padrão), PC850 (Multilingue), PC437 Grego, PC853 (Turco), PC855 (Cirílico), PC852 (Europa do Leste), PC857 (Turco), PC866 (Russo), PC869 (Grego), MAZOWIA (Polaco), Código MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latim/Grego), ISO Latin 1T (Turco), Bulgária (Búlgaro), PC 774 (LST 1283:1993), Estónia (Estónio), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Letão), PC 866 UKR (Ucraniano), PC860 (Português), PC861 (Islandês), PC865 (Nórdico), PC864 (Árabe), PC APTEC (Árabe), PC 708 (Árabe), PC 720 (Árabe), PCAR864 (Árabe), PC863 (Francês do Canadá), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Lituano), PC437 Eslovénia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Cazaquistão)
Conjuntos de caracteres: | 13 conjuntos de caracteres internacionais: E.U.A, França, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca I, Suécia, Itália, Espanha I, Japão, Noruega, Dinamarca 2, Espanha 2, América Latina
Topo ## Características eléctricas Este produto entrará em modo de suspensão após um período de inactividade. O intervalo de tempo foi predefinido para garantir que o produto cumpre as normas Energy Star de eficiência energética e não pode ser modificado pelo consumidor.
| Modelo 220-240 V
Variação da voltagem | AC 198 a 264 V
Frequência | 50 a 60 Hz
Variação da frequência | 49,5 a 60,5 Hz
Corrente | 0,8 A (máximo 2 A dependendo do tipo de caracteres)
Consumo | Aprox. 24 W (norma ISO/IEC 10561 Letter) Aprox. 8 W no modo de suspensão Aprox. 1,3 W no modo de suspensão* Aprox. 0,5 W em modo de encerramento automático 0 W desligado
* modo de suspensão: Após 4 minutos e 30 segundos nas seguintes condições, a impressora entra no modo de suspensão. - Inactividade - Sem erro - Não existem dados na memória local Nota:
Verifique a etiqueta de voltagem na parte de trás da impressora.
Topo ## Condições ambientais
| Temperatura (sem condensação) | Humidade (sem condensação)
Operação | 5 a 35 ˚C (41 a 95 ˚F) | 10 a 80% HR
Em armazém | -30 a 60 ˚C (-22 a 140 ˚F) | 0 a 85% HR
Topo ## Papel Nota:
Utilize papel reciclado, envelopes, etiquetas e formulários de várias vias em folhas soltas apenas em condições de temperatura e humidade normais, tal como indicado a seguir: Temperatura: 15 a 25 ˚C (59 a 77 ˚F) Humidade: 30 a 60% HR Não utilize papel que tenha sido dobrado ou esteja enrolado ou amarrotado.
Folhas soltas (padrão): entrada de guia de papel
Largura | 100 a 257 mm (3,9 a 10,1 polegadas)
Comprimento | 100 a 364 mm (3,9 a 14,3 polegadas)
Espessura | 0,065 a 0,14 mm (0,0025 a 0,0055 polegadas)
Peso | 52 a 90 g/m²
Formulários de várias vias em folhas soltas: entrada de guia de papel
Largura | 100 a 257 mm (3,9 a 10,1 polegadas)
Comprimento | 100 a 364 mm (3,9 a 14,3 polegadas)
Cópias | 1 original + até 3 cópias
Espessura | 0,12 a 0,32 mm (0,0047 a 0,0126 polegadas)
Peso | 40 a 58 g/m²
União | Linha colada no topo do formulário
Envelopes: entrada de guia de papel
Tamanho | No. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 polegadas) N.º 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 polegadas)
Espessura | 0,16 a 0,52 mm (0,0063 a 0,0205 polegadas)
Peso | 45 a 90 g/m²
Papel contínuo (normalizado e de várias vias): entrada traseira
Largura | 101,6 a 254,0 mm (4,0 a 10,0 polegadas)
Comprimento (uma página) | 101,6 a 558,8 mm (4,0 a 22,0 polegadas)
Cópias | 1 original + até 3 cópias
Espessura | 0,065 a 0,32 mm (0,0025 a 0,0126 polegadas)
Peso (sem várias vias) | 52 a 82 g/m²
Peso (uma folha com várias vias) | 40 a 58 g/m²
União | Pontos de cola ou agrafo de papel nos dois lados
Rolo de papel: entrada posterior com suporte de rolo de papel opcional
Largura | 216 mm (8,5 polegadas)
Espessura | 0,07 a 0,09 mm (0,0028 a 0,0035 polegadas)
Peso | 52 a 82 g/m²
Topo ## Área de impressão recomendada Nota:
Para obter melhores resultados, imprima dentro da área de impressão recomendada. A impressora pode não imprimir fora desta área.
Folhas soltas:
A | A margem superior mínima é 4,2 mm (0,17 polegadas).
B | As margens esquerda e direita mínimas têm 3,0 mm (0,12 polegadas) cada. Em caso de folhas soltas, a largura máxima do papel é 257 mm (10,1 polegadas). A largura máxima para impressão é de 203,2 mm (8,0 polegadas). Se o papel tiver uma largura substancialmente superior a esta, as margens laterais serão superiores ao mínimo, mas a largura imprimível nunca ultrapassará os 203,2 mm (8,0 polegadas).
C | A margem inferior mínima é 4,2 mm (0,17 polegadas).
Envelopes:
A | A margem superior mínima é 4,2 mm (0,17 polegadas).
B | As margens esquerda e direita mínimas têm 3,0 mm (0,12 polegadas) cada. A área máxima horizontal imprimível é de 234,9 mm (9,25 polegadas) Se o envelope tiver uma largura substancialmente superior a esta, as margens laterais serão superiores ao mínimo, mas a largura imprimível nunca ultrapassará os 234,9 mm (9,25 polegadas).
C | A margem inferior mínima é 4,2 mm (0,17 polegadas).
Papel contínuo:
A | As margens superior e inferior mínimas, situadas acima e abaixo do picotado, têm 4,2 mm (0,17 polegadas).
B | As margens esquerda e direita mínimas têm 13 mm (0,51 polegadas). A largura máxima do papel é 254 mm (10,0 polegadas). A largura máxima para impressão é de 203,2 mm (8,0 polegadas). Se o papel tiver uma largura substancialmente superior a esta, as margens laterais serão superiores ao mínimo, mas a largura imprimível nunca ultrapassará os 203,2 mm (8,0 polegadas).
Rolo de papel:
A | A margem superior mínima é 4,2 mm (0,17 polegadas).
B | As margens esquerda e direita mínimas têm 3,0 mm (0,12 polegadas) cada. A largura máxima para impressão é de 203,2 mm (8,0 polegadas).
Topo ## Alinhamento do papel Para papel contínuo, a impressão começa na marca da seta na impressora. A área não imprimível fica à esquerda da seta. Para folhas soltas, a impressão começa na posição "0" do guia de papel. A área não imprimível fica à esquerda do “0”. Topo |