| Domů > Software tiskárny # Použití Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) Provedení nastavení pomocí Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) Tento nástroj umožňuje provést korekci rozdílné polohy tisku zleva a zprava. ## Provedení nastavení pomocí Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) se ovládá, jak je uvedeno níže. Upozornění:
Nevypínejte tiskárnu, když tiskne nastavovací obrazec. Pokud byste tiskárnu vypnuli, mohla by si uložit nesprávná nastavení. Pokud jste tiskárnu během procesu nastavení vypnuli, spusťte Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) znovu od začátku. Nevypínejte nastavení Packet Mode. Připojení po síti není podporováno. Tiskárna musí být ve stavu Připravena, než spustíte Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D). Pokud se obrazec Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) nevytiskne správně, obnovte výchozí písma tiskárny a zkuste to znovu.
| Otevřete nabídku Utility (Nástroj) a klepněte na ikonu Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D). Návod na otevření nabídky Utility (Nástroj) naleznete v části Pomocí ovladače tiskárny. Objeví se okno Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D)
| Klepněte na tlačítko Next (Další).
| Klepněte na volbu Print (Tisk). Tiskárna vytiskne tři sady nastavovacích obrazců.
| Podívejte se na nastavovací obrazce a vyberte ten, který je zarovnán nejlépe. Poté v okně Bi-D Adjustment (Nastavení Bi-D) vyberte odpovídající okno.
| Klepněte na volbu Set (Nastavit). Obrazec nastavení se uloží do tiskárny.
Nahoru |