| Domů > Doplňky a spotřební materiál # Výměna kazety s páskou Pravá kazeta s páskou Epson Výměna kazety s páskou ## Pravá kazeta s páskou Epson Pokud začne být tisk nezřetelný, je třeba vyměnit kazetu s páskou. Originální kazety s páskou Epson jsou navrženy a vyrobeny tak, aby v tiskárně Epson pracovaly optimálním způsobem. Zajišťují správnou činnost a dlouhou životnost tiskové hlavy a dalších součástí tiskárny. Výrobky od jiného výrobce než společnosti Epson mohou způsobit poškození tiskárny, na které se pak nevztahuje záruka společnosti Epson. Tiskárna používá následující kazety s páskou:
Epson Kazeta s černou páskou: | S015633
Nahoru ## Výměna kazety s páskou Při instalaci nebo výměny kazety s páskou postupujte následujícím způsobem:
| Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnutá.
| Otevřete kryt tiskárny do nejvyšší polohy a vyjměte jej.
Varování:
Jestliže tiskárna byla právě používána, tisková hlava může být horká. V takovém případě ji před výměnou kazety s páskou nechte pár minut vychladnout.
| Vyjměte jednotku k napnutí - opatrně stiskněte pojistky na jednotce k napnutí papíru a vyjměte ji z tiskárny.
| Ujistěte se, že tisková hlava je ve středové poloze.
V opačném případě zapněte tiskárnu a potom ji vypněte. Potom vyjměte kazetu s páskou z tiskárny.
| Vybalte novou kazetu s páskou.
| K usnadnění instalace napněte pásku otočením kolečka k napnutí pásky ve směru šipky.
| Vložte kazetu s páskou do tiskárny (viz obrázek), pevně zatlačte obě strany kazety na určené místo tak, aby zapadly do plastových háčků v otvoru.
Poznámka:
Nedotýkejte se bílého kabelu uvnitř tiskárny.
| K zavedení pásky mezi tiskovou hlavu a vozík použijte špičatý předmět.
Upozornění:
Nezavádějte pásku na vzdálené straně vozíku.
správně | nesprávně
| * vozík
| Pootočte napínacím kolečkem ve směru šipky ke snazšímu zavedení pásky na místo. Páska nesmí být zkroucená ani zmačkaná.
| Vraťte napínač papíru na místo.
| Vraťte kryt tiskárny na místo a zavřete jej.
Nahoru |