| Начална страница > Разрешаване на проблеми # Отстраняване на заседнала хартия Изпълнете тези стъпки, за да отстраните заседнала хартия. Внимание:
Не докосвайте белия кабел в принтера.
| Изключете принтера.
| Ако единичен лист хартия е заседнал на водачите, внимателно го отстранете.
| Отворете капака на принтера. Ако зареждате непрекъсната хартия, отстранете водача.
| Ако в принтера е заседнала непрекъсната хартия, откъснете неизползваната хартия при перфорацията.
| Завъртете ръкохватката отдясно на принтера в посока далеч от Вас, за да отстраните хартията от принтера. Отстранете всички останали парчета хартия.
Внимание:
Използвайте ръкохватката отдясно на принтера, за да отстраните заседнала хартия, само когато принтерът е изключен. В противен случай можете да повредите принтера или да изгубите положението "начало на страница" или положението за откъсване.
Забележка:
Индикаторите на контролния панел могат да светнат, докато въртите ръкохватката и принтерът е изключен. Това не е повреда.
| Поставете обратно водача на хартията, ако е необходимо, и затворете капака на принтера.
| Включете принтера. Уверете се, че индикаторите Paper Out и Pause са изключени.
Ако все още има хартия в принтера, следвайте стъпките по-долу, за да отстраните оставащата хартия.
| Изключете принтера.
| Отворете капака на принтера, после поставете лостчето за освобождаване на хартията в положение за непрекъсната хартия.
| Отстранете устройството за обтягане на хартията.
| Извадете заседналия лист хартия.
| Поставете лостчето за освобождаване на хартията в положение, съответстващо на хартията, която се използва.
| Включете принтера, поставете хартия, след което затворете капака на принтера.