| Strona główna > Obsługa papieru # Drukowanie na papierze specjalnym Regulacja pozycji dźwigni grubości papieru Papier wielowarstwowy Koperty Drukarka umożliwia drukowanie na różnych typach papieru, w tym na papierze wielowarstwowym i na kopertach. Na papierze wielowarstwowym nie należy drukować bliżej niż 13 mm (0,5 cala) od każdej krawędzi papieru. Więcej informacji na temat zalecanego obszaru drukowania na kopertach można znaleźć w części Zalecany obszar drukowania. Przestroga:
Podczas drukowania na papierze wielowarstwowym, papierze grubszym niż zwykły lub na kopertach należy upewnić się, że ustawienia aplikacji są tak dobrane, aby w zalecanym obszarze drukowania mieścił się cały wydruk. Drukowanie poza krawędzią arkuszy wymienionych typów papieru może spowodować uszkodzenie głowicy drukującej.
## Regulacja pozycji dźwigni grubości papieru Przed drukowaniem na papierze specjalnym należy zmienić ustawienie grubości papieru. Aby ustawić grubość papieru, należy wykonać następujące czynności:
| Otwórz pokrywę drukarki. Dźwignia grubości papieru znajduje się z lewej strony drukarki. Liczby obok dźwigni wskazują grubość papieru.
| Korzystając z poniższej tabeli, wybierz odpowiednią grubość papieru.
Typ papieru | Pozycja dźwigni grubości papieru
Zwykły papier | Pojedyncze arkusze | -1 lub 0
Papier ciągły
Papier wielowarstwowy | 2 części (oryginał + 1 kopia) | 1
3 części (oryginał + 2 kopie) | 2
4 części (oryginał + 3 kopie) | 3
Koperty | 3 do 5
| Zamknij pokrywę drukarki.
Do góry ## Papier wielowarstwowy Można stosować bezkalkowy papier wielowarstwowy w pojedynczych arkuszach lub ciągły, złożony maksymalnie z czterech części (oryginał plus trzy kopie). Przed drukowaniem na arkuszach należy ustawić dźwignię grubości papieru, zgodnie z opisem w poprzedniej części. Aby osiągnąć dobre efekty, należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami: Należy stosować wyłącznie papier wielowarstwowy ciągły połączony za pomocą klejenia miejscowego lub papierowych zszywek. Nie należy stosować papieru wielowarstwowego ciągłego łączonego za pomocą metalowych zszywek, taśmy lub klejenia ciągłego. Należy stosować wyłącznie papier wielowarstwowy w postaci arkuszy klejonych liniowo u góry. Arkusze należy wkładać do drukarki klejoną krawędzią do przodu. Należy używać wyłącznie papieru wielowarstwowego bez zagięć i fałd. Pozycję ładowania można dostosować za pomocą aplikacji lub zgodnie z opisem w części Dostosowywanie położenia szczytu arkusza. W przypadku używania papieru wielowarstwowego ciągłego prasowanego z jednej strony, kopie mogą nie być wyrównane z oryginałem. W takim wypadku należy unieść prowadnicę papieru. Do góry ## Koperty Koperty można ładować pojedynczo, używając prowadnicy papieru. Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami: Przed załadowaniem koperty należy ustawić dźwignię grubości papieru w odpowiedniej pozycji. Patrz Regulacja pozycji dźwigni grubości papieru. Aby załadować kopertę, należy wykonać czynności opisane w części Ładowanie pojedynczych arkuszy. Kopertę należy wkładać do drukarki szerszą krawędzią do przodu i stroną do drukowania skierowaną w dół. Wkładając kopertę pomiędzy prowadnice papieru, należy ją mocno docisnąć i przytrzymać, aż zostanie wsunięta do drukarki. Kopert należy używać wyłącznie w normalnych warunkach temperatury i wilgotności. Należy upewnić się, że drukowanie odbywa się dokładnie na zalecanym obszarze drukowania. Głowica drukująca nie może znaleźć się poza lewą lub prawą krawędzią koperty lub innego grubego papieru. (Specyfikacje znajdują się w części Parametry techniczne drukarki). Przed przystąpieniem do drukowania kopert, dobrze jest wydrukować próbkę na pojedynczym arkuszu normalnego papieru. Do góry |