| صفحه اصلی > صفحه کنترل دستگاه # استفاده از صفحه کنترل دستگاه چراغها و دکمه هاى صفحه کنترل دستگاه انتخاب فونت موجود در چاپگر عملکردهای صفحه در حالت خواب عملکردهاى ساده چاپگر —از قبیل رفتن به سطر بعد، رفتن به صفحه بعد، وارد نمودن و بیرون آوردن کاغذ، انتخاب فونت — را مى توان با استفاده از کلیدهاى روى صفحه کنترل دستگاه، کنترل نمود. چراغ هاى صفحه کنترل دستگاه وضعیت چاپگر را نشان مى دهند. ## چراغها و دکمه هاى صفحه کنترل دستگاه 1. چراغ های انتخاب فونت تنظیم فعلی انتخاب فونت را نشان می دهد.
| پیش نویس با سرعت بالا
| Draft (پیش نویس)
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| سایر موارد
= روشن، = خاموش، = چشمک زن چراغ روشن می شود و با تنظیمات پیش فرض به کار خود ادامه می دهد. 2. Tear Off (Font) چراغ هنگامی که کاغذ پیوسته در محل جدا کردن قرار دارد، چشمک می زند. 3. Tear Off (Font) چراغ کاغذ پیوسته را تا محل جداکردن به جلو مى برد. چاپگر را از محل جداکردن کاغذ پیوسته، به طرف عقب و به ابتداى صفحه هدایت مى کند. 4. LF/FF دکمه** با فشار دادن و رها کردن این دکمه، کاغذ سطر به سطر جلو مى رود. با نگه داشتن این کلید، در صورتیکه صفحه هاى تکى در چاپگر قرار داده شده باشند یک صفحه تکى خارج مى شود و در صورت وجود کاغذ پیوسته، چاپگر به ابتداى صفحه بعد هدایت مى شود. 5. Load/Eject دکمه** یک صفحه تکى وارد مى کند. اگر صفحه اى وارد شده باشد آن را بیرون مى آورد. کاغذ پیوسته را در موقعیت آماده به کار وارد چاپگر مى کند. کاغذ پیوسته را به موقعیت آماده به کار بازمى گرداند. 6. Pause دکمه عمل چاپ را بطور موقت متوقف مى کند، و با فشار مجدد دکمه، چاپ کردن دوباره شروع مى شود. اگر این دکمه را 3 ثانیه فشار دهید، حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق) روشن مى شود**. براى خاموش کردن آن، دکمه مکث را دوباره فشار دهید. 7. Paper Out چراغ هنگامی که در جایگاه قراردادن کاغذ هیچ کاغذى وجود نداشته باشد یا کاغذ به درستى در چاپگر قرار نگرفته باشد این چراغ روشن مى شود. درصورتیکه کاغذ جمع شده یا کاملاً بیرون نیامده باشد چشمک مى زند. هنگامی که حالت قفل روشن است، به مدت سه ثانیه همراه با چراغ Pause چشمک می زند. 8. Pause چراغ در صورت متوقف شدن عمل چاپ، این چراغ روشن مى شود. هنگامی که چاپگر در حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق) باشد چشمک مى زند**. درصورتیکه هد چاپ بیش از حد گرم شده باشد چشمک مى زند. هنگامی که حالت قفل روشن است، به مدت سه ثانیه همراه با چراغ Paper Out چشمک می زند. در حالت خواب فقط این چراغ روشن است. سایر چراغ ها همگی خاموش هستند. * انتخاب فونت: در حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق)، مى توان با فشار دادن دکمه Tear Off (Font)، فونت چاپ را انتخاب نمود. چراغ هاى انتخاب فونت، براى نشان دادن فونت انتخاب شده روشن، خاموش شده یا چشمک مى زنند. ** حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق): اگر دکمه Pause را 3 ثانیه فشار دهید، چاپگر به حالت تنظیم دقیق وارد مى شود. در این حالت مى توانید براى تنظیم حاشیه بالاى صفحه یا محل جدا کردن کاغذ پیوسته، دکمه هاى LF/FF و Load/Eject را فشار دهید. به تنظیم حاشیه بالای صفحه مراجعه کنید. بالا ## انتخاب فونت موجود در چاپگر براى انتخاب یک فونت داخلی چاپگر با استفاده از دکمه هاى روى صفحه کنترل دستگاه مراحل زیر را دنبال کنید:
| مطمئن شوید که چاپگر در حال چاپ نباشد. در غیر اینصورت منتظر بمانید تا کار چاپ تمام شود.
| براى وارد شدن به حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق)، دکمه Pause را به مدت سه ثانیه فشار دهید. چراغ Pause شروع به چشمک زدن مى کند. دو چراغ انتخاب فونت، فونت انتخابی فعلی را نشان می دهند.
| دکمه Tear Off (Font) را بطور مکرر فشار دهید تا در بین گزینه هاى موجود حرکت کند و زمانیکه به فونت دلخواه خود با طرح نشان داده شده روى صفحه کنترل دستگاه رسیدید آن را متوقف کنید. انتخاب شما تا زمانیکه دوباره آن را تغییر دهید فعال مى ماند.
توجه:
تنظیماتى که شما در برنامه هاى کاربردى دستگاه انجام مى دهید معمولاً بر تنظیماتى که از طریق صفحه کنترل دستگاه چاپگر انجام مى شود اولویت دارند. براى کسب بهترین نتیجه در انتخاب font (فونت) یا pitch (تعداد نویسه ها در اینچ)، از برنامه کاربردى خود استفاده کنید. فونت هاى بارکد را نمى توان از طریق صفحه کنترل دستگاه انتخاب نمود.
بالا ## عملکردهای صفحه در حالت خواب اگر از عملکرد قبلی مدت زمان 4 دقیقه و 30 ثانیه بگذرد و هیچ خطایی رخ ندهد، چاپگر به حالت خواب می رود. عملکردهای زیر سبب می شوند که چاپگر از حالت خواب خارج شود. ارسال داده های چاپ. فشردن یک دکمه صفحه کنترل. با یک بار فشردن یک دکمه، چاپگر از حالت خواب خارج شده و با استفاده از چراغ های صفحه کنترل، وضعیت فعلی را نشان می دهد. برای استفاده از عملکردهای معمولی دکمه، یک دکمه را یک بار دیگر فشار دهید. توجه:
اگر یک دکمه را فقط یک بار فشار دهید، چاپگر از حالت خواب خارج می شود. اگر بیش از 20 ثانیه بگذرد و هیچ عملیات دیگری انجام نشود، مجدداً به حالت خواب باز می گردد.
بالا |