| Начална страница > Речник на термините # Речник на термините ASCII Американски стандартен код за обмен на информация. Стандартизирана система за кодиране, при която на буквите и символите се съпоставят числени кодове. автоматично преминаване на нов ред Ако тази настройка е включена в режима за настройки по подразбиране, след всеки код за връщане на каретката (CR) автоматично следва код за преместване на нов ред (LF). двупосочно отпечатване Печат, при който печатащата глава печата и в двете посоки (двупосочно). Това увеличава скоростта на отпечатване, но може да влоши прецизното вертикално подравняване. Двупосочното отпечатване е стандартният режим на печат на този принтер. буфер Тази част от паметта на принтера, която се използва за съхраняване на данни преди отпечатването им. таблица на символите Съвкупност от букви, цифри и символи, които съставляват набора символи, използван за определен език. символи на инч (cpi) Мярка за големината на текстовите символи. Компресиран печат Тази функция намалява размера на данните. Можете да компресирате данните за печат до 75%. непрекъсната хартия Хартия, от двете страни на която има отвори за придвижване от водещите зъбни колела, страниците са разделени с перфорация и се доставя във вид на нагънат пакет хартия. Нарича се също и непрекъсната хартия. управляващ код Специален код, използван за управление на функция на принтера, например връщане на каретката или преминаване на нов ред. cpi Мярка за големината на текстовите символи. печат на данните в паметта Метод за откриване на неизправности, който спомага да се определи причината за проблеми в обмена на данни между принтера и компютъра. Когато принтерът е в режим печат на шестнадесетични данни, той отпечатва всеки получен код в шестнадесетичен запис и като ASCII-символи. Нарича се още и печат на данни в шестнадесетичен вид. по подразбиране Стойност, която е в сила, когато устройството се включи, нулира или инициализира. дифузия Начин за подреждане на точки върху една страница, така че да се симулира оттенък или тон. матричен печат Метод на печат, при който всяка буква или символ се образува чрез шаблон (матрица), състоящ се от отделни точки. чернова Режим на печат, използван от принтера, когато за шрифт изберете Draft (Чернова). Шрифтът Draft използва по-малък брой точки на символ за по-бърз печат. драйвер Софтуерна програма, която изпраща команди от компютъра за използване функциите на конкретен принтер. ESC/P® Съкращение на стандартен код на Epson за принтери. Това е системата от команди, която компютърът използва, за да управлява принтера. Тя е стандартна за всички принтери Epson и се поддържа от повечето приложни програми за персонални компютри. ESC/P 2™ Подобрената версия на езика за управление на ESC/P принтери. Командите от този език водят до резултати, подобни на лазерния печат, като мащабируеми шрифтове и подобрена графика. безконечна хартия Хартия, от двете страни на която има отвори за придвижване от водещите зъбни колела, страниците са разделени с перфорация и се доставя във вид на нагънат пакет хартия. Нарича се също непрекъсната хартия. шрифт Стил на външен вид на символите, обозначен с име, например Roman или Sans Serif. преминаване на нова страница (Form Feed, FF) Управляващ код и бутон на контролния панел, който придвижва хартията до следващата позиция "начало на страница". формиране на полутонови изображения Метод за използване на матрица от точки за представяне на изображение. Този метод позволява представянето на различни оттенъци на сивото като се използват само черни точки или практически безкраен набор от цветове чрез използването на точки само с няколко цвята. печат на данни в шестнадесетичен формат Метод за откриване на неизправности, който спомага да се определи причината за проблеми в обмена на данни между принтера и компютъра. Когато принтерът е в режим печат на шестнадесетични данни, той отпечатва всеки получен код в шестнадесетичен запис и като ASCII-символи. Нарича се още и печат на данни в паметта. бърз режим за чернови Режим за отпечатване на чернови, който можете да изберете от режима за настройки по подразбиране. Бързият режим за чернови използва минимален брой точки за символ, за да осигури изключително бърз печат. интерфейс Връзката между компютъра и принтера, по която данните се предават към последния. пейзажна ориентация Отпечатване, при което страницата е ориентирана хоризонтално. При тази ориентация страницата е по-широка, отколкото висока; полезна е за отпечатване на големи счетоводни таблици. типографско качество (LQ) Режим на печат, който принтерът използва, когато изберете шрифт, различен от Draft (Чернова). Отпечатването с типографско качество осигурява по-добра четливост и външен вид при по-ниска скорост на печат. преминаване на нов ред (LF) Управляващ код и бутон на контролния панел, който придвижва хартията с един ред напред. положение на зареждане Положение, до което хартията се зарежда автоматично. микронастройка Функция на принтера, която Ви позволява да настроите прецизно положенията за откъсване и "начало на страница". почти типографско качество (NLQ) Режим на печат, който принтерът използва, когато изберете шрифт, различен от Draft (Чернова). Отпечатването с шрифтове NLQ осигурява по-добра четливост и външен вид при по-ниска скорост на печат. положения на хартията Има три положения на хартията при печат върху непрекъсната хартия: в готовност, откъсване и начало на страницата. При отпечатване върху единични листове има само едно положение "начало на страницата". стъпка на печат Размерът на шрифта, който се измерва с брой символи на инч (cpi). Стандартният е 10 cpi. валяк Черната плоска част, която осигурява опора на хартията по време на отпечатването. портретна ориентация Отпечатване, при което страницата е ориентирана вертикално (за разлика от пейзажната ориентация, при която страницата е ориентирана хоризонтално). Това е стандартната ориентация за отпечатване на букви или документи. драйвер за принтер Софтуерна програма, която изпраща команди от компютъра за използване функциите на конкретен принтер. начално положение за печат Хоризонтално положение на хартията, което принтерът разпознава като първа колона за печат на страницата. Можете да регулирате началното положение за печат от контролния панел. Пропорционален шрифт Шрифт, символите на който заемат различно хоризонтално пространство в зависимост от ширината на символа. По този начин, главната буква M заема повече хоризонтално място, отколкото малкото l. препоръчителна зона за печат Зоната от страницата, върху която принтерът може да печата. Тя е по-малка от физическите размери на страницата заради полетата. нулиране Връщане на принтера към настройките му по подразбиране. разделителна способност Мярка за графичните детайли, които могат да бъдат изобразени. Разделителната способност на отпечатаните изображения се измерва в брой точки на инч (dpi). самодиагностика Метод за проверка на работата на принтера. Когато стартирате самодиагностиката, принтерът отпечатва символите, записани в неговата постоянна памет (ROM). положение на готовност Позицията на непрекъснатата хартия, когато тя е прикрепена към устройство за подаване на хартия чрез избутване, но не е заредена в принтера. откъсване Бутон на контролния панел, който придвижва перфорацията на непрекъснатата хартия до положение за откъсване и след това връща хартията обратно в положение "начало на страница". положение за откъсване Положение, до което принтерът придвижва хартията, когато режимът за автоматично откъсване е включен. Чрез функцията Micro Adjust (Микронастройка) Вие можете да настроите положението на хартията, така че перфорациите й да съвпадат с ръба за откъсване на принтера. положение "начало на страница" Положение на хартията, което принтерът разпознава като първи ред за печат на страницата. Това е положението по подразбиране на горното поле на страницата. еднопосочно отпечатване Метод на печат, при който печатащата глава печата при своя ход само в една посока. Еднопосочното отпечатване е полезно при отпечатване на графики, тъй като осигурява прецизно вертикално подравняване. Можете да изберете еднопосочно отпечатване в режима на принтера за настройки по подразбиране. |