| الصفحة الرئيسية > حل المشكلات # طباعة اختبار ذاتي يساعدك تشغيل اختبار ذاتي للطابعة في تحديد ما إذا كانت الطابعة أم الكمبيوتر مصدر إحداث المشكلة: إذا كانت نتائج الاختبار الذاتي مُرضية، فإن الطابعة تعمل بشكل صحيح، وربما تنتج المشكلة عن إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، أو إعدادات التطبيق، أو جهاز الكمبيوتر أو كبل الواجهة. (تأكد من استخدام كبل واجهة معزول.) والخلاصة، أنه إذا كان الاختبار الذاتي لا يقوم بالطباعة بشكل صحيح، فالمشكلة توجد بالطابعة. انظر المشكلات والحلول للأسباب المحتملة والحلول للمشكلة. ويمكنك طباعة الاختبار الذاتي باستخدام إما الصفحات المنفردة وإما الورق المتصل. انظر الطباعة على الورق المتصل أو الطباعة على الصفحات المفردة للحصول على تعليمات تحميل الورق. تنبيه:
يجب استخدام ورق بعرض 210 مم (8,27 بوصة) على الأقل لتشغيل الاختبار الذاتي، وإلاّ فستقوم رأس الطباعة بالطباعة مباشرة على الأسطوانة.
اتبع هذه الخطوات لإجراء الاختبار الذاتي:
| عند استخدام الورق المتصل، تأكد من تحميل الورق ومن ضبط ذراع تحرير الورق على الموضع الصحيح. ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
تنبيه:
متى تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة، عليك الانتظار على الأقل لمدة خمس ثوانٍ قبل إعادة تشغيلها مرة أخرى؛ وإلا فقد تتسبب في تلف الطابعة.
| لإجراء الاختبار، قم بتشغيل الطابعة أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر LF/FF أو الزر Load/Eject.
يتم طبع الاختبار الذاتي بأحرف Draft (مسودة) عند الضغط مع الاستمرار على الزر LF/FF، أو بأحرف NLQ أثناء الضغط مع الاستمرار على Load/Eject.
| أثناء استخدام الورق المنفصل، قم بتحميل الورق في الطابعة.
تقوم الطابعة بعد ثوانٍ قليلة بتحميل الورق تلقائيًا والبدء بطباعة الاختبار الذاتي. تتم طباعة سلسلة من الحروف. ملاحظة:
لإيقاف الاختبار الذاتي لفترة مؤقتة، اضغط على الزر Pause. لاستئناف الاختبار، اضغط على الزر Pause مرة أخرى.
| لإنهاء الاختبار الذاتي، اضغط على الزر Pause لإيقاف عملية الطباعة. في حالة بقاء الورق في الطابعة، اضغط على الزر LF/FF لإخراج الصفحة المطبوعة. ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
تنبيه:
لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة أثناء طباعة الاختبار الذاتي. اضغط دومًا على الزر Pause لإيقاف عملية الطباعة؛ وعلى الزر LF/FF لإخراج الصفحة المطبوعة قبل إيقاف تشغيل الطابعة.