| Начална страница > Работа с хартията # Печат върху специална хартия Регулиране на лостчето за дебелината на хартията Многопластови формуляри Пликове Принтерът може да печата и върху широка гама от различни видове хартия, включително многопластови формуляри и пликове. При многопластовите формуляри не трябва да печатате нищо, което се намира на разстояние по-малко от 13 мм (0,5 инча) от който и да било край на хартията. За информация относно препоръчителната зона за печат на пликове вижте Препоръчителна зона за печат. Внимание:
При печат върху многопластови формуляри, хартия, по-дебела от нормалната или етикети се уверете, че настройките на приложния софтуер ограничават отпечатването в рамките на препоръчителната зона за печат. Печатането извън краищата на тези видове хартия може да повреди печатащата глава.
## Регулиране на лостчето за дебелината на хартията Преди да печатате върху специална хартия е необходимо да промените настройката за дебелината на хартията. Изпълнете тези стъпки, за да регулирате настройката за дебелината на хартията:
| Отворете капака на принтера. Лостчето за дебелината на хартията е от лявата страна на принтера. Числата до лостчето съответстват на настройката за дебелина на хартията.
| Използвайте долната таблица, за да изберете подходяща дебелина на хартията.
Вид хартия | Положение на лостчето за дебелина на хартията
Обикновена хартия | Отделни листа | -1 или 0
Непрекъсната хартия
Многопластови формуляри | 2 екземпляра (оригинал + 1 копие) | 1
3 екземпляра (оригинал + 2 копия) | 2
4 екземпляра (оригинал + 3 копия) | 3
Пликове | От 3 до 5
| Затворете капака на принтера.
Горен ## Многопластови формуляри Можете да използвате непрекъсната хартия или многопластови формуляри върху отделни листове самокопираща хартия, които съдържат до четири екземпляра (един оригинал плюс три копия). Преди да печатате върху формулярите регулирайте лостчето за дебелината на хартията, както беше описано в предишния раздел. Следващите съвети ще Ви помогнат да постигнете добри резултати: Използвайте само непрекъснати многопластови формуляри, които са скрепени чрез ивица лепило или са прегънати. Никога не зареждайте непрекъснати многопластови формуляри, които са скрепени чрез метални телчета, лента или непрекъснат слой лепило. Използвайте само многопластови формуляри на отделни листове, които са скрепени само чрез ивица лепило в горния край. Поставяйте формулярите в принтера със слепения край напред. Използвайте само многопластови формуляри, които не са намачкани или неравни. Ако е необходимо да регулирате положението за зареждане, използвайте приложния софтуер или променете положението за зареждане, както е описано в Настройване на положението "начало на страница". Когато използвате странично прегънати, непрекъснати многопластови формуляри, е възможно копията да не са подравнени с оригинала. Ако се случи подобно нещо, изправете водача на хартията. Горен ## Пликове Можете да зареждате пликовете един по един, като използвате водача за хартия. Запомнете следните съвети: Преди да заредите плик, поставете лостчето за дебелината на хартията в правилното положение. Вижте Регулиране на лостчето за дебелината на хартията. За да заредите плик, изпълнете стъпките в Зареждане на единични листове. Поставете плика в принтера с широката страна напред, със страната за отпечатване надолу. Когато поставите плика между водачите за хартия, бутнете го силно и го задръжте, докато принтерът го поеме. Използвайте пликове само при нормална температура и влажност. Уверете се, че отпечатването е ограничено в рамките на препоръчителната зона за печат. Печатащата глава не трябва да преминава отвъд левия или десния ръб на плика или друга дебела хартия. (За технически характеристики вижте Технически характеристики на принтера.) Преди печат върху пликове е добре да отпечатате един тестов образец върху обикновен единичен лист хартия. Горен |