| Acasă > Opţiuni şi consumabile # Instalarea şi utilizarea opţiunilor Suportul pentru rolă de hârtie ## Suportul pentru rolă de hârtie Suportul pentru rolă de hârtie (C81114) opţional permite utilizarea împreună cu imprimanta a rolelor de hârtie de 216 mm (8,5 inchi) asemănătoare celor utilizate de maşinile telex. Această opţiune nu este disponibilă în toate ţările. Urmaţi aceşti paşi pentru a instala şi utiliza suportul pentru rolă de hârtie:
| Opriţi imprimanta şi îndepărtaţi ghidajul de hârtie.
| Poziţionaţi suportul pentru rolă de hârtie sub imprimantă, aşa cum este prezentat mai jos. Potriviţi cele două găuri de la bază la cei doi pini de poziţionare din partea de jos a imprimantei.
Precauţie:
Aveţi grijă să nu scăpaţi suportul pentru rola de hârtie atunci când ridicaţi imprimanta. Numai greutatea imprimantei fixează în loc suportul pentru rolă.
| Împingeţi maneta de eliberare a hârtiei în poziţia de coală unică.
| Tăiaţi drept latura de început a rolei de hârtie. Glisaţi axul suportului pentru rolă de hârtie spre centrul rolei de hârtie.
| Puneţi axul şi rola de hârtie în suportul pentru rola de hârtie. Orientaţi rola astfel încât hârtia să fie alimentată dinspre partea de jos a rolei. Apoi, porniţi imprimanta.
| Aduceţi latura de început a paginii peste ghidajul căii hârtiei pentru coli unice şi introduceţi-o în calea imprimantei destinată colilor unice până când simţiţi o anumită rezistenţă.
| Instalaţi ghidajul hârtiei. Glisaţi ghidajul marginii din stânga spre centru până când acesta se opreşte în dreptul marcajului de ghidaj. Apoi, glisaţi ghidajul marginii din dreapta spre marcajul de ghidaj opus.
Sus |