| Página Inicial > Software da Impressora # Utilizar o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional) Fazer ajustes com o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional) Este utilitário permite fazer ajustes se encontrar uma linha vertical desalinhada. ## Fazer ajustes com o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional) Para fazer o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional), siga os passos abaixo. Importante:
Não desligue a impressora enquanto ela estiver a imprimir o padrão de ajuste. Se o fizer, a impressora pode guardar definições erradas. Se desligou a impressora durante o processo de ajuste, reinicie o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional). Não desactive a definição Packet Mode (Modo de pacote). A ligação de rede não é suportada. Verifique se a impressora está pronta para fazer o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional). Se o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional) não for impresso correctamente, ajuste a definição de tipo de letra da impressora para o valor predefinido e tente novamente.
| Abra o menu Utility (Utilitários) e clique no ícone Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional). Para mais informações sobre como abrir o menu Utility (Utilitários), consulte Utilizar o controlador de impressão. Será apresentada a janela Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional).
| Clique em Next (Seguinte).
| Clique em Print (Imprimir). A impressora imprime três conjuntos de padrões de ajuste.
| Observe os padrões de ajuste e veja qual a linha vertical que está melhor alinhada. Em seguida, seleccione o número da linha correspondente na janela Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional).
| Clique em Set (Definir). O padrão de ajuste fica guardado na impressora.
Topo |