| Domov > Dodatna oprema in potrošni material # Namestitev in uporaba dodatne opreme Držalo za papir v zvitku ## Držalo za papir v zvitku Z dodatnim držalom za papir v zvitku (C81114) lahko tiskate na 216 mm (8,5 palcev) širok papir v zvitku, kakršen se uporablja za telefakse. Ta dodatek ni na voljo v vseh državah. Če želite namestiti in uporabljati držalo za papir v zvitku, ravnajte po naslednjih navodilih:
| Izklopite tiskalnik in odstranite vodilo za papir.
| Držalo za papir v zvitku namestite pod tiskalnik, kot je prikazano spodaj. Luknjici v podstavku držala namestite na zatiča na dnu tiskalnika.
Previdno:
Bodite previdni, da vam držalo za papir v zvitku ne pade na tla, ko boste dvigovali tiskalnik. Na mestu ga namreč drži le teža tiskalnika.
| Vzvod za sprostitev papirja postavite v položaj za posamezne liste.
| Začetni rob papirja v zvitku odrežite naravnost. Zvitek papirja nataknite na os držala.
| Os z zvitkom papirja namestite na držalo. Zvitek mora biti obrnjen tako, da se papir podaja s spodnje strani zvitka. Vklopite tiskalnik.
| Začetni rob papirja povlecite čez vodilo za posamezne liste papirja in ga potisnite v odprtino za posamezne liste na tiskalniku, kolikor globoko morete.
| Namestite vodilo za papir. Levo vodilo roba povlecite na sredino, da se ustavi ob oznaki vodila. Desno vodilo papirja potisnite do oznake vodila na nasprotni strani.
Na vrh |