| Home > Informazioni sul prodotto # Elenco dei comandi Codici di controllo EPSON ESC/P 2 Codici di controllo emulazione IBM PPDS La stampante supporta i codici di controllo EPSON ESC/P e i codici di controllo emulazione IBM PPDS elencati di seguito. ## Codici di controllo EPSON ESC/P 2 Se si seleziona una stampante EPSON ESC/P 2 nel software in uso, è possibile utilizzare font ed elementi grafici avanzati.
Funzionamento generale:
| ESC @, ESC U
Alimentazione carta:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
Formato pagina:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
Spostamento della posizione di stampa:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
Selezione font:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
Attributi font:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
Spaziatura:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
Gestione caratteri:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
Immagine bitmap:
| ESC *
Codice a barre:
| ESC (B
Inizio ## Codici di controllo emulazione IBM PPDS Questa stampante emula la IBM Proprinter tramite i comandi che seguono. Per informazioni dettagliate, vedere il manuale di riferimento di IBM PPDS.
Funzionamento generale:
| NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U
Alimentazione carta:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
Formato pagina:
| ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4
Spostamento della posizione di stampa:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
Selezione font:
| DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I
Attributi font:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
Spaziatura:
| BS, SP, ESC [¥
Gestione caratteri:
| ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC ¥
Immagine bitmap:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
Codice a barre:
| ESC [f, ESC [p
Caricamento font:
| ESC =
Inizio |