| Κεντρική σελίδα > Πληροφορίες για το προϊόν # Μεταφορά του εκτυπωτή Αν χρειαστεί να μεταφέρετε τον εκτυπωτή σας για κάποια απόσταση, συσκευάστε προσεκτικά τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το αρχικό κουτί και υλικά συσκευασίας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συσκευάσετε τον εκτυπωτή στα αρχικά υλικά συσκευασίας: Προειδοποίηση:
Κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή, κρατήστε σταθερά την κάτω αριστερή και δεξιά πλευρά του εκτυπωτή για να τον σηκώσετε. Πρέπει να μετακινήσετε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι σας για να αφαιρέσετε την κασέτα μελανοταινίας. Εάν έχετε μόλις χρησιμοποιήσει τον εκτυπωτή, η κεφαλή εκτύπωσης ενδέχεται να είναι ζεστή. Αφήστε την να κρυώσει για λίγα λεπτά πριν την αγγίξετε.
| Αφαιρέστε το χαρτί που τυχόν υπάρχει στον εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένος.
| Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης από τον εκτυπωτή.
| Κατεβάσετε τον οδηγό χαρτιού. Αφαιρέστε τα στηρίγματα χαρτιού.
| Εάν έχουν εγκατασταθεί τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα, αφαιρέστε τα και συσκευάστε τα στα αρχικά κουτιά τους.
| Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή εκτύπωσης δεν είναι ζεστή. Στη συνέχεια, αφαιρέστε την κασέτα μελανοταινίας, όπως περιγράφεται στην ενότητα Αντικατάσταση της κασέτας μελανοταινίας.
| Βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης που διατίθεται με τον εκτυπωτή σας έχει τοποθετηθεί στη θέση ώθησης.
| Συσκευάστε ξανά τον εκτυπωτή, την κασέτα μελανοταινίας, τα στηρίγματα χαρτιού και το καλώδιο ρεύματος με τα αρχικά υλικά συσκευασίας και τοποθετήστε τα στο αρχικό κουτί του εκτυπωτή.