| Основная страница > Дополнительные принадлежности и расходные материалы # Установка и использование дополнительных принадлежностей Держатель рулонной бумаги ## Держатель рулонной бумаги Дополнительный держатель рулонной бумаги (C81114) позволяет использовать в данном принтере рулонную бумагу шириной 216 мм (8,5 дюйма), аналогичной бумаге для телетайпных аппаратов. Эта дополнительная принадлежность продается не во всех странах. Для установки и использования держателя рулонной бумаги выполните указанные ниже действия.
| Выключите принтер и снимите направляющую для бумаги.
| Расположите держатель рулонной бумаги под принтером, как показано ниже. Совместите два отверстия в основании с двумя позиционирующими штифтами на нижней части принтера.
Внимание!
Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить держатель рулонной бумаги при подъеме принтера. Держатель удерживается на месте только весом принтера.
| Установите рычаг освобождения бумаги в позицию для отдельных листов.
| Ровно обрежьте рулонную бумагу по переднему краю. Вставьте стержень держателя рулонной бумаги в центр рулона бумаги.
| Установите стержень с рулоном бумаги в держатель. Расположите рулон таким образом, чтобы бумага подавалась с нижней части рулона. Затем включите принтер.
| Расположите передний край бумаги над направляющей для отдельных листов бумаги и вставляйте его в тракт прохождения бумаги в принтере до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.
| Установите направляющую для бумаги. Перемещайте левую боковую направляющую к центру, пока она не остановится на указателе. Затем переместите правую боковую направляющую к противоположному указателю.
К началу |