| Početna > Informacije o proizvodu # Transport pisača Trebate li pisač transportirati na veću udaljenost, pažljivo ga zapakirajte u originalno pakiranje i ambalažni materijal. Postupak pakiranja pisača u originalno pakiranje: Upozorenje:
Pri transportu pisača, držite donju lijevu i desnu stranu pisača kada ga podižete. Prije vađenja pisaće vrpce rukom morate pomaknuti ispisnu glavu. Ako ste upravo koristili pisač, ispisna je glava vjerojatno zagrijana; ostavite neka se ohladi nekoliko minuta.
| Izvadite papir koji se nalazi u pisaču. Provjerite je li pisač isključen.
| Iskopčajte kabel za napajanje iz električne utičnice, a zatim iskopčajte priključni kabel iz pisača.
| Spustite vodilicu papira. Izvadite držače papira.
| Ako je ugrađena bilo kakva dodatna oprema, skinite je i zapakirajte u njihovo originalno pakiranje.
| Provjerite da ispisna glava nije zagrijana. Zatim uklonite vrpcu na način opisan u odjeljku Zamjena pisaće vrpce.
| Provjerite da li se mehanizam za ulaganje koji ste dobili s pisačem, nalazi u položaju za guranje.
| Pisač, kasetu s vrpcom, držače papira i kabel za napajanje zapakirajte u njihovo originalno pakiranje i stavite ih u originalnu kutiju pisača.