| Beginpagina > Productinformatie # Normen en goedkeuringen Veiligheidsgoedkeuringen CE-markering WAARSCHUWING: Dit is een product klasse A. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoring veroorzaakt, in welk geval het mogelijk is dat de gebruiker benodigde voorzorgsmaatregelen dient te nemen. Het aansluiten van een niet-afgeschermde printer interfacekabel op deze printer maakt de EMC-normen van dit apparaat ongeldig. Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Seiko Epson Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. ## Veiligheidsgoedkeuringen 230 V model:
Veiligheidsstandaarden | IEC/EN60950-1
EMI | AS/NZS CISPR22 klasse A
Boven ## CE-markering 230 V model:
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG | EN60950-1
EMC-richtlijn 2004/108/EG | EN55022 klasse A EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Boven |