| الصفحة الرئيسية > معلومات حول المُنتَج # قوائم الأوامر EPSON ESC/P 2رموز التحكم IBM PPDS رموز تحكم المحاكاة تدعم الطابعة رموز التحكم EPSON ESC/P ورموز تحكم المحاكاة IBM PPDS المدرجة أدناه. ## EPSON ESC/P 2رموز التحكم يتيح لك اختيار طابعة EPSON ESC/P 2 في برنامجك استخدام الخطوط والرسومات المتقدمة.
التشغيل العام:
| ESC @، ESC U
تغذية الورق:
| FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR
تنسيق الصفحة:
| ESC (C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC (c, ESC N, ESC O
حركة موضع الطباعة:
| ESC $, ESC \, ESC (V, ESC (v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J
اختيار الخط:
| ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !
تحسين الخط:
| ESC W, DC4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC (-, ESC q
التباعد:
| ESC Space, ESC c, ESC (U
التعامل مع الحروف:
| ESC t, ESC (t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC (^
صورة نقطية:
| ESC *
الرمز الشريطي:
| ESC (B
أعلى ## IBM PPDS رموز تحكم المحاكاة هذه الطابعة تحاكي IBM Proprinter باستخدام الأوامر أدناه. للاطلاع على المعلومات التفصيلية، انظر الكتيب المرجعي الذي يخص IBM PPDS.
التشغيل العام:
| NUL، DC3، ESC j، BEL، CAN، DC1، ESC Q، ESC [ K، ESC U
تغذية الورق:
| FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM),ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM), CR, ESC ]
تنسيق الصفحة:
| ESC C، ESC C0، ESC X، ESC N، ESC O، ESC 4
حركة موضع الطباعة:
| ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM)
اختيار الخط:
| DC2، ESC P، ESC :، ESC E، ESC F، ESC I، ESC [d، ESC [I
تحسين الخط:
| DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [@, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [-
التباعد:
| BS, SP, ESC [¥
التعامل مع الأحرف:
| ESC 6، ESC 7، ESC [ T، ESC ^، ESC ¥
صورة نقطية:
| ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [g, ESC * (AGM)
الرمز الشريطي:
| ESC [f، ESC [p
التنزيل:
| ESC =
أعلى |