| Accueil > Manipulation du papier # Impression sur des feuilles simples Chargement de feuilles simples YVous pouvez charger des feuilles simples individuellement à l’aide du guide-papier de l’imprimante. Pour plus d’informations sur les types de feuilles simples que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section Papier. Avant d’imprimer sur des formulaires à exemplaires multiples constitués de feuilles simples, sur des enveloppes ou sur tout autre papier spécial, assurez-vous de régler le levier d’épaisseur du papier sur la position appropriée. Reportez-vous à la section Papier pour plus de détails. Remarque :
Pour plus d’informations détaillées sur les types de feuilles simples que vous pouvez utiliser, reportez-vous à la section Papier. Vous pouvez utiliser le guide-papier pour charger des formulaires à exemplaires multiples sans carbone constitués de feuilles simples maintenues entre elles par une bande adhésive par points à l’extrémité supérieure. Insérez les formulaires à exemplaires multiples dans le guide-papier, le bord en premier et la face imprimable orientée vers le bas.
## Chargement de feuilles simples Procédez comme suit pour charger des feuilles simples :
| Vérifiez que l’imprimante est hors tension. Assurez-vous également que le levier de dégagement du papier est poussé en position de feuille simple et que le guide-papier est en position verticale, comme illustré ci-dessous.
| Faites glisser le guide latéral gauche à la position 0. Ajustez ensuite le guide latéral droit pour l’adapter à la largeur du papier utilisé.
| Insérez une feuille de papier entre les guides latéraux jusqu’à ce que vous rencontriez une résistance.
Pour utiliser normalement l’imprimante, mettez-la sous tension sans appuyer sur aucun bouton. L’imprimante commence à imprimer lorsqu’elle reçoit des données. Important :
N’utilisez le bouton d’alimentation de papier situé sur le côté droit de l’imprimante que pour supprimer les bourrages papier et uniquement lorsque l’imprimante est hors tension. Autrement, vous risquez d’endommager l’imprimante ou de lui faire perdre la position de haut de page.
Haut |