| Strona główna > Obsługa papieru # Drukowanie na papierze ciągłym Drukowanie przy użyciu traktora pchającego Wyjmowanie drukowanego dokumentu z traktora pchającego Przełączanie na pojedyncze arkusze Dostosowywanie położenia szczytu arkusza Przesuwanie papieru do krawędzi odrywania Drukarka obsługuje papier ciągły z traktorem pchającym. ## Drukowanie przy użyciu traktora pchającego Podczas korzystania z traktora pchającego dobrze jest ustawić funkcję Automatyczne odrywanie w trybie ustawień domyślnych na wartość On. Patrz Informacje o domyślnych ustawieniach drukarki. Aby załadować papier ciągły za pomocą traktora pchającego, należy wykonać następujące czynności:
| Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. Wyjmij prowadnicę papieru i ustaw dźwignię zwalniania papieru w pozycji papieru ciągłego.
Uwaga:
Aby pokazać szczegóły, na ilustracji przedstawiono drukarkę bez pokrywy; w tej sytuacji nie ma jednak potrzeby jej zdejmować.
| Zwolnij prowadnice perforacji poprzez przesunięcie do przodu blokujących je dźwigni.
| Posługując się znakiem strzałki na drukarce jako wskazówką, przesuń lewą prowadnicę perforacji. Drukarka drukuje na prawo od pozycji oznaczonej znakiem strzałki. Przesuń dźwignię prowadnicy perforacji do tyłu, aby ją zablokować. Następnie przesuń prawą prowadnicę perforacji tak, aby odpowiadała szerokości papieru, ale nie blokuj jej. Przesuń podpórkę papieru na środek między dwiema prowadnicami perforacji.
| Upewnij się, że wiodąca krawędź papieru jest czysta i równa. Otwórz pokrywy prowadnic perforacji. Dopasuj pierwsze otwory papieru do kołków prowadnic perforacji, a następnie zamknij pokrywy prowadnic perforacji. Przesuń prawą prowadnicę perforacji tak, aby usunąć luz papieru, a następnie zablokuj ją. Papier znajduje się teraz w położeniu parkowania papieru.
Uwaga:
Jeśli papier ciągły będzie luźno zwisać lub będzie za bardzo napięty, należy wyregulować pozycję prawej prowadnicy perforacji.
Przestroga:
Pokrętła podajnika papieru po prawej stronie drukarki należy używać wyłącznie do usuwania blokad papieru i tylko wtedy, gdy drukarka jest wyłączona. W przeciwnym razie można uszkodzić drukarkę lub spowodować utratę właściwego położenia górnej krawędzi arkusza.
| Aby zapobiec chwytaniu drukowanego papieru, zamocuj prowadnicę papieru poprzez dopasowanie jej wycięć do wypustów montażowych drukarki, jak na ilustracji. Następnie przesuń prowadnicę papieru do przodu drukarki aż do zatrzaśnięcia i przesuń prowadnice krawędzi do boków.
| Włącz drukarkę.
| Upewnij się, że pokrywa drukarki jest zamknięta. Naciśnij przycisk Load/Eject, aby ustawić papier w położeniu ładowania. Po otrzymaniu danych drukarka automatycznie rozpocznie drukowanie.
| Po zakończeniu drukowania należy wykonać czynności z następnej części, aby oderwać drukowany dokument. Jeśli pierwszy wiersz na stronie znajduje się za wysoko lub za nisko, jego pozycję można zmienić za pomocą funkcji korekty mikro. Patrz Dostosowywanie położenia szczytu arkusza.
Przestroga:
Nigdy nie należy regulować położenia górnej krawędzi arkusza pokrętłem podajnika papieru; może to spowodować uszkodzenie drukarki lub utratę właściwego położenia górnej krawędzi arkusza.
Po wysłaniu dodatkowych danych drukarka automatycznie wsuwa papier z powrotem do położenia ładowania. Do góry ## Wyjmowanie drukowanego dokumentu z traktora pchającego Wykonaj podane czynności w celu wyjęcia drukowanego dokumentu:
| Naciśnij przycisk Tear Off (Font). Upewnij się, że miga kontrolka Tear Off (Font). (Oznacza to, że papier znajduje się w bieżącym położeniu odrywania).
| Otwórz pokrywę prowadnicy papieru, a następnie oderwij drukowany dokument przy użyciu krawędzi odrywania modułu dociskania papieru.
Uwaga:
Jeśli perforacja papieru nie jest wyrównana z krawędzią odrywania, można dostosować położenie odrywania za pomocą funkcji korekty mikro. Patrz Dostosowywanie położenia odrywania.
Przestroga:
Nigdy nie należy regulować położenia odrywania pokrętłem podajnika papieru; może to spowodować uszkodzenie drukarki lub utratę właściwego położenia odrywania.
| Zamknij pokrywę prowadnicy papieru.
Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie przesuwa papier z powrotem do położenia górnej krawędzi arkusza i rozpoczyna drukowanie. Aby przesunąć papier ciągły do położenia gotowości, w którym można wyjąć papier, naciśnij przycisk Load/Eject. Następnie otwórz pokrywy prowadnic perforacji traktora i wyjmij papier. Przestroga:
Przed naciśnięciem przycisku Load/Eject należy zawsze oderwać wydrukowany dokument. Przesuwanie w odwrotnym kierunku kilku stron na raz może spowodować zablokowanie papieru.
Do góry ## Przełączanie na pojedyncze arkusze Aby przełączyć drukarkę w tryb pojedynczych arkuszy, naciśnij przycisk Load/Eject; drukarka przesunie papier z powrotem do położenia gotowości. Następnie należy wykonać czynności z części Ładowanie pojedynczych arkuszy. Przestroga:
Przed naciśnięciem przycisku Load/Eject należy zawsze oderwać wydrukowany dokument. Przesuwanie w odwrotnym kierunku kilku stron na raz może spowodować zablokowanie papieru.
Do góry ## Dostosowywanie położenia szczytu arkusza Położenie górnej krawędzi arkusza to miejsce na stronie, od którego drukarka rozpoczyna drukowanie. Jeśli wydruk jest umieszczony na stronie za wysoko lub za nisko, można dostosować położenie górnej krawędzi arkusza za pomocą funkcji korekty mikro. W tym celu: Przestroga:
Nigdy nie należy regulować położenia górnej krawędzi arkusza pokrętłem podajnika papieru; może to spowodować uszkodzenie drukarki lub utratę właściwego położenia górnej krawędzi arkusza.
Uwaga:
Położenie górnej krawędzi arkusza zostaje zapamiętane do czasu jego zmiany, nawet po wyłączeniu drukarki. Ustawienie górnego marginesu dokonane w niektórych aplikacjach zastępuje ustawienie górnej krawędzi arkusza za pomocą funkcji korekty mikro. W razie konieczności położenie górnej krawędzi arkusza należy dostosować z poziomu oprogramowania.
| Upewnij się, że drukarka jest włączona.
| W razie konieczności papier należy załadować w sposób opisany w tym rozdziale.
| Zdejmij pokrywę drukarki.
| Przytrzymaj przycisk Pause przez około trzy sekundy. Zacznie migać kontrolka Pause, a drukarka przejdzie do trybu korekty mikro.
| Naciśnij przycisk LF/FF , aby przesunąć położenie górnej krawędzi arkusza w dół strony lub naciśnij przycisk Load/Eject , aby przesunąć położenie górnej krawędzi arkusza w górę strony.
* plastikowa pokrywa taśmy Uwaga:
W drukarce określono pewne minimalne i maksymalne położenie górnej krawędzi arkusza. Jeśli nastąpi próba przekroczenia tych ograniczeń, drukarka generuje sygnał dźwiękowy i zatrzymuje przesuwanie papieru. Ponadto po osiągnięciu domyślnego położenia górnej krawędzi arkusza drukarka generuje sygnał dźwiękowy i zatrzymuje na krótką chwilę przesuwanie papieru. Położenie domyślne może służyć jako punkt odniesienia podczas dostosowywania położenia górnej krawędzi arkusza.
| Po ustawieniu odpowiedniego położenia górnej krawędzi arkusza, naciśnij przycisk Pause, aby wyjść z trybu korekty mikro.
Do góry ## Przesuwanie papieru do krawędzi odrywania Jeśli używany jest traktor pchający, po zakończeniu drukowania można użyć funkcji odrywania do przesunięcia papieru ciągłego do krawędzi odrywania drukarki. Następnie można w łatwy sposób oderwać wydrukowany dokument. Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie przesuwa papier z powrotem do położenia górnej krawędzi arkusza, co pozwala zaoszczędzić papier, który normalnie jest tracony między drukowaniem kolejnych dokumentów. Jak to opisano poniżej, z funkcji odrywania można korzystać na dwa sposoby: ręcznie, przez naciśnięcie przycisku drukarki Tear Off (Font), lub automatycznie, przez włączenie trybu automatycznego odrywania. Przestroga:
Za pomocą funkcji odrywania (opisana poniżej) nie należy nigdy przesuwać papieru ciągłego z etykietami do tyłu, ponieważ etykiety mogą oddzielić się od podłoża i zablokować drukarkę.
### Korzystanie z przycisku Tear Off (Odrywanie) Gdy drukarka zakończy drukowanie dokumentu, sprawdź, czy nie miga kontrolka Tear Off (Font). Następnie naciśnij przycisk Tear Off (Font). Drukarka przesunie papier do krawędzi odrywania. Uwaga:
Jeśli miga kontrolka Tear Off (Font), papier znajduje się w położeniu odrywania. Po ponownym naciśnięciu przycisku Tear Off (Font) drukarka przesunie papier do następnego położenia górnej krawędzi arkusza.
### Automatyczne przesuwanie papieru do położenia odrywania Aby automatycznie przesuwać wydrukowane dokumenty do położenia odrywania, należy włączyć tryb automatycznego odrywania i w trybie ustawień domyślnych wybrać długość strony odpowiednią dla papieru ciągłego. Patrz instrukcje w części Zmiana ustawień domyślnych. Jeśli tryb automatycznego odrywania jest włączony, drukarka automatycznie przesuwa papier do położenia odrywania zawsze wtedy, gdy otrzymuje pełną stronę danych lub polecenie przejścia do nowego arkusza, po którym nie ma żadnych danych. ### Dostosowywanie położenia odrywania Jeśli perforacja papieru nie jest wyrównana z krawędzią odrywania, można ją wyregulować za pomocą funkcji korekty mikro. Aby dostosować położenie odrywania, należy wykonać następujące czynności: Przestroga:
Nigdy nie należy regulować położenia odrywania pokrętłem podajnika papieru; może to spowodować uszkodzenie drukarki lub utratę właściwego położenia odrywania.
Uwaga:
Położenie odrywania zostaje zapamiętane do czasu jego zmiany, nawet po wyłączeniu drukarki.
| Upewnij się, że miga kontrolka Tear Off (Font) (papier znajduje się w bieżącym położeniu odrywania). Jeżeli nie, naciśnij przycisk Tear Off (Font), aby przesunąć papier do położenia odrywania.
| Otwórz pokrywę prowadnicy papieru.
| Przytrzymaj przycisk Pause przez około trzy sekundy. Zacznie migać kontrolka Pause i drukarka przejdzie do trybu korekty mikro.
| Naciśnij przycisk LF/FF w celu przesunięcia papieru do tyłu lub naciśnij przycisk Load/Eject w celu przesunięcia papieru do przodu, aż do wyrównania perforacji papieru z krawędzią odrywania.
* krawędź odrywania Uwaga:
Po osiągnięciu domyślnego położenia papieru, drukarka wygeneruje sygnał dźwiękowy i zatrzyma przesuwanie papieru. W drukarce określono minimalne i maksymalne położenie odrywania. Przy próbie przesunięcia położenia odrywania poza te ograniczenia drukarka generuje sygnał dźwiękowy i zatrzymuje przesuwanie papieru.
| Po ustawieniu położenia odrywania, naciśnij przycisk Pause, aby wyjść z trybu korekty mikro.
| Oderwij wydrukowane strony.
Po wznowieniu drukowania drukarka automatycznie wsuwa papier z powrotem do położenia górnej krawędzi arkusza i rozpoczyna drukowanie. Do góry |