| Strona główna > Informacje o urządzeniu # Transportowanie drukarki Jeśli zachodzi potrzeba transportu drukarki na pewną odległość, należy ją ostrożnie zapakować w oryginalne opakowanie oraz materiały zabezpieczające. Aby zapakować drukarkę w oryginalne opakowanie, należy wykonać następujące kroki: Ostrzeżenie:
W celu transportu drukarkę należy mocno chwycić z lewej i z prawej strony u dołu, aby ją podnieść. Aby wyjąć kasetę z taśmą, należy ręcznie przesunąć głowicę drukującą. Jeśli drukarka była przed chwilą w użyciu, głowica może być gorąca; należy poczekać kilka minut, aby ostygła.
| Wyjmij papier załadowany do drukarki. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
| Odłącz przewód zasilania od gniazda elektrycznego, a następnie odłącz od drukarki kabel interfejsu.
| Obniż prowadnicę papieru. Wyjmij podpórki papieru.
| Jeśli zainstalowane są jakiekolwiek elementy opcjonalne, zdejmij je i zapakuj w oryginalne opakowania.
| Upewnij się, że głowica drukująca nie jest gorąca. Następnie wyjmij kasetę z taśmą zgodnie z opisem w części Wymiana kasety z taśmą.
| Upewnij się, że traktor jest zainstalowany w pozycji pchającej.
| Zapakuj drukarkę, kasetę z taśmą, podpórki papieru oraz przewód zasilający w oryginalne materiały pakunkowe i umieść je w oryginalnym opakowaniu drukarki.