| Početna > Dodatni pribor i potrošni materijal # Zamjena pisaće vrpce Originalna Epson kaseta s vrpcom Zamjena pisaće vrpce ## Originalna Epson kaseta s vrpcom Kada uočite da je ispis postao blijed, potrebno je zamijeniti kasetu s vrpcom. Originalne Epson kasete s vrpcom oblikovane su i proizvedene za besprijekorni rad s Epson pisačem. Samo one jamče ispravan rad i dugi vijek trajanja ispisne glave i ostalih dijelova pisača. Drugi proizvodi koje nije proizveo Epson mogu uzrokovati štetu na pisaču, što nije obuhvaćeno jamstvima tvrtke Epson. Pisač koristi sljedeću pisaću vrpcu:
Epson crna kaseta s vrpcom: | S015633
Na vrh ## Zamjena pisaće vrpce Postupak instaliranja ili zamjene pisaće vrpce:
| Provjerite je li pisač isključen.
| Uspravite poklopac pisača, a zatim ga podignite i izvadite.
Upozorenje:
Ako ste upravo koristili pisač, ispisna je glava vjerojatno zagrijana; ostavite neka se ohladi nekoliko minuta prije zamjene pisaće vrpce.
| Uklonite jedinicu za zatezanje laganim stiskanjem njegovih jezičaka i njezinim odvajanjem od pisača.
| Provjerite nalazi li se ispisna glava u sredini pisača.
Ako se ne nalazi, uključite pisač te ga zatim isključite. Zatim iz pisača uklonite kasetu s vrpcom.
| Izvadite novu pisaću vrpcu iz pakiranja.
| Okrećite gumb za zatezanje vrpce u smjeru strelice da bi se vrpca nategnula i da biste je lakše postavili.
| Stavite kasetu s vrpcom u pisač kako je prikazano na slici dolje, a zatim snažno pritisnite obje strane spremnika vrpce da bi plastične kukice ušle u otvore na pisaču.
Napomena:
Ne dodirujte bijeli kabel unutar pisača.
| Zašiljenim predmetom, kao što je vrh kemijske olovke, navedite traku između glave za ispis i mehanizma.
Oprez:
Ne ulažite traku u dalju stranu mehanizma.
ispravno | neispravno
| * mehanizam
| Okrenite dugme za pričvršćivanje vrpce u smjeru strelice kako biste postavili vrpcu na njeno mjesto i da ne bude uvrnuta ili naborana.
| Vratite jedinicu za zatezanje papira.
| Ponovno postavite i zatvorite poklopac pisača.
Na vrh |