| Accueil > Dépannage # Impression d’un autotest Vous pouvez recourir à l’autotest pour déterminer si l’origine du problème se situe au niveau de l’imprimante ou de l’ordinateur : Si les résultats de l’autotest sont satisfaisants, l’imprimante fonctionne correctement et le problème est probablement provoqué par les paramètres du pilote d’impression, les paramètres de l’application, l’ordinateur ou le câble d’interface (veillez à utiliser un câble blindé). Si vous n’êtes pas satisfait de l’impression de l’autotest, le problème se situe au niveau de l’imprimante. Pour obtenir la liste des causes possibles et des solutions à appliquer pour résoudre le problème, voir Problèmes et solutions. Vous pouvez imprimer l’autotest sur des feuilles simples ou du papier continu. Pour plus d’informations sur le chargement du papier, voir Impression sur du papier continu ou Impression sur des feuilles simples. Important :
Vous devez utiliser du papier d’une largeur minimale de 210 mm (8,27 pouces) pour exécuter l’autotest ; dans le cas contraire, la tête d’impression imprime directement sur le plateau.
Pour effectuer un autotest, procédez comme suit :
| Lorsque vous utilisez du papier continu, assurez-vous que le papier est chargé et que le levier de dégagement du papier est réglé sur la position appropriée. Mettez ensuite l’imprimante hors tension.
Important :
Chaque fois que vous mettez l’imprimante hors tension, attendez au moins cinq secondes avant de la remettre sous tension, sinon vous risquez de l’endommager.
| Pour faire au test, mettez l’imprimante sous tension tout en pressant sur le bouton LF/FF ou Load/Eject.
L’autotest est imprimé en caractères Épreuve lorsque vous appuyez sur le bouton LF/FF et en caractères NLQ lorsque vous appuyez sur le bouton Load/Eject.
| Lorsque vous utilisez des feuilles simples, chargez du papier dans l’imprimante.
Après quelques secondes, l’imprimante charge automatiquement le papier et lance l’impression de l’autotest. Une série de caractères est imprimée. Remarque :
Pour interrompre temporairement l’autotest, appuyez sur le bouton Pause. Pour continuer le test, appuyez de nouveau sur le bouton Pause.
| Pour terminer le test, appuyez sur le bouton Pause afin d'arrêter l'impression. S'il reste du papier dans l'imprimante, éjectez-le en appuyant sur le bouton LF/FF pour éjecter la page imprimée. Mettez ensuite l’imprimante hors tension.
Important :
Ne mettez pas l’imprimante hors tension lors de l’impression de l’autotest. Avant de mettre l’imprimante hors tension, appuyez toujours sur le bouton Pause pour arrêter l’impression, et sur le bouton LF/FF pour éjecter la page imprimée.