| Domů > Glosář # Glosář ASCII American Standard Code for Information Interchange (Americký standardní kód k výměně informací). Standardizovaný systém kódování k přiřazení číselných kódů písmenům a symbolům. automatické odřádkování Je-li v režimu výchozích nastavení aktivována tato volba, za každý kód pro návrat vozíku (CR) bude automaticky přiřazen kód řádkového posunu (LF). obousměrný tisk Tisk, při kterém tisková hlava tiskne v obou směrech (obousměrně). Při tomto způsobu tisku se zvýší rychlost tisku, může se však snížit přesnost svislého zarovnání. Obousměrný tisk je standardní tiskový režim této tiskárny. vyrovnávací paměť Část paměti tiskárny použitá pro uchování dat před jejich vytištěním. tabulka znaků Soubor písmen, číslic a symbolů, které tvoří znakovou sadu používanou v příslušném jazyce. počet znaků na palec (cpi) Měrná jednotka velikosti textových znaků. komprese tisku Tato funkce snižuje objem dat. Data tisku lze komprimovat až o 75 %. Nekonečný papír Papír, který má na obou dlouhých okrajích otvory na ozubená kolečka, je perforován mezi stránkami a dodává se ve skládaných balících. Nazývá se také skládaný papír. řídicí kód Speciální kód používaný k ovládání funkcí tiskárny, například provedení návratu na začátek řádku nebo posunu řádku. cpi Měrná jednotka velikosti textových znaků. výpis dat Způsob řešení potíží, který pomáhá identifikovat příčinu komunikačních problémů mezi tiskárnou a počítačem. Pokud je tiskárna v režimu hexadecimálního výpisu, tiskne jednotlivé přijímané kódy hexadecimálně s použitím znaků kódu ASCII. Tento výpis paměti se nazývá také výpis dat. výchozí Hodnota, která nabývá platnosti při zapnutí, resetování nebo inicializaci zařízení. tónování Způsob uspořádání bodů na stránce k simulaci stínování nebo tónování. bodová matice Metoda tisku, při níž je každé písmeno nebo znak vytvořeno vzorem (maticí) jednotlivých bodů. koncept Režim tisku používaný tiskárnou v případě, že byla vybrána kvalita Draft (Koncept). Písmo Draft (Koncept) používá méně bodů na jeden znak a tím je tisk rychlejší. ovladač Softwarový program, který vysílá příkazy z počítače a ovládá funkce příslušné tiskárny. ESC/P® Zkratka standardního kódu Epson pro tiskárny. Jedná se o systém příkazů, které počítač používá k ovládání tiskárny. Jedná se o normu pro všechny tiskárny firmy Epson podporovanou většinou softwarových aplikací pro osobní počítače. ESC/P 2™ Rozšířená verze příkazového jazyka pro tiskárny ESC/P. Příkazy v tomto jazyce slouží pro tisk v kvalitě laserových tiskáren, např. písma s proměnnou velikostí a vylepšenou grafiku. skládaný papír Papír, který má na obou dlouhých okrajích otvory na ozubená kolečka, je perforován mezi stránkami a dodává se ve skládaných balících. Nazývá se také nekonečný papír. font (písmo) Styl písma označený názvem jako například Roman nebo Sans Serif. posuv stránky, FF Tlačítko na ovládacím panelu a řídicí kód, kterými se papír posouvá na následující polohu horní části strany polotónování Metoda použití bodových vzorů k vytvoření obrazu. Polotónování umožňuje vytvářet různé odstíny šedé pomocí černých teček nebo téměř nekonečné pole barev pomocí teček několika barev. hexadecimální výpis Způsob řešení potíží, který pomáhá identifikovat příčinu komunikačních problémů mezi tiskárnou a počítačem. Pokud je tiskárna v režimu hexadecimálního výpisu, tiskne jednotlivé přijímané kódy hexadecimálně s použitím znaků kódu ASCII. Tento výpis paměti se nazývá také výpis dat. vysokorychlostní koncept Režim tisku konceptu, který lze vybrat za použití režimu výchozích nastavení. Vysokorychlostní koncept používá minimální počet bodů na znak, díky tomu je tisk velmi rychlý. rozhraní Spojení mezi počítačem a tiskárnou, jehož prostřednictvím jsou do tiskárny přenášena tisková data. na šířku Tisk orientovaný na stránce na šířku. Při této orientaci bude vytištěná stránka širší než vyšší. Tato orientace je vhodná pro tisk tabulek. dopisní kvalita (Letter quality – LQ) Režim tisku používaný při vybrání jiného písma než Draft (Koncept). Tisk s písmy dopisní kvality je čitelnější a vypadá lépe při snížené rychlosti tisku. odřádkování, LF Tlačítko na ovládacím panelu a řídicí kód, kterými se papír posouvá o jeden řádek. zaváděcí poloha Poloha, do které se papír zavede automaticky. mikronastavení Funkce tiskárny, která umožňuje přesné nastavení pozice odtržení a pozice začátku formuláře. téměř dopisní kvalita (NLQ) Režim tisku používaný při vybrání jiného písma než Draft (Koncept). Tisk s písmy téměř dopisní kvality NLQ je čitelnější a vypadá lépe při snížené rychlosti tisku. pozice papíru Existují tři pozice papíru pro tisk na nekonečný papír. klidová, odtržení a horní okraj formuláře Tisk na jednotlivý list probíhá vždy v pozici horní okraj formuláře. rozteč Vodorovná velikost písma, která se měří počtem znaků na palec (cpi). Standardní hodnota je 10 cpi. platen (deska) Černá plochá část, která podepírá papír během tisku. na výšku Tisk, který je na stránce orientován na výšku (na rozdíl od orientace na šířku). Jedná se o standardní orientaci pro tisk dopisů nebo dokumentů. ovladač tiskárny Softwarový program, který vysílá příkazy z počítače a ovládá funkce příslušné tiskárny. pozice začátku tisku Poloha na papíře rozpoznaná tiskárnou jako první řádek, který lze tisknout. Pozici začátku tisku můžete nastavit pomocí ovládacího panelu. proporční písmo Písmo se znaky zabírajícími různou šířku na řádku, podle šířky konkrétního znaku. Velké písmeno M tedy zabírá více místa na řádku než malé písmeno i. doporučená oblast tisku Oblast stránky, na kterou tiskárna může tisknout. Tato oblast je kvůli okrajům menší než skutečná velikost stránky. reset Obnovení výchozího nastavení tiskárny. rozlišení Míra množství detailů, které lze znázornit. Rozlišení výtisků se měří v počtu bodů na palec (dpi). samočinný test Způsob kontroly funkčnosti tiskárny. Po spuštění samočinného testu se vytisknou znaky uložené v paměti ROM tiskárny (paměť pouze ke čtení). pohotovostní poloha Poloha nekonečného papíru, který je připojen k tlačnému podávacímu mechanismu, není však zaveden do tiskárny. odtržení Tlačítko ovládacího panelu, které slouží k posunutí perforace nekonečného papíru na polohu k odtržení a následnému posunu papíru zpět na polohu horní části strany. poloha k odtržení Poloha, na kterou bude posunut papír při zapnutém režimu automatického odtrhávání. Pomocí funkce Micro Adjust (Přesné nastavení) lze nastavit pozici papíru tak, aby se perforace papíru kryla s hranou pro odtržení. poloha horní části strany Poloha na papíře rozpoznaná tiskárnou jako první řádek, který lze tisknout. Výchozí poloha horního okraje. jednosměrný tisk Tisk, při kterém tisková hlava tiskne pouze jedním směrem. Jednosměrný tisk je vhodný pro tisk grafiky, neboť poskytuje přesné svislé zarovnání. Jednosměrný tisk lze zvolit v režimu výchozích nastavení tiskárny. |