| Anfang > Fehlerbehebung # Beheben eines Papierstaus Gehen Sie zum Entfernen eines Papierstaus wie folgt vor: Vorsicht:
Berühren Sie das weiße Kabel im Drucker nicht.
| Schalten Sie den Drucker aus.
| Wenn ein einzelnes Blatt Papier an der Papierführung festsitzt, nehmen Sie es vorsichtig heraus.
| Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Wenn Sie Endlospapier einlegen, entfernen Sie die Papierführung.
| Hat sich Endlospapier im Drucker gestaut, trennen Sie den Stapel an der Perforierung.
| Drehen Sie den Drehknopf am Drucker von sich weg, um das Papier aus dem Drucker auszugeben. Entfernen Sie alle verbliebenen Papierstücke.
Vorsicht:
Verwenden Sie den Drehknopf auf der rechten Seite des Druckers nur, um im ausgeschalteten Zustand Papierstaus zu beseitigen. Andernfalls kann der Drucker beschädigt oder die Abtrennposition verstellt werden.
Hinweis:
Möglicherweise blinken die Bedienfeldanzeigen, wenn Sie den Knopf bei ausgeschaltetem Drucker von Hand drehen. Dies ist keine Fehlfunktion.
| Bringen Sie die Papierführung erforderlichenfalls wieder an, schließen Sie die Druckerabdeckung.
| Schalten Sie den Drucker ein. Stellen Sie sicher, dass die Leuchten Paper Out und Pause ausgeschaltet sind.
Falls Papier im Inneren des Druckers verbleibt, befolgen Sie die nachstehenden Schritte zum Entfernen des restlichen Papiers.
| Schalten Sie den Drucker aus.
| Öffnen Sie die Druckerabdeckung, stellen Sie den Papierwahlhebel dann auf die Endlospapierposition ein.
| Entfernen Sie die Papierspanneinheit.
| Entfernen Sie das gestaute Papier.
| Stellen Sie den Papierwahlhebel wieder auf das verwendete Papier ein.
| Schalten Sie den Drucker ein, legen Sie Papier ein, schließen Sie die Druckerabdeckung.