| Основная страница > Глоссарий # Глоссарий ASCII American Standard Code for Information Interchange (Американский стандартный код для обмена информацией). Стандартизованная система кодирования, присваивающая буквам и символам числовые коды. Автоматический перевод строки Когда в режиме установок по умолчанию включен этот режим, то к каждому коду возврата каретки (CR) автоматически добавляется код перевода строки (LF). Двунаправленная печать Режим печати, в котором печатающая головка печатает в обоих направлениях (двунаправленно). Этот режим ускоряет печать, но может снизить точность выравнивания по вертикали. Двунаправленная печать является стандартным режимом печати данного принтера. Буфер Область памяти принтера, которая используется для хранения данных, выводимых на печать. Кодовая таблица символов Набор букв, цифр и символов, которые составляют набор символов, используемых в конкретном языке. Символов/дюйм (cpi) Единица измерения размера текстовых символов. Печать со сжатием Эта функция уменьшает размер выводимых на печать. Размер выводимых на печать данных можно уменьшить до 75%. Непрерывная бумага Бумага, имеющая по обеим сторонам отверстия, предназначенные для подачи с помощью звездочек, а также перфорированная между страницами. Поставляется уложенной в стопы. Синоним – фальцованная бумага. Управляющие коды Специальные коды, используемые для управления работой принтера, например, для выполнения возврата каретки или перевода строки. Симв./дюйм (cpi) Единица измерения размера текстовых символов. Дамп данных Средство для поиска и исправления ошибок, которое позволяет опытным пользователям устанавливать причину проблем обмена данными между принтером и компьютером. В режиме шестнадцатеричной печати принтер распечатывает каждый получаемый код в шестнадцатеричном виде и в виде символа ASCII. Также называется «шестнадцатеричный дамп». Настройки по умолчанию Значения настроек, которые действуют при включении оборудования, его сбросе или инициализации. Сглаживание Способ размещения точек на странице для имитации оттенков и полутонов. Матричный Метод печати, при котором каждая буква или символ формируются из шаблона (матрицы) отдельных точек. Черновая печать Способ печати, используемый данным принтером, когда выбран шрифт Draft (Черновик). В шрифте Draft (Черновик) для повышения скорости печати используется меньшее количество точек на каждый символ. Драйвер Программа, которая посылает с компьютера команды, позволяющие использовать функции конкретного принтера. ESC/P® Аббревиатура от Epson Standard Code for Printers (стандартный код для принтеров Epson). Система команд, которую использует компьютер для управления принтером. Эта система является стандартной для всех принтеров EPSON и поддерживается большинством прикладных программ для персональных компьютеров. ESC/P 2™ Усовершенствованная версия языка команд принтера ESC/P. Команды этого языка поддерживают возможности лазерных принтеров, такие, как масштабируемые шрифты и улучшенная графика. Фальцованная бумага Бумага, имеющая по обеим сторонам отверстия, предназначенные для подачи с помощью звездочек, а также перфорированная между страницами. Поставляется уложенной в стопы. Синоним – непрерывная бумага. Шрифт Стиль начертания символов, имеющий определенное название, например: Roman или Sans Serif. Подача страницы (form feed, FF) Управляющий код и кнопка на панели управления принтером, которые подают бумагу к началу следующей страницы. Формирование полутонов Метод использования точечного растра для представления изображения. Этот метод позволяет передавать различные оттенки серого цвета, используя только черные точки, или почти неограниченное число цветов, используя только точки всего нескольких цветов. Шестнадцатеричный дамп Средство для поиска и исправления ошибок, которое позволяет опытным пользователям устанавливать причину проблем обмена данными между принтером и компьютером. В режиме шестнадцатеричной печати принтер распечатывает каждый получаемый код в шестнадцатеричном виде и в виде символа ASCII. Синоним – дамп данных. Черновая печать с высокой скоростью Режим черновой печати, который можно выбрать в режиме установок по умолчанию. В режиме черновика с высокой скорости используется минимум точек для построения каждого символа, что позволяет достичь исключительно высокой скорости печати. Интерфейс Соединение компьютера с принтером, по которому на принтер передаются данные для печати. Альбомная ориентация Ориентация выводимого на печать изображения вдоль широкой стороны страницы. При этой ориентации предполагается, что ширина страницы больше ее высоты, что бывает полезно при печати электронных таблиц. Высококачественная печать (LQ) Режим печати, используемый данным принтером, когда выбран шрифт, отличный от Draft (чернового). Печать высококачественными шрифтами LQ обеспечивает лучшую читаемость и вид отпечатанного текста за счет замедления печати. Перевод строки (line feed, LF) Управляющий код и кнопка панели управления, передвигающие бумагу на одну строку вперед. Позиция загрузки Позиция, в которую бумага загружается автоматически. Микронастройка Функция принтера, позволяющая более точно настроить позиции отрыва и начала страницы. Качественная печать (NLQ) Режим печати, используемый данным принтером, когда выбран шрифт, отличный от Draft (чернового). Печать качественными шрифтами NLQ обеспечивает лучшую читаемость и вид отпечатанного текста за счет замедления печати. Позиции бумаги Существует три положения бумаги для непрерывной печати: позиция готовности, позиция отрыва и позиция верхней границы страницы. При печати на отдельных листах используется только позиция начала страницы. Шаг Размер шрифта, который измеряется в симв./дюйм (cpi). Стандартно используется шаг 10 симв./дюйм. Валик Черный гладкий валик, поддерживающий бумагу во время печати. Книжная ориентация Ориентация выводимого на печать изображения вдоль узкой стороны страницы (в противоположность альбомной ориентации, при которой выводимое на печать изображение ориентируется вдоль широкой стороны страницы). Это стандартная ориентация для печати писем и документов. Драйвер принтера Программа, которая посылает с компьютера команды, позволяющие использовать функции конкретного принтера. Позиция начала печати Горизонтальная позиция на бумаге, которую принтер опознает как первый столбец для печати. Настроить позицию начала печати можно при помощи панели управления принтера. Пропорциональный шрифт Шрифт, в котором знаки занимают по горизонтали различное пространство в зависимости от ширины символов. То есть прописная буква M занимает больше места по горизонтали, чем строчная буква l. Рекомендованная область печати Область страницы, на которой может печатать принтер. Она меньше физического размера страницы на размер полей. Сброс Операция восстановления стандартных настроек принтера. Разрешение Мера количества деталей, которые могут быть переданы при печати. Разрешение отпечатанного изображения измеряется числом точек на дюйм (dpi). Внутренний тест Средство проверки правильности работы принтера. При запуске внутреннего теста принтер печатает символы, хранящиеся в его постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). Позиция готовности Позиция непрерывной бумаги, когда она заправлена в трактор, но не загружена в принтер. Отрыв Кнопка на панели управления, которая подает перфорацию непрерывной бумаги в позицию отрыва, а затем перемещает бумагу назад, к началу новой страницы. Позиция отрыва Позиция, в которую принтер подает бумагу при включенном режиме автоматического отрыва. С помощью функции микронастройки можно настраивать позицию отрыва таким образом, чтобы перфорация бумаги попадала на край отрыва. Позиция начала страницы Позиция на бумаге, которую принтер опознает как первую строку для печати. По умолчанию это позиция верхнего поля. Однонаправленная печать Режим, в котором печатающая головка печатает только при движении в одном направлении. Однонаправленная печать полезна для печати графики, поскольку она обеспечивает более точное выравнивание вертикальных линий. Вы можете выбрать однонаправленную печать в режиме установок принтера по умолчанию. |