| Domů > Manipulace s papírem # Tisk na speciální papír Použití páčky k nastavení tloušťky papíru Vícedílné formuláře Obálky Tiskárna podporuje tisk na řadu různých typů papíru, včetně vícedílných formulářů, štítků a obálek. Na vícedílné formuláře tiskněte minimálně 13 mm (0,5 palce) od kraje z každé strany papíru. Informace o doporučené oblasti tisku obálek naleznete v části Doporučená oblast tisku. Upozornění:
Při tisku na vícedílné formuláře silnější než normální papír nebo obálky musí být aplikace nastavena tak, aby tisk bylo možné provést po celé doporučené oblasti tisku. Při tisku za okraje těchto papírů může dojít k poškození tiskové hlavy.
## Použití páčky k nastavení tloušťky papíru Před tiskem na speciální papír změňte nastavení tloušťky papíru. Při úpravě nastavení tloušťky papíru postupujte následujícím způsobem:
| Otevřete kryt tiskárny. Páčka k nastavení tloušťky papíru se nachází na levé straně tiskárny. Čísla vedle páčky označují nastavení tloušťky.
| Vyberte příslušnou tloušťku papíru podle následující tabulky.
Typ papíru | Poloha páčky tloušťky papíru
Obyčejný papír | jednotlivé listy | -1 nebo 0
nekonečný papír
Vícedílné formuláře | 2 části (originál + 1 kopie) | 1
3 části (originál + 2 kopie) | 2
4 části (originál + 3 kopie) | 3
obálky | 3 až 5
| Zavřete kryt tiskárny.
Nahoru ## Vícedílné formuláře Bezúhlové vícedílné formuláře na jednotlivých listech nebo na nekonečném papíře skládající se až ze čtyř dílů (jeden originál a tři kopie). Před tiskem na formuláře nastavte páčku tloušťky papíru podle pokynů v předchozí části. Následující rady vám pomohou dosáhnout kvalitních výsledků: Používejte jen vícedílné formuláře na nekonečném papíru, které jsou bodově lepeny nebo spojeny přeložením okrajů. Nikdy nepoužívejte vícedílné formuláře na nekonečném papíru, které jsou spojeny kovovými svorkami, páskou nebo souvislou vrstvou lepidla. Používejte vícedílné formuláře na jednotlivých listech, které jsou lepeny jen po horním okraji. Formuláře vkládejte do tiskárny lepenou hranou napřed. Nepoužívejte zvlněné nebo pomačkané vícedílné formuláře. Pokud potřebujete nastavit polohu zavádění, použijte k tomu používaný software nebo ji změňte podle pokynů v části Úprava polohy horní části strany. Pokud používáte vícedílné formuláře (na nekonečném papíře) spojené přeložením okrajů, kopie se nemusí s originálem zarovnat. Pokud k tomu dojde, zvedněte vodítko papíru. Nahoru ## Obálky Obálky lze vkládat jednotlivě pomocí vodítka papíru. Vezměte v úvahu následující doporučení: Před vložením obálky dejte páčku k nastavení tloušťky papíru do požadované polohy. Viz Použití páčky k nastavení tloušťky papíru. Obálku vložte podle pokynů v části Vkládání jednotlivých listů. Obálku zasuňte do tiskárny širší hranou napřed a stranou určenou k tisku dolů. Při vkládání obálky mezi vodítka papíru obálku pevně zasuňte a přidržte, dokud ji tiskárna nepodá. Obálky používejte pouze za normální teploty a vlhkosti. Zkontrolujte, zda tiskárna tiskne jen do doporučené oblasti tisku. Tisková hlava se nesmí posunout mimo levý či pravý okraj obálky nebo jiného silného papíru. (Specifikace najdete v části Technické údaje tiskárny.) Před tiskem obálek doporučujeme provést zkušební tisk na jeden list běžného papíru. Nahoru |