| Anfang > Bedienfeld # Sperrmodus Ändern der Sperrmodus-Einstellungen Sie können die Verwendung der Tasten am Bedienfeld mithilfe des Sperrmodus einschränken. ## Ändern der Sperrmodus-Einstellungen Sie können den Sperrmodus de-/aktivieren bzw. gesperrte Funktionen über den Sperreinstellungsmodus ändern. Die folgende Tabelle enthält die Grundfunktion jeder Taste im Sperrmodus.
Taste | Grundfunktion
Item-Taste | Wählt den nächsten Menüparameter.
Item-Taste | Wählt den vorherigen Menüparameter.
Set-Taste | Ändert den Wert im ausgewählten Menü.
Sie können die Druckerfunktionen bedarfsgerecht sperren, während der Sperrmodus aktiviert ist. Hinweis:
Bevor Sie den Sperr-Einstellmodus aufrufen, müssen Sie ein Einzelblatt im Format A4 oder Letter bzw. Endlospapier mit einer Mindestbreite von 210 mm (8,3 Zoll) einlegen. Informationen zum Einlegen von Endlospapier und Einzelblättern finden Sie unter Drucken auf Endlospapier und Drucken auf Einzelblattpapier. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt Epson, den Drucker mit geschlossener Abdeckung in Betrieb zu nehmen. Der Drucker funktioniert sowohl mit geöffneter als auch mit geschlossener Abdeckung. Halten Sie diese jedoch für ein Maximum an Sicherheit geschlossen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen des Sperrmodus zu ändern:
| Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
Vorsicht:
Warten Sie nach dem Ausschalten des Druckers mindestens fünf Sekunden, bevor Sie ihn wieder einschalten. Andernfalls kann der Drucker beschädigt werden.
| Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Tasten LF/FF und Pause gedrückt halten.
Der Drucker wechselt in den Sperr-Einstellmodus und druckt eine Meldung mit der Frage, ob Sie alle aktuellen Einstellungen drucken möchten.
| Wenn Sie die aktuellen Einstellungen drucken möchten, drücken Sie die Set-Taste. Drücken Sie die Item- oder Item-Taste, wenn Sie das Drucken der gegenwärtigen Einstellungen überspringen möchten.
Der Drucker druckt das erste Menü mit dem aktuellen Einstellwert.
| Drücken Sie zur Auswahl der Menüparameter, die Sie ändern möchten, die Item- oder Item-Taste. Blättern Sie mit der Set-Taste durch die verfügbaren Einstellungen des betroffenen Parameters, bis Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben. Nachdem Sie den ausgewählten Parameter wie gewünscht eingestellt haben, können Sie die anderen Parameter ändern, indem Sie die Taste Item oder Item drücken.
| Schalten Sie den Drucker aus und schließen Sie das Sperrmodus-Einstellmenü.
Hinweis:
Sie können jederzeit den Sperr-Einstellmodus durch das Ausschalten des Druckers beenden. Alle Einstellungen bleiben wirksam, bis sie erneut geändert werden.
Oben |