| Ana Sayfa > Ürün Bilgisi # Yazıcı Teknik Özellikleri Mekanik Elektronik Elektrik Çevresel Kağıt Önerilen yazdırma alanı Kağıt hizalama ## Mekanik
Yazdırma yöntemi: | 24 iğneli nokta vuruşlu
Yazdırma hızı: | Yüksek hızda taslak | 10 cpi'de 347 cps 12 cpi'de 416 cps
Taslak | 10 cpi'de 260 cps 12 cpi'de 312 cps 15 cpi'de 390 cps
Yoğunlaşmış taslak | 17 cpi'de 222 cps 20 cpi'de 260 cps
LQ | 10 cpi'de 86 cps 12 cpi'de 103 cps 15 cpi'de 129 cps
Yoğunlaşmış LQ | 17 cpi'de 147 cps 20 cpi'de 172 cps
Yazdırma yönü: | Metin ve resim yazdırma için iki yönlü mantık arama. Yazılım komutları kullanılarak tek yönlü metin ve resim yazdırma seçilebilir.
Satır aralığı: | 4,23 mm (1/6 inç) veya programlanabilen 0,0706 mm (1/360 inç) artışlarla
Yazdırılabilen sütun sayısı: | 80 sütun (10 cpi'de)
Çözünürlük: | 360 × 180 dpi maksimum
Besleme yöntemi: | Sürtünme beslemesi (arka kağıt girişi) Çekici beslemesi (arka kağıt girişi)
Besleyici: | Arka çekici Rulo kağıt tutucusu (İsteğe bağlı)
Kağıt besleme hızı: | Sürekli | 53 mm/saniye (3,61 inç/saniye)
Aralıklı | 1/6 inç satır aralığında 57 milisaniye/satır
Güvenilirlik: | Toplam yazdırma hacmi | 20 milyon satır (yazıcı kafası dışında) MTBF 10.000 POH (%25 iş)
Yazıcı kafasının ömrü | 400 milyon vuruş/kablo
Boyutlar ve ağırlık: | Sürekli kağıt kullanırken:
Yükseklik | 199 mm (7,8 inç)
Genişlik | 362 mm (14,3 inç)
Derinlik | 335 mm (13,2 inç)
(kağıt destekleri ve düğme dahil.)
Tek sayfa kullanırken:
Yükseklik | 199 mm (7,8 inç)
Genişlik | 362 mm (14,3 inç)
Derinlik | 307 mm (12,1 inç)
(kağıt destekleri ve düğme dahil.)
Ağırlık | yaklaşık 4 kg (8,8 Ib)
Şerit: | Siyah şerit kartuşu (S015633)
Şerit ömrü (Taslak, 10 cpi, 48 nokta/karakter) | Siyah şerit | 2,5 milyon karakter
Ses: | Yaklaşık 53 db (A) (ISO 7779 standardı)
Üst ## Elektronik
Arabirimler: | İki yönlü, IEEE-1284 dört bit modu destekli, 8 bitlik standart bir paralel arabirim, bir EIA-232D seri arabirimi ve bir USB (sürüm 2.0) arabirimi
Arabellek: | 128 KB
Yerleşik yazı tipleri: | Bit eşlem yazı tipleri: EPSON Taslak 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, orantılı EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, orantılı EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator-S 10 cpi EPSON Script C orantılı Ölçeklenebilir yazı tipleri: EPSON Roman 10,5 pt., 8-32 pt. (2'şer puntoluk) EPSON Sans Serif 10,5 pt., 8-32 pt. (2'şer puntoluk) EPSON Roman T 10,5 pt., 8-32 pt. (2'şer puntoluk) EPSON Sans Serif H 10,5 pt., 8-32 pt. (2'şer puntoluk) Bar kod yazı tipleri: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Karakter tabloları: | Standart: Bir İtalik ve 12 grafik karakter tablosu: İtalik tablo, PC 437 (ABD, Standart Avrupa), PC 850 (Çok Dilli), PC 860 (Portekizce), PC 863 (Kanada Fransızcası), PC 865 (İskandinav dilleri), PC 861 (İzlandaca), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Genişletilmiş: Bir İtalik ve 40 grafik karakter tablosu: İtalik tablo, PC437 (ABD, Standart Avrupa), PC850 (Çok dilli), PC437 Yunanca, PC853 (Türkçe), PC855 (Kiril), PC852 (Doğu Avrupa), PC857 (Türkçe), PC866 (Rusça), PC869 (Yunanca), MAZOWIA (Polonya), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Yunanca), ISO Latin 1T (Türkçe), Bulgaristan (Bulgarca), PC 774 (LST 1283:1993), Estonya (Estonyaca), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Letonca), PC 866 UKR (Ukrayna), PC860 (Portekizce), PC861 (İzlandaca), PC865 (İskandinav dilleri), PC864 (Arapça), PC APTEC (Arapça), PC 708 (Arapça), PC 720 (Arapça), PCAR864 (Arapça), PC863 (Kanada Fransızcası), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (Litvanya), PC437 Slovenya, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazakistan)
Karakter setleri: | Uluslararası 13 karakter seti: ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Danimarka I, İsveç, İtalya, İspanya I, Japonya, Norveç, Danimarka 2, İspanya 2, Latin Amerika
Üst ## Elektrik Bu ürün, bir süre kullanılmadığında uyku moduna girecektir. Ürünün, enerji verimliliği Energy Star standartlarını karşıladığından emin olmak için zaman aralığı fabrikada ayarlanmıştır ve müşteri tarafından değiştirilemez.
| 220-240 V Modeli
Giriş voltajı aralığı | AC 198 ila 264 V
Nominal frekans aralığı | 50 - 60 Hz
Giriş frekansı aralığı | 49,5 - 60,5 Hz
Nominal akım | 0,8 A (karakter tipine bağlı olarak maksimum 2 A)
Elektrik tüketimi | Yaklaşık 24 W (ISO/IEC 10561 letter standardı) Bekleme modunda yaklaşık 8 W Uyku modunda yaklaşık 1,3 W* Otomatik kapat modunda yaklaşık 0,5 W Kapalı modda 0 W
* uyku modu: Aşağıdaki durumlarda 4 dakika 30 saniye geçtiğinde, yazıcı uyku moduna girer. - İşlem yok - Hata yok - Giriş arabelleğinde veri yok Not:
Yazıcınızın voltajını öğrenmek için arkasındaki etikete bakın.
Üst ## Çevresel
| Sıcaklık (yoğunlaşma olmadan) | Nem (yoğunlaşma olmadan)
İşleyiş | 5 - 35˚C (41 - 95 ˚F) | %10 - 80 BN
Depolama | -30 - 60˚C (-22 - 140 ˚F) | %0 - 85 BN
Üst ## Kağıt Not:
Geri dönüşümlü kağıt, zarflar ve tek sayfalı çok yapraklı formlar, yalnızca aşağıda belirtilen normal sıcaklık ve nem koşullarında kullanılmalıdır: Sıcaklık: 15 - 25˚C (59 - 77˚F) Nem: %30 - 60 BN Katlanmış veya yırtılmış, buruşmuş ya da kıvrılmış kağıt yüklemeyin.
Tek sayfa (standart): kağıt kılavuzu girişi
Genişlik | 100 ile 257 mm (3,9 - 10,1 inç)
Uzunluk | 100 ile 364 mm (3,9 - 14,3 inç)
Kalınlık | 0,065 - 0,14 mm (0,0025 - 0,0055 inç)
Ağırlık | 52 - 90 g/m² (14 - 24 lb)
Tek sayfa çok yapraklı formlar: kağıt kılavuzu girişi
Genişlik | 100 ile 257 mm (3,9 - 10,1 inç)
Uzunluk | 100 ile 364 mm (3,9 - 14,3 inç)
Kopya Sayısı | 1 asıl + en çok 3 kopya
Kalınlık | 0,12 - 0,32 mm (0,0047 - 0,0126 inç)
Ağırlık | 40 - 58 g/m² (12 - 15 Ib)
Cilt | Form üstten çizgi yapışkanlı
Zarflar: kağıt kılavuzu girişi
Boyut | No. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 inç) No. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 inç)
Kalınlık | 0,16 - 0,52 mm (0,0063 - 0,0205 inç)
Ağırlık | 45 - 90 g/m² (12 - 24 Ib)
Sürekli kağıt (standart ve çok yapraklı): arka giriş
Genişlik | 101,6 ile 254 mm (4,0 - 10,0 inç)
Uzunluk (bir sayfa) | 101,6 - 558,8 mm (4,0 - 22,0 inç)
Kopya Sayısı | 1 asıl + en çok 3 kopya
Kalınlık | 0,065 - 0,32 mm (0,0025 - 0,0126 inç)
Ağırlık (çok yapraklı hariç) | 52 - 82 g/m² (14 - 22 Ib)
Ağırlık (çok yapraklı tek sayfa) | 40 - 58 g/m² (12 - 15 Ib)
Cilt | Her iki kenarından yapıştırılarak veya zımbalanarak birleştirilmiş
Rulo kağıt: isteğe bağlı rulo kağıt yuvasıyla yalnızca arkadan besleme
Genişlik | 216 mm (8,5 inç)
Kalınlık | 0,07 - 0,09 mm (0,0028 - 0,0035 inç)
Ağırlık | 52 - 82 g/m² (14 - 22 Ib)
Üst ## Önerilen yazdırma alanı Not:
En iyi sonuçları almak için, önerilen yazdırılabilir alan içine yazdırın. Yazıcı bu alanın dışına yazdıramaz.
Tek sayfalar:
A | Üst kenar boşluğu en az 4,2 mm’dir (0,17 inç).
B | Sağ ve sol kenar boşluklarının her biri en az 3,0 mm’dir (0,12 inç). Tek sayfalar için maksimum kağıt genişliği en çok 257 mm'dir (10,1 inç). Yazdırılabilir alan genişliği en çok 203,2 mm'dir (8,0 inç). Kağıt boyutu bundan daha genişse, kenar boşlukları minimumdan daha geniş olacaktır, ancak yazdırılabilir genişlik 203,2 mm'den (8,0 inç) fazla olamaz.
C | Alt kenar boşluğu en az 4,2 mm’dir (0,17 inç).
Zarflar:
A | Üst kenar boşluğu en az 4,2 mm'dir (0,17 inç).
B | Sağ ve sol kenar boşluklarının her biri en az 3,0 mm'dir (0,12 inç). Maksimum yatay yazdırılabilir alan 234,9mm’dir (9,25 inç). Eğer zarf boyutu bundan daha genişse, kenar boşlukları minimumdan daha geniş olacaktır, ancak yazdırılabilen alan genişliği 234,9 mm’den (9,25 inç) fazla olamaz.
C | Alt kenar boşluğu en az 4,2 mm’dir (0,17 inç).
Sürekli kağıt:
A | Üst ve alt kenar boşlukları (delikli yırtma yerinin üstündeki ve altındaki boşluklar) en az 4,2 mm’dir (0,17 inç).
B | Sağ ve sol kenar boşluklarının her biri en az 13 mm’dir (0,51 inç). Maksimum kağıt genişliği 254 mm'dir (10,0 inç). Yazdırılabilir alan genişliği en çok 203,2 mm'dir (8,0 inç). Kağıt boyutu bundan daha genişse, kenar boşlukları minimumdan daha geniş olacaktır, ancak yazdırılabilir genişlik 203,2 mm'den (8,0 inç) fazla olamaz.
Rulo kağıt:
A | Üst kenar boşluğu en az 4,2 mm'dir (0,17 inç).
B | Sağ ve sol kenar boşluklarının her biri en az 3,0 mm'dir (0,12 inç). Yazdırılabilir alan genişliği en çok 203,2 mm'dir (8,0 inç).
Üst ## Kağıt hizalama Sürekli kağıt için, yazdırma yazıcı üzerinde ok işaretinden başlar. Yazdırılmayan alan ok işaretinin solunda kalır. Tek sayfalar için yazdırma kağıt kılavuzu ölçeği üzerinde "0"dan başlar. Yazdırılmayan alan "0" işaretinin solundadır. Üst |