| الصفحة الرئيسية > الخيارات والوحدات القابلة للاستهلاك # تثبيت الخيارات واستخدامها ماسك بكرة الورق ## ماسك بكرة الورق يتيح لك ماسك بكرة الورق الاختياري (C81114) استخدام الطابعة مع بكرة ورق مقاس 216 مم (8,5 بوصة) مثل الورق المستخدم في آلات التلكس. لا يتوفر هذا الخيار في جميع البلاد. اتبع الخطوات التالية لتثبيت واستخدام ماسك بكرة الورق.
| قم بإيقاف تشغيل الطابعة وإزالة موجه الورق.
| ضع ماسك بكرة الورق تحت الطابعة كما هو موضح أدناه. قم بتركيب الفتحتين الموجودتين في القاعدة على وتدي التركيب في أسفل الطابعة.
تنبيه:
احرص على ألا تسقط ماسك بكرة الورق عند رفع الطابعة. إن وزن الطابعة هو الشيء الوحيد الذي يحفظها في مكانها.
| ادفع ذراع تحرير الورق إلى موضع الصفحات المفردة.
| اقطع الحافة الأمامية من بكرة الورق قطعًا مستقيمًا بعرض الصفحة. ثم أدخل قضيب ماسك بكرة الورق في مركز أسطوانة الورق.
| اضبط القضيب وأسطوانة الورق داخل ماسك بكرة الورق. قم بتوجيه الأسطوانة بحيث تتم تغذية الورق من أسفل الأسطوانة. ثم شغّل الطابعة.
| ضع الحافة الأمامية للورق فوق موجه مسار الورق للصفحات المفردة ثم أدخلها داخل مسار الطباعة للصفحات المفردة حتى تشعر بمقاومة.
| قم بتركيب موجه الورق. حرك موجه الحافة الأيسر حتى المنتصف إلى أن يثبت عند علامة الموجه. ثم قم بإزاحة موجه الحافة الأيمن ناحية علامة الموجه المقابلة.
أعلى |