| Home > Accessori opzionali e materiali di consumo # Sostituzione della cartuccia del nastro Cartuccia del nastro originale Epson Sostituzione della cartuccia del nastro ## Cartuccia del nastro originale Epson Quando la stampa inizia a sbiadire, è necessario sostituire la cartuccia del nastro. Le cartucce originali Epson sono studiate e prodotte per il funzionamento corretto con la stampante Epson in uso. Assicurano il funzionamento appropriato e una lunga durata della testina di stampa e delle altre parti della stampante. Prodotti diversi, non originali Epson, potrebbero causare danni che non sarebbero coperti dalla garanzia Epson. La stampante utilizza la seguente cartuccia del nastro:
Cartuccia di nastro nero Epson: | S015633
Inizio ## Sostituzione della cartuccia del nastro Per installare o sostituire la cartuccia del nastro, effettuare i passaggi che seguono:
| Assicurarsi che la stampante sia spenta.
| Aprire il coperchio della stampante in posizione verticale, quindi rimuoverlo estraendolo.
Avvertenza:
Se la stampante è stata utilizzata qualche attimo prima, la testina di stampa potrebbe risultare calda; attendere che si raffreddi per alcuni minuti prima di sostituire la cartuccia del nastro.
| Rimuovere l'unità di tensione premendo delicatamente le linguette di blocco corrispondenti ed estraendo l'unità dalla stampante.
| Assicurarsi che la testina di stampa sia al centro della stampante.
In caso contrario, accendere e spegnere la stampante. Rimuovere la cartuccia del nastro dalla stampante.
| Estrarre la nuova cartuccia del nastro dalla confezione.
| Per tendere il nastro in modo da favorirne l'installazione, ruotare la manopola di serraggio nastro nella direzione della freccia.
| Inserire la cartuccia del nastro nella stampante come mostrato; quindi, premere su entrambi i lati della cartuccia con decisione per far combaciare i ganci di plastica con le fessure della stampante.
Nota:
Non toccare il cavo bianco all'interno della stampante.
| Utilizzare un oggetto appuntito, ad esempio una penna a sfera, per inserire il nastro tra la testina di stampa e il carrello.
Attenzione:
Non inserire il nastro sul lato opposto del carrello.
corretto | non corretto
| * carrello
| Ruotare la manopola di serraggio nastro nella direzione della freccia per inserire il nastro in posizione, per evitare che si arricci o si attorcigli.
| Reinstallare l'unità di tensione della carta.
| Reinstallare e chiudere il coperchio della stampante.
Inizio |