| صفحه اصلی > برطرف کننده مشکلات # بیرون آوردن کاغذ گیر کرده برای بیرون آوردن کاغذ گیر کرده، این مراحل را دنبال کنید. احتیاط:
از لمس کردن کابر سفید رنگ درون چاپگر خودداری کنید.
| چاپگر را خاموش کنید.
| اگر یک کاغذ تکی در راهنمای کاغذ گیر کرده باشد، به آرامی آن را بیرون بیاورید.
| درپوش چاپگر را باز کنید. اگر کاغذ پیوسته را درون دستگاه قرار می دهید، راهنمای کاغذ را بیرون بیاورید.
| اگر کاغذ پیوسته درون چاپگر گیر کرده است، کاغذ جدید را در محل برش، جدا کنید.
| پیچ را به سمت راست چاپگر بچرخانید که در سمت مخالف شما قرار دارد تا کاغذ از چاپگر بیرون بیاید. تمام تکه های باقیمانده کاغذ را بیرون بیاورید.
احتیاط:
از پیچ موجود در طرف راست چاپگر فقط برای بیرون آوردن کاغذ گیر کرده در حالتی استفاده کنید که چاپگر خاموش است. در غیراینصورت ممکن است به چاپگر آسیب وارد شده، قسمت بالایی آن و یا محل جدا کردن شل شود.
توجه:
هنگامی که پیچ را با دستتان می چرخانید و چاپگر نیز خاموش است، چراغ های صفحه کنترل ممکن است چشمک بزنند. این یک نقص نیست.
| در صورت لزوم راهنمای کاغذ را تعویض کرده و روکش چاپگر را ببندید.
| چاپگر را روشن کنید. بررسی کنید که چراغ های Paper Out و Pause خاموش باشند.
اگر تکه های کاغذ درون چاپگر گیر کرده اند، مراحل عنوان شده در زیر را برای بیرون آوردن کاغذ باقیمانده دنبال کنید.
| چاپگر را خاموش کنید.
| روکش چاپگر را باز کنید و سپس اهرم رهاسازی کاغذ را روی محل کاغذ پیوسته تنظیم کنید.
| واحد کشش کاغذ را بیرون بیاورید.
| کاغذ گیر کرده را بیرون بیاورید.
| اهرم رهاسازی کاغذ را مجدداً تنظیم کنید تا با کاغذ مورد استفاده مطابقت داشته باشد.
| چاپگر را روشن کنید، کاغذ را درون دستگاه قرار دهید و سپس روکش چاپگر را ببندید.