| Основная страница > Информация об устройстве # Соответствие стандартам и сертификация Сертификация по стандартам безопасности Маркировка CE ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Это прибор класса A. В бытовых условиях данный прибор может вызывать радиопомехи, для устранения которых может потребоваться принимать соответствующие меры. Подсоединение к данному принтеру неэкранированного интерфейсного кабеля принтера приведет к нарушению стандартов ЭМС в отношении данного прибора. Настоящим пользователь предупреждается, что внесение изменений или модификаций, явно не одобренных корпорацией Seiko Epson Corporation, может привести к лишению пользователя разрешения на эксплуатацию данного прибора. ## Сертификация по стандартам безопасности Модель с напряжением питания 230 В
Безопасность | IEC/EN60950-1
Электромагнитные помехи | AS/NZS CISPR22, класс A
К началу ## Маркировка CE Модель с напряжением питания 230 В
Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC | EN60950-1
Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC | EN55022, класс A EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
К началу |