| صفحه اصلی > کار کردن با کاغذ # چاپ بر روی کاغذ پیوسته چاپ با درام پوش خارج کردن سند چاپ شده از درام پوش تغییر وضعیت به صفحه های تکی تنظیم حاشیه بالای صفحه جلو بردن کاغذ تا لبه جداسازی چاپگر شما با استفاده از درام پوش می تواند از کاغذ پیوسته استفاده کند. ## چاپ با درام پوش هنگام استفاده از درام پوش، بهتر است در حالت Default Setting (تنظیم پیش فرض)، خصیصه جدا شدن خودکار کاغذ را روی On تنظیم کنید. به درمورد تنظیمات پیش فرض چاپگر مراجعه کنید. این مراحل را برای وارد کردن کاغذ متصل به یکدیگر با استفاده از درام پوش فشاری اجرا کنید:
| مطمئن شوید که چاپگر خاموش است. راهنمای کاغذ را خارج کنید و اهرم آزاد سازی کاغذ را در محل کاغذ پیوسته قرار دهید.
توجه:
روکش چاپگر در این تصویر برداشته شده است تا جزئیات کامل نشان داده شود، اما نیازی نیست که شما این کار را انجام دهید.
| واحدهای چرخ دندانه ای را با کشیدن قفل های دندانه ای به سمت جلو آزاد سازید.
| با استفاده از علامت فلش روی چاپگر بعنوان راهنما، واحد چرخ دندانه ای چپ را بلغزانید. چاپگر در سمت راست علامت فلش چاپ می کند. اهرم قفل چرخ دندانه ای را به عقب فشار دهید تا چرخ دندانه ای در جایش قفل شود. سپس واحد چرخ دندانه ای را برای تطبیق با پهنای کاغذ خود بلغزانید، اما آن را چفت نکنید. نگهدارنده کاغذ را طوری حرکت دهید که در جایی بین واحدهای چرخ دندانه ای قرار گیرد.
| مطمئن شوید که کاغذ لبه های صاف و تمیز داشته باشد. درپوش های چرخ دندانه ای را باز کنید. دو سوراخ اول کاغذ را در پین های چرخ دندانه ای قرار داده و سپس درپوش های چرخ دندانه ای را ببندید. واحد چرخ دندانه ای راست را بلغزانید تا شل شدگی کاغذ برطرف شود و در محل خود قفل شود. کاغذ اکنون در وضعیت ثابت قرار دارد.
توجه:
اگر کاغذ پیوسته چروک شده یا بیش از حد کشیده شود، محل چرخ دنده راست را تنظیم کنید.
احتیاط:
از دستگیره تغذیه کاغذ در سمت راست چاپگر، فقط برای رفع گیر کردن کاغذ و فقط زمانی که چاپگر خاموش است استفاده کنید. در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه حاشیه بالای صفحه از دست برود.
| برای جلوگیری از گیر کردن کاغذ، راهنمای کاغذ را به دندانه های موجود در بالای قسمت اتصال چاپگر وصل کنید، همانطور که در زیر نشان داده شده است. سپس راهنمای کاغذ را به سمت جلو چاپگر بلغزانید تا جا بیفتد و سپس راهنماهای لبه را به لبه ها جابجا کنید.
| چاپگر را روشن کنید.
| مطمئن شوید که درپوش چاپگر بسته است. برای تغذیه کاغذ به محل وارد کردن کاغذ، دکمه Load/Eject را فشار دهید. وقتی که چاپگر داده ها را دریافت می کند، چاپ به طور خودکار شروع می شود.
| پس از پایان چاپ، مراحل ذکر شده در بخش بعد را که مربوط به جدا کردن کاغذ چاپ شده است دنبال کنید. اگر اولین خط چاپ شده بسیار بالا یا پایین به نظر می رسد، می توانید محل آن را با استفاده از ویژگی تنظیم دقیق تغییر دهید. به تنظیم حاشیه بالای صفحه مراجعه کنید.
احتیاط:
هرگز از دستگیره تغذیه کاغذ برای تنظیم حاشیه بالای صفحه استفاده نکنید، در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه حاشیه بالای صفحه از دست برود.
وقتیکه داده های بیشتری را ارسال می کنید، کاغذ به طور خودکار به قسمت وارد شدن باز می گردد. بالا ## خارج کردن سند چاپ شده از درام پوش این مراحل را برای بیرون آوردن سند چاپ شده دنبال کنید:
| دکمه Tear Off (Font) را فشار دهید. بررسی کنید که چراغ Tear Off (Font) چشمک بزند. (نشان می دهد که کاغذ اکنون در محل جدا کردن قرار دارد.)
| درپوش راهنمای کاغذ را باز کنید، سپس سند چاپ شده را با استفاده از لبه جداسازی واحد کششی کاغذ جدا کنید.
توجه:
اگر نقطه چین محل جدا کردن کاغذ با لبه جداسازی کاغذ هم تراز نباشد، می توانید محل جدا کردن کاغذ را با استفاده از ویژگی Micro Adjust (تنظیم دقیق) تنظیم کنید. به تنظیم محل جدا کردن کاغذ مراجعه کنید.
احتیاط:
هرگز از دستگیره تغذیه کاغذ برای تنظیم محل جدا کردن کاغذ استفاده نکنید، در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه محل جدا کردن کاغذ از بین برود.
| درپوش راهنمای کاغذ را ببندید.
هنگامی که چاپ کردن را از سر گرفتید، چاپگر کاغذ را به حاشیه بالای صفحه هدایت کرده و شروع به چاپ می کند. برای وارد کردن کاغذ پیوسته در حالت آماده به کار یعنی جاییکه می توانید کاغذ را خارج کنید، دکمه Load/Eject را فشار دهید. سپس درپوش های چرخ دندانه ای را از تراکتور باز کنید و کاغذ را خارج سازید. احتیاط:
همیشه سند چاپ شده را قبل از فشار دادن دکمه Load/Eject جدا کنید. وارد کردن چندین صفحه به طور معکوس در یک زمان ممکن است باعث گیرکردن کاغذ شود.
بالا ## تغییر وضعیت به صفحه های تکی برای تغییر وضعیت به صفحه های تکی، دکمه Load/Eject را فشار دهید؛ چاپگر کاغذ را به حالت آماده به کار باز می گرداند. سپس مراحل موجود در وارد کردن صفحه های تکی را دنبال کنید. احتیاط:
همیشه سند چاپ شده را قبل از فشار دادن دکمه Load/Eject جدا کنید. وارد کردن چندین صفحه به طور معکوس در یک زمان ممکن است باعث گیرکردن کاغذ شود.
بالا ## تنظیم حاشیه بالای صفحه حاشیه بالای صفحه، محلی بر روی صفحه است که چاپ از آنجا شروع می شود. اگر محل چاپ بسیار بالا یا پایین به نظر می رسد، می توانید برای تنظیم حاشیه بالای صفحه، از ویژگی تنظیم دقیق استفاده نمایید. مراحل زیر را دنبال کنید: احتیاط:
هرگز از دستگیره تغذیه کاغذ برای تنظیم حاشیه بالای صفحه استفاده نکنید، در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه حاشیه بالای صفحه از دست برود.
توجه:
تنظیم حاشیه بالای صفحه تا زمانی که آن را تغییر ندهید قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر چاپگر را خاموش کنید. تنظیم حاشیه بالای صفحه در بعضی از نرم افزارهای برنامه بر تنظیم حاشیه بالای صفحه که با ویژگی Micro Adjust (تنظیم دقیق) انجام می شود اولویت دارد. در صورت لزوم، حاشیه بالای صفحه را در نرم افزار خود تنظیم کنید.
| مطمئن شوید که چاپگر روشن باشد.
| در صورت لزوم، کاغذ را طبق مراحل شرح داده شده در این فصل وارد نمایید.
| درپوش چاپگر را خارج کنید.
| دکمه Pause را تقریباً سه ثانیه پایین نگه دارید. چراغ Pause شروع به چشمک زدن می کند و چاپگر وارد حالت تنظیم دقیق می شود.
| برای انتقال حاشیه بالای صفحه به بالای صفحه دکمه LF/FF و برای انتقال حاشیه بالای صفحه به پایین صفحه دکمه Load/Eject را فشار دهید.
* درپوش نواری پلاستیکی توجه:
چاپگر دارای حداقل و حداکثر حاشیه بالای صفحه می باشد. اگر سعی کنید که حاشیه بالای صفحه را فراتر از این محدوده ها تنظیم کنید، چاپگر بوق زده و حرکت کاغذ را متوقف می سازد. همچنین وقتی که کاغذ به تنظیم پیش فرض حاشیه بالای صفحه می رسد، چاپگر بوق زده و حرکت کاغذ را کندتر می کند. شما می توانید هنگام تنظیم حاشیه بالای صفحه، از محل پیش فرض بعنوان نقطه مرجع استفاده نمایید.
| وقتی که حاشیه بالای صفحه را تنظیم کردید، دکمه Pause را برای خروج از حالت تنظیم دقیق فشار دهید.
بالا ## جلو بردن کاغذ تا لبه جداسازی اگر از درام پوش استفاده می کنید، در هنگام چاپ می توانید از ویِژگی جدا کردن برای جلو بردن کاغذ پیوسته در لبه جدا کردن چاپگر استفاده کنید. بعد از آن می توانید به آسانی کاغذ چاپ شده را جدا کنید. وقتی که چاپ را از سر می گیرید، چاپگر به طور خودکار کاغذ را به حاشیه بالای صفحه بازمی گرداند به طوری که می توانید به طور عادی کاغذ مفقود شده بین کاغذهای چاپ شده را بیابید. همانطور که در زیر شرح داده شده است، از دو طریق می توانید از ویژگی جدا کردن کاغذ استفاده نمایید: به صورت دستی، با فشار دادن دکمه Tear Off (Font)، یا به صورت خودکار با روشن کردن حالت جدا شدن خودکار کاغذ. احتیاط:
هرگز از ویژگی جدا کردن کاغذ (همانطور که در زیر شرح داده شده است) برای حرکت دادن کاغذ پیوسته با برچسب استفاده نکنید؛ این برچسب ها ممکن است از صفحه های پشتیبان خود جدا شده و در چاپگر گیر کنند.
### استفاده از دکمه Tear Off وقتی که چاپگر کار چاپ را به اتمام رساند، بررسی کنید که چراغ Tear Off (Font) در حال چشمک زدن نباشند. دکمه Tear Off (Font) را فشار دهید. چاپگر کاغذ را تا لبه جداسازی به جلو می برد. توجه:
اگر چراغ Tear Off (Font) چشمک می زند، کاغذ در محل جدا کردن قرار دارد. اگر دکمه Tear Off (Font) را دوباره فشار دهید، چاپگر کاغذ را تا حاشیه بالای صفحه بعدی حرکت می دهد.
### جلو بردن خودکار کاغذ تا محل جداکردن برای جلو بردن خودکار سند چاپ شده خود به محل جدا شدن، باید حالت جدا کردن خودکار را روشن کنید و در حالت تنظیم پیش فرض، طول مناسب کاغذ را برای کاغذ پیوسته انتخاب نمایید. برای اطلاع از دستورالعمل ها، به تغییر تنظیمات پیش فرض مراجعه کنید. هنگامی که ویژگی auto tear-off (جدا شدن خودکار کاغذ) روشن است، هر زمان که چاپگر صفحه ای کامل از اطلاعات را برای چاپ دریافت کند یا یک فرمان تعویض صفحه دریافت کرده و به دنبال آن اطلاعات دیگری دریافت نکند، به طور خودکار کاغذ تا محل جدا شدن جلو می رود. ### تنظیم محل جدا کردن کاغذ اگر نقطه چین قسمت جدا کردن کاغذ با لبه جدا کردن کاغذ همتراز نشده باشد، می توانید با استفاده از ویژگی Micro Adjust (تنظیم دقیق)، نقطه چین را تا محل جدا کردن کاغذ حرکت دهید. برای تنظیم محل جدا کردن کاغذ مراحل زیر را انجام دهید: احتیاط:
هرگز از دستگیره تغذیه کاغذ برای تنظیم محل جدا کردن کاغذ استفاده نکنید، در غیر اینصورت، ممکن است به چاپگر آسیب برسد و یا اینکه محل جدا کردن کاغذ از بین برود.
توجه:
تنظیم محل جدا کردن کاغذ تا زمانی که آن را تغییر ندهید قابل اجرا خواهد بود، حتی اگر چاپگر را خاموش کنید.
| مطمئن شوید که چراغ Tear Off (Font) چشمک می زنند این یعنی کاغذ در محل جدا کردن قرار دارد. برای جلو بردن کاغذ به محل جدا کردن، ممکن است لازم باشد که دکمه Tear Off (Font) را فشار دهید.
| درپوش راهنمای کاغذ را باز کنید.
| دکمه Pause را تقریباً سه ثانیه پایین نگه دارید. چراغ Pause شروع به چشمک زدن می کند و چاپگر وارد حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق) می شود.
| برای حرکت دادن کاغذ به سمت عقب دکمه LF/FF و برای حرکت دادن کاغذ به سمت جلو دکمه Load/Eject را فشار دهید تا محل نقطه چین کاغذ با لبه جدا کردن کاغذ هم تراز شوند.
* لبه جدا کردن کاغذ توجه:
همچنین وقتی که کاغذ به تنظیم پیش فرض حاشیه بالای صفحه می رسد، چاپگر بوق زده و حرکت کاغذ را متوقف می کند. چاپگر دارای حداقل و حداکثر اندازه برای محل جدا کردن می باشد. اگر سعی کنید که محل جدا کردن را فراتر از این محدوده ها تنظیم کنید، چاپگر بوق زده و حرکت کاغذ را متوقف می سازد.
| وقتی که قسمت جدا کردن کاغذ را تنظیم کردید، دکمه Pause را برای خروج از حالت Micro Adjust (تنظیم دقیق) فشار دهید.
| صفحات چاپ شده را جدا کنید.
هنگامی که چاپ کردن را از سر گرفتید، چاپگر کاغذ را به حاشیه بالای صفحه هدایت کرده و شروع به چاپ می کند. بالا |