| Strona główna > Elementy opcjonalne i materiały eksploatacyjne # Instalowanie i korzystanie z elementów opcjonalnych Uchwyt mocowania papieru w rolce ## Uchwyt mocowania papieru w rolce Opcjonalny uchwyt papieru w rolce (C81114) umożliwia używanie drukarki z papierem w rolce o szerokości 216 mm (8,5 cala), takim jak używany w teleksach. Ten element opcjonalny nie jest dostępny we wszystkich krajach. Aby zainstalować uchwyt papieru w rolce i go używać, należy wykonać następujące czynności:
| Wyłącz drukarkę i wyjmij prowadnicę papieru.
| Umieść uchwyt mocowania papieru w rolce za drukarką w sposób pokazany poniżej. Włóż dwa kołki pozycjonujące znajdujące się na spodzie drukarki w dwa otwory w podstawie uchwytu.
Przestroga:
Podnosząc drukarkę, należy uważać, aby nie upuścić uchwytu papieru w rolce. Na miejscu utrzymuje go wyłącznie ciężar drukarki.
| Przesuń dźwignię zwalniania papieru do pozycji pojedynczych arkuszy.
| Obetnij wiodącą krawędź papieru rolkowego, wyrównując ją. Przesuń oś uchwytu mocowania papieru na środek rolki papieru.
| Umieść oś i rolkę w uchwycie. Umieść rolkę w taki sposób, aby papier rozwijał się od spodu rolki. Następnie włącz drukarkę.
| Przełóż wiodącą krawędź papieru ponad prowadnicą ścieżki papieru dla pojedynczych arkuszy i wsuń do oporu do ścieżki dla pojedynczych arkuszy.
| Zainstaluj prowadnicę papieru. Przesuń lewą prowadnicę krawędzi do środka, aż zatrzyma się na oznaczonej pozycji. Następnie przesuń prawą prowadnicę krawędzi aż do oznaczonej pozycji po przeciwnej stronie.
Do góry |