| Anfang > Produktinformationen # Normen und Richtlinien Sicherheitsgenehmigungen CE-Zeichen WARNUNG: Dies ist ein Produkt der Klasse A. Beim Einsatz in Wohnumgebungen kann es Funkstörungen verursachen, die eventuell vom Anwender durch angemessene Maßnahmen zu kompensieren sind. Der Anschluss eines nicht geschirmten Druckerschnittstellenkabels an diesen Drucker setzt die EMV-Standards dieses Gerätes außer Kraft. Darüber hinaus können jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Seiko Epson Corporation zugelassen sind, Ihre Berechtigung zum Betrieb des Gerätes erlöschen lassen. ## Sicherheitsgenehmigungen 230-V-Modell:
Sicherheitsnormen | IEC/EN60950-1
EMI | AS/NZS CISPR22, Klasse A
Oben ## CE-Zeichen 230-V-Modell:
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG | EN60950-1
EMV-Richtlinie 2004/108/EG | EN55022, Klasse A EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024
Oben |