| Начална страница > Панел за управление # Използване на панела за управление Бутони и светлинни индикатори на панела за управление Избор на вграден шрифт Операции с панела по време на спящ режим Чрез бутоните на контролния панел можете да управлявате простите операции за печат— като преминаване на нов ред, преминаване на нова страница, зареждане и изваждане на хартия и избор на шрифтове—. Индикатори на контролния панел показват състоянието на принтера. ## Бутони и светлинни индикатори на панела за управление 1. Светлинни индикатори за избор на шрифт Указват текущите настройки за избор на шрифт.
| Бърз режим за чернови
| Чернова
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Други
= включено, = изключено, = мига Светват и продължават да светят при настройки по подразбиране. 2. Tear Off (Font) индикатор Мига, когато непрекъснатата хартия е в положение за откъсване. 3. Tear Off (Font) бутон* Придвижва непрекъснатата хартия напред до положението за откъсване. Придвижва непрекъснатата хартия назад от положението за откъсване до началото на страницата. 4. LF/FF бутон** При натискане и освобождаване придвижва хартията с един ред напред. При задържане в натиснато положение изважда единичен лист или придвижва непрекъснатата хартия напред до следващото начало на страница. 5. Load/Eject бутон** Зарежда единичен лист хартия. Изважда единичен лист хартия, ако е бил зареден такъв. Зарежда непрекъсната хартия от положение на готовност. Връща непрекъснатата хартия обратно към положение на изчакване. 6. Pause бутон Спира временно отпечатването, а при повторно натискане отпечатването продължава. При задържане в натиснато положение за три секунди включва режим Micro Adjust (Микронастройка)**. За изключването им натиснете бутона повторно. 7. Paper Out индикатор Свети, когато в избрания източник за подаване не е заредена хартия или когато хартията не е заредена правилно. Мига, когато хартията не е извадена до край или при засядане на хартия. Мига в продължение на три секунди заедно с индикатора Pause, когато е включен режим на заключване. 8. Pause индикатор Свети, когато принтерът е в режим на пауза. Мига, когато принтерът е в режим Micro Adjust (Микронастройка)**. Мига при прегряване на печатащата глава. Мига в продължение на три секунди заедно с индикатора Paper Out, когато е включен режим на заключване. Само този индикатор е включен в спящ режим. Всички останали индикатори са изключени. * Избор на шрифт: В режим Micro Adjust (Микронастройка) можете да избирате шрифта, който се използва при печат, като натиснете бутона Tear Off (Font). Индикаторите за избор на шрифт светват, угасват или мигат, за да покажат избрания шрифт. ** Режим Micro Adjust (Микронастройка): Когато задържите бутона Pause в натиснато положение за три секунди, принтерът влиза в режим на микронастройка. В този режим натиснете бутоните LF/FF и Load/Eject , за да настроите хартията в положение "начало на страница" ил в положение за откъсване. Вижте Настройване на положението "начало на страница". Горен ## Избор на вграден шрифт За да изберете вграден шрифт чрез използване на бутоните от контролния панел на принтера, изпълнете следните стъпки:
| Уверете се, че принтерът не печата в момента. Ако печата, изчакайте края на отпечатването.
| Задръжте бутона Pause в натиснато положение за три секунди, за да влезете в режим Micro Adjust (Микронастройка). Индикаторът Pause започва да мига. Двата индикатора за избор на шрифт показват текущия избран шрифт.
| Натиснете неколкократно бутона Tear Off (Font), за да преминете през всички възможности за избор; спрете, когато стигнете до желания шрифт, чийто шаблон е показан на контролния панел. Направеният от Вас избор остава в сила, докато не го промените.
Забележка:
Настройките, които правите в приложните програми, обикновено заместват настройките, които правите от контролния панел на принтера. За да постигнете по-добри резултати, използвайте приложението, за да изберете шрифт и стъпка на печата. Шрифтовете за баркодове не могат да се избират от контролния панел.
Горен ## Операции с панела по време на спящ режим Принтерът влиза в спящ режим ако са минали 4 минути и 30 секунди от последната операция и не са възникнали грешки. Следните операции събуждат принтера от спящ режим. Изпращане на данни за печат. Натискане на бутон на контролния панел. Натискането на бутона веднъж събужда принтера от спящ режим и показва текущия статус с помощта на индикаторите на контролния панел. За използване на стандартните функции на бутоните, натиснете даден бутон само веднъж. Забележка:
Натискането на даден бутон веднъж събужда принтера от спящ режим. Принтерът се връща отново в спящ режим ако минат повече от 20 секунди без да се извършат други операции.
Горен |