| Основная страница > Программное обеспечение принтера # Использование функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Выполнение настроек с помощью функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Эта функция служит для устранения несовпадения вертикальных линий. ## Выполнение настроек с помощью функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) Чтобы выполнить настройку с помощью функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.), выполните указанные ниже действия. Внимание!
Не выключайте принтер, пока он печатает настроечную таблицу. Это может привести к сохранению некорректных настроек принтера. Если в процессе настройки принтер был выключен, запустите функцию Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) заново. Не отключайте функцию Packet Mode (Пакетный режим). Сетевое подключение не поддерживается. Прежде чем запускать функцию Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.), убедитесь, что принтер находится в состоянии готовности. Если настроечная таблица для функции Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) печатается некорректно, установите используемую по умолчанию настройку шрифта принтера и повторите попытку.
| Откройте меню Utility (Утилита), затем щелкните значок Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.). Порядок открытия меню Utility (Утилита) см. в разделе Использование драйвера принтера. Откроется окно Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.).
| Нажмите кнопку Next (Далее).
| Нажмите кнопку Print (Печать). Принтер напечатает три комплекта настроечных таблиц.
| Посмотрите на настроечные таблицы и найдите вертикальную линию, которая совмещена лучше других. Затем в окне Bi-D Adjustment (Настройка двунапр.) выберите соответствующий номер линии.
| Нажмите кнопку Set (Установить). Настроечная таблица будет сохранена в принтере.
К началу |