| Domů > Informace o zařízení # Technické údaje tiskárny Mechanická část Elektrotechnické údaje Elektrotechnická část Provozní prostředí Papír Doporučená oblast tisku Zarovnání papíru ## Mechanická část
Způsob tisku: | 24jehličková bodová matice
Rychlost tisku: | Vysokorychlostní tisk konceptu | 347 znaků/s při hustotě 10 znaků/palec 416 znaků/s při hustotě 12 znaků/palec
Koncept | 260 znaků/s při hustotě 10 znaků/palec 312 znaků/s při hustotě 12 znaků/palec 390 znaků/s při hustotě 15 znaků/palec
Koncept – zúžené | 222 znaků/s při hustotě 17 znaků/palec 260 znaků/s při hustotě 20 znaků/palec
LQ | 86 znaků/s při hustotě 10 znaků/palec 103 znaků/s při hustotě 12 znaků/palec 129 znaků/s při hustotě 15 znaků/palec
LQ – zúžené | 147 znaků/s při hustotě 17 znaků/palec 172 znaků/s při hustotě 20 znaků/palec
Směr tisku: | Obousměrný tisk s logickým vyhledáváním textu a grafiky. Jednosměrný tisk textu a grafiky lze vybrat pomocí softwarových příkazů.
Řádkování: | 4,23 mm (1/6 palce) nebo programovatelné řádkování v krocích po 0,0706 mm (1/360 palce)
Tisková plocha sloupců: | 80 sloupců (10 znaků/palec)
Rozlišení: | 360 × 180 dpi maximálně
Způsob podávání: | Třecí (zadní vstup papíru) Tlačným podávacím mechanismem (zadní vstup papíru)
Podavač: | Zadní tlačný podávací mechanismus Držák rolí papíru (volitelný)
Rychlost podávání papíru: | Průběžné podávání | 53 mm/s (3,61 palce/s)
Přerušovaný posuv | 57 ms/řádek při řádkování 1/6 palce
Spolehlivost: | Celkový tiskový objem | 20 milionů řádků (s výjimkou tiskové hlavy) MTBF 10 000 POH (25 % pracovní cyklus)
Životnost tiskové hlavy | 400 milionů úderů na jehlu
Rozměry a hmotnost: | Při použití nekonečného papíru.
Výška | 199 mm
Šířka | 362 mm
Hloubka | 335 mm
(Včetně podpěr papíru a knoflíku.)
Při použití jednotlivých listů:
Výška | 199 mm
Šířka | 362 mm
Hloubka | 307 mm
(Včetně podpěr papíru a knoflíku.)
Hmotnost | cca 4 kg (3,99 kg)
Páska | Kazeta s černou páskou(S015633)
Životnost pásky (Koncept, 10 znaků/palec, 48 bodů/znak) | Černá páska | 2,5 milióny znaků
Akustický hluk: | Přibližně 53 db (A) (vzor ISO 7779)
Nahoru ## Elektrotechnické údaje
Rozhraní: | Jedno standardní obousměrné 8bitové paralelní rozhraní s podporou režimu IEEE-1284 (režim nibble), jeden konektor sériového rozhraní EIA-232D a jeden konektor rozhraní USB (verze 2.0).
Vyrovnávací paměť: | 128 kB
Interní písma: | Rastrová písma: EPSON Draft 10, 12, 15 znaků/palec EPSON Roman 10, 12, 15 znaků/palec, proporcionální EPSON Sans Serif 10, 12, 15 znaků/palec, proporcionální EPSON Courier 10, 12, 15 znaků/palec EPSON Prestige 10, 12 znaků/palec EPSON Script 10 znaků/palec EPSON OCR-B 10 znaků/palec EPSON Orator 10 znaků/palec EPSON Orator-S 10 znaků/palec EPSON Script C proporcionální Vektorové písmo: EPSON Roman 10,5 bodu, 8–32 bodů (po 2 bodech) EPSON Sans Serif 10,5 bodu, 8–32 bodů (po 2 bodech) EPSON Roman T 10,5 bodu, 8–32 bodů (po 2 bodech) EPSON Sans Serif H 10,5 bodu, 8–32 bodů (po 2 bodech) Písma čárového kódu: EAN-13, EAN-8, prokládané 2 z 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Tabulky znaků: | Standardní Jedna tabulka kurzívy a 12 tabulek grafických znaků: Ležaté písmo, PC 437 (USA, Standardní evropská), PC 850 (Vícejazyčná), PC 860 (Portugalština), PC 863 (Francouzská část Kanady), PC 865 (Severská), PC 861 (Islandská), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15 Rozšířená: Jedna tabulka kurzívy a 40 tabulek grafických znaků: Ležaté písmo, PC437 (US, Standardní evropská), PC850 (Vícejazyčná), PC437 Greek, PC853 (Turečtina), PC855 (Cyrilice), PC852 (Východoevropská), PC857 (Turečtina), PC866 (Ruština), PC869 (Řečtina), MAZOWIA (Polština), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latina/řečtina), ISO Latin 1T (Turečtina), Bulgaria (Bulharština), PC 774 (LST 1283:1993), Estonia (Estonština), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Lotyština), PC 866 UKR (Ukrajinština), PC860 (Portugalština), PC861 (Islandština), PC865 (Norština), PC864 (Arabština), PC APTEC (Arabština), PC 708 (Arabština), PC 720 (Arabština), PCAR864 (Arabština), PC863 (Francouzská část Kanady), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15, PC771 (litevština), PC437 Slovenia, PC MC, PC1250, PC1251, KZ1048 (Kazachstánština)
Znakové sady: | 13 mezinárodních znakových sad: USA, Francie, Německo, V. Británie, Dánsko I, Švédsko, Itálie, Španělsko, Japonsko, Norsko, Dánsko 2, Španělsko 2, Latinská Amerika
Nahoru ## Elektrotechnická část Přístroj se po určité době nepoužívání přepne do klidového režimu. Tato doba byla nastavena z výroby, aby přístroj vyhovoval normě úspory energie Energy Star, a uživatel ji nemůže změnit.
| Model 220 V až 240 V
Rozsah vstupního napětí | Střídavé, 198–264 V
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 50–60 Hz
Rozsah vstupního kmitočtu | 49,5–60,5 Hz
Jmenovitý proud | 0,8 A (max. 2 A podle na typu znaku)
Spotřeba energie | Přibližně 24 W (vzor písma ISO/IEC 10561) Přibližně 8 W v klidovém režimu Přibližně 1,3 W v klidovém režimu* Přibližně 0,5 W po automatickém vypnutí 0 W při vypnutí vypínačem
* klidový režim: Pokud tiskárna nebyla 4 minuty a 30 sekund ovládána a nenastaly žádné chyby, přejde do klidového režimu. - Žádná operace - Žádná chyba - Žádná data ve vstupní vyrovnávací paměti Poznámka:
Zkontrolujte napětí tiskárny uvedené na štítku na zadní straně tiskárny.
Nahoru ## Provozní prostředí
| Teplota (bez kondenzace) | Vlhkost (bez kondenzace)
Provoz | 5 až 35˚ C (41 až 95˚ F) | 10 až 80% (relativní)
Skladování | -30 až 60˚ C (-22 až 140˚ F) | 0 až 85% (relativní)
Nahoru ## Papír Pozn.:
Recyklovaný papír, vícedílné formuláře, štítky, obálky a vícedílné formuláře (jeden list) používejte pouze za následujících normálních teplotních a vlhkostních podmínek: Teplota: 15 až 25 ˚C (59 až 77 ˚F) Vlhkost: 30 až 60 % (relativní) Nezakládejte přeložený, zkroucený, pomačkaný či jinak poškozený papír.
Jednotlivé listy:(standardní): vstup vodítka papíru
Šířka | 100 až 257 mm (3,9 až 10,1 palce)
Délka | 100 až 364 mm (3,9 až 14,3 palce)
Tloušťka | 0,065 až 0,14 mm (0,0025 až 0,0055 palce)
Hmotnost | 52 až 90 g/m² (14 až 24 lb)
Jednotlivé listy:vícedílné formuláře: vstup vodítka papíru
Šířka | 100 až 257 mm (3,9 až 10,1 palce)
Délka | 100 až 364 mm (3,9 až 14,3 palce)
Počet kopií | 1 originál + až 3 kopie
Tloušťka | 0,12 až 0,32 mm (0,0047 až 0,0126 palce)
Hmotnost | 40 až 58 g/m² (12 až 15 lb)
Vazba | Linka lepidla na horním okraji
Obálky vstup vodítka papíru
Velikost | Č. 6: 165 × 92 mm (6,5 × 3,6 palce) Č. 10: 241 × 105 mm (9,5 × 4,1 palce)
Tloušťka | 0,16–0,52 mm (0,0063–0,0205 palce)
Hmotnost | 45 až 90 g/m² (12 až 24 lb)
Nekonečný papír (standardní a vícedílný): vstup zezadu
Šířka | 101,6 až 254 mm (4,0 až 10,0 palce)
Délka (jedna stránka) | 101,6–558,8 mm (4,0–22,0 palce)
Počet kopií | 1 originál + až 3 kopie
Tloušťka | 0,065 až 0,32 mm (0,0025 až 0,0126 palce)
Hmotnost (ne vícedílné) | 52 až 82 g/m² (14 až 22 lb)
Hmotnost (jeden list vícedílného formuláře) | 40 až 58 g/m² (12 až 15 lb)
Vazba | Bodově lepeny nebo spojeny přeložením okrajů
Papír na roli: zadní vstup s volitelným držákem nekonečného papíru
Šířka | 216 mm (8,5 palce)
Tloušťka | 0,07–0,09 mm (0,0028–0,0035 palce)
Hmotnost | 52 až 82 g/m² (14 až 9,98 kg)
Nahoru ## Doporučená oblast tisku Pozn.:
Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem v doporučené tiskové ploše. Tiskárna nemusí být schopna mimo tuto oblast tisknout.
Jednotlivé listy:
A | Minimální horní okraj je 4,2 mm (0,17 palce).
B | Minimální rozměr levého i pravého okraje je 3,0 mm (0,12 palce). Při tisku na jednotlivé listy je maximální šířka papíru 257 mm (10,1 palce). Maximální tisková šířka je 203,2 mm (8,0 palce). Pokud je velikost papíru výrazně širší než uvedená hodnota, boční okraje budou širší než minimální, ale šířka tisku se nezvýší mimo hodnotu 203,2 mm (8,0 palce).
C | Minimální dolní okraj je 4,2 mm (0,17 palce).
Obálky:
A | Minimální horní okraj je 4,2 mm (0,17 palce).
B | Minimální rozměr levého i pravého okraje je 3,0 mm (0,12 palce). Maximální vodorovná tisková šířka je 234,9 mm (9,25 palce). Pokud je velikost obálky výrazně širší než uvedená hodnota, boční okraje budou širší než minimální, ale šířka tisku se nezvýší mimo hodnotu 234,9 mm (9,25 palce).
C | Minimální dolní okraj je 4,2 mm (0,17 palce).
Nekonečný papír:
A | Minimální horní a dolní okraj (nad a pod perforací) je 4,2 mm (0,17 palce).
B | Minimální rozměr levého i pravého okraje je 13 mm (0,51 palce). Maximální šířka papíru je 254 mm (10,0 palce). Maximální tisková šířka je 203,2 mm (8,0 palce). Pokud je velikost papíru výrazně širší než uvedená hodnota, boční okraje budou širší než minimální, ale šířka tisku se nezvýší mimo hodnotu 203,2 mm (8,0 palce).
Nekonečný papír:
A | Minimální horní okraj je 4,2 mm (0,17 palce).
B | Minimální rozměr levého i pravého okraje je 3,0 mm (0,12 palce). Maximální tisková šířka je 203,2 mm (8,0 palce).
Nahoru ## Zarovnání papíru Tisk na nekonečný papír začíná od šipky na tiskárně. Netisknutelná plocha je vlevo od šipky. Tisk na jednotlivé listy začíná u číslice „0“ na stupnici vodítka papíru. Netisknutelná plocha je vlevo od hodnoty "0". Nahoru |