| صفحه اصلی > ایمنی # دستورالعمل هاى ایمنی هشدار، احتیاط و توجه نماد احتیاط قسمتهای داغ دستگاه دستورالعمل های مهم ایمنی برای کاربران در بریتانیا ## هشدار، احتیاط و توجه هشدار
برای جلوگیری از آسیب بدنی باید به طور دقیق رعایت شود.
احتیاط
برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه باید رعایت شود.
توجه
شامل اطلاعات مهم و نکات مفید در مورد عملکرد چاپگر می باشد.
بالا ## نماد احتیاط قسمتهای داغ دستگاه
| این نماد در هد چاپ و دیگر قسمت ها برای نشان دادن احتمال داغ بودن آنها قرار داده شده است. هرگز بلافاصله پس استفاده از چاپگر به این قسمت ها دست نزنید. قبل از دست زدن به این قسمت ها، چند دقیقه صبر کنید تا خنک شوند.
بالا ## دستورالعمل های مهم ایمنی قبل از استفاده از چاپگر، کلیه دستورالعمل های ایمنی دستگاه را مطالعه نمایید. همچنین تمام هشدارها و دستورالعمل های موجود در برچسب های روی چاپگر را رعایت کنید. ### هنگام راه اندازی چاپگر چاپگر را بر روی سطح بی ثبات یا مجاور به رادیاتور یا منبع گرمایی قرار ندهید. چاپگر را بر روی یک سطح ثابت و هموار قرار دهید. اگر دستگاه بصورت شیب دار و کج قرار داده شود، درست کار نمی کند. دستگاه را بر روی سطوح نرم و بی ثبات مانند تخت خواب یا کاناپه، و یا محیط های بسته و کوچک قرار ندهید زیرا تهویه دستگاه را مسدود می کند. شیارها و روزنه های محفظه چاپگر را مسدود نکنید یا نپوشانید، همچنین اشیاء را از طریق شیارها وارد دستگاه نکنید. در اطراف چاپگر فضای کافی برای جابجایی و مراقبت و نگهداری از دستگاه در نظر بگیرید. چاپگر را در مکانی قرار دهید که در صورت لزوم برای اتصال کابل رابط شبکه، این کار به سادگی انجام شود. تنها از منبع نیرویی که روی برچسب چاپگر نشان داده شده استفاده کنید. اگر از مشخصات منبع نیرو در منطقه خود اطلاع ندارید، با شرکت برق محلی یا فروشنده خود تماس بگیرید. دستگاه را به یک پریز برق دارای اتصال به زمین وصل کنید. چاپگر را با دستگاه فتوکپی و سیستم کنترل هوا که مرتباً روشن و خاموش می شود در پریزهای یک مدار قرار ندهید. از سیم برق آسیب دیده و فرسوده استفاده نکنید. سیم برق باید در جایی گذاشته شود که از خراشیده شدن، بریدگی، فرسودگی، پیچانده شدن، یا گره خوردن آن جلوگیری شود. اگر از سیم رابط برای چاپگر استفاده می کنید، مطمئن شوید میزان کل آمپر دستگاه هایی که به سیم رابط وصل شده اند از میزان آمپر سیم تجاوز نکند. همچنین، مطمئن شوید که میزان کل آمپر دستگاه هایی که به پریز وصل شده اند از میزان آمپر پریز تجاوز نکند. تنها از سیم برقی که همراه با چاپگر عرضه می شود استفاده نمایید. استفاده از هر نوع سیم دیگر ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. سیم برق این دستگاه فقط مخصوص استفاده با همین دستگاه می باشد. استفاده از این سیم برق با هر دستگاه دیگری ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود. بررسی کنید که سیم برق متناوب با استانداردهای ایمنی محلی مرتبط مطابقت داشته باشد. از استفاده یا نگهداری چاپگر در مکان هایی که در معرض تغییر سریع آب و هوا یا رطوبت هستند، خودداری کنید. همچنین آن را در معرض تابش مستقیم نور خورشید، منبع نور قوی، منابع حرارتی یا رطوبت و گرد و خاک زیاد قرار ندهید. از قرار دادن در مکان هایی که در معرض تکان و لرزش هستند خودداری کنید. چاپگر را در نزدیکی پریز دیواری قرار دهید تا براحتی بتوانید سیم برق را جدا کنید. کل سیستم رایانه را از منابع احتمالی تداخل الکترومغناطیسی دور کنید، مانند بلندگو یا پایه های تلفن بی سیم. از کنترل خروجی الکتریکی توسط سوییچ های دیواری یا تایمرهای خودکار خودداری کنید. ایجاد وقفه در جریان برق ممکن است سبب پاک شدن اطلاعات حافظه در چاپگر یا رایانه شما شود. همچنین از استفاده از موتورهای بزرگ یا سایر دستگاه ها در یک پریز و مدار مشابه خودداری کنیدف این کار سبب ایجاد نوسان در ولتاژ برق می شود. از یک پریز برق با اتصال به زمین استفاده کنید، از به کار بردن دوشاخه تبدیل خودداری کنید. اگر می خواهید از یک پایه چاپگر استفاده کنید، این دستورالعمل ها را دنبال کنید: - از یک پایه استفاده کنید که بتواند حداقل دو برابر وزن چاپگر را تحمل کند. - هرگز از پایه ای که سبب خم شدن چاپگر می شود استفاده نکنید. چاپگر همیشه باید روی سطحی صاف قرار بگیرد. - سیم برق چاپگر و کابل رابط آن را بگونه ای قرار دهید که با وارد شدن کاغذ تداخلی ایجاد نکند. در صورت لزوم، کابل را به پایه چاپگر ببندید. ### هنگام نگهداری از چاپگر قبل از تمیز کردن چاپگر، آن را از پریز بیرون بکشید، و آن را فقط با یک تکه پارچه مرطوب تمیز کنید. مواد مایع را بر روی چاپگر نریزید. شخصاً از تعمیر کردن چاپگر خودداری کنید، مگر اینکه این حالت صراحتاً در این دفترچه راهنما توضیح داده شده باشد. در صورت بروز مشکلات زیر، سیم برق چاپگر را از پریز بیرون آورده و تعمیر دستگاه را به تعمیرکاران مجرب واگذار نمایید: الف. سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد. ب. مایعی وارد دستگاه شده باشد. ج. چاپگر سقوط کرده و محفظه آن آسیب دیده باشد. د. چاپگر به طور عادی کار نکرده یا در عملکرد آن تغییر چشمگیری مشاهده شود. از محصولاتی که محتوی گازهای قابل اشتعال هستند درون یا اطراف چاپگر استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود. فقط تنظیماتی را که در دستورالعمل های استفاده ذکر شده اند انجام دهید. اگر چاپگر را در کشور آلمان استفاده می کنید، نکات زیر را رعایت کنید: برای جلوگیری از اتصال کوتاه و جریان بیش از حد چاپگر، سیستم دستگاه باید توسط یک فیوز 16 آمپری محافظت شود. Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebaudeinstallation mit einer 16 A-Sicherung abgesichert ist. از لمس کردن کابر سفید رنگ درون چاپگر خودداری کنید. ### هنگام کارکردن با کاغذ کاغذی را که تا یا مچاله شده است وارد نکنید. ### هنگام کار با چاپگر فقط تنظیماتی را که در راهنمای کاربر ذکر شده اند انجام دهید. تنظیم سیستم های کنترل دیگر ممکن است باعث آسیب هایی شود که تعمیر آنها مشکل بوده و به یک تعمیرکار با تجربه نیاز داشته باشد. وقتیکه چاپگر را خاموش مى کنید، قبل از دوباره روشن کردن آن حداقل پنج ثانیه صبر کنید؛ در غیر اینصورت ممکن است به چاپگر صدمه وارد شود. چاپگر را در حین چاپ آزمایشی خاموش نکنید. همیشه دکمه Pause را برای توقف چاپ فشار داده و سپس چاپگر را خاموش کنید. سیم برق را به پریز برقی که ولتاژ اشتباه برای چاپگر شما دارد وصل نکنید. هرگز خودتان هد چاپ را تعویض نکنید؛ ممکن است به چاپگر آسیب برسانید. قطعات دیگر چاپگر نیز هنگام تعویض هد چاپ باید بررسی شوند. برای تعویض کارتریج نواری لازم است که هد چاپ را با دست حرکت دهید. اگر تازه از چاپگر استفاده کرده اید، هد چاپ ممکن است داغ باشد؛ قبل از دست زدن به آن چند دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود. ### محدودیت های استفاده هنگام استفاده از این محصول برای موارد استفاده ای که به دقت/ایمنی بسیار بالایی نیاز دارند، مانند دستگاه های حمل و نقل در ارتباط با وسایل حمل و نقل هوایی، ریلی، دریایی، قطار و دیگر موارد، دستگاه های جلوگیری از بروز فجایع و دیگر دستگاه های ایمنی، همچنین دستگاه های عملیاتی/دقتی، تنها در صورتی از این دستگاه استفاده کنید که نسبت به موارد احتمال نقص و مشکلات ایجاد شده در طراحی مطمئن شده باشد تا ایمنی و کارآیی کلی سیستم حفظ شود. از آنجایی که این دستگاه برای کار کردن در موارد استفاده که به دقت و اطمینان بسیار بالایی نیاز دارد طراحی نشده است، مانند تجهیزات هوایی/فضایی، تجهیزات ارتباطی اصلی، تجهیزات کنترل انرژی هسته ای یا تجهیزات پزشکی مرتبط به مراقبت های مستقیم پزشکی و دیگر موارد، لطفاً پس از یک ارزیابی کلی نسبت به تناسب این دستگاه با هدف خود تصمیم گیری کنید. بالا ## برای کاربران در بریتانیا ### استفاده از لوازم اختیاری Epson (انگلستان) در مقابل هرگونه زیان یا مشکلاتی که در نتیجه استفاده از هرگونه لوازم اختیاری یا محصولات مصرفی بوجود آید به غیر از آنهایی که بعنوان محصول اصلی Epson ویا محصولات مجاز Epson توسط Epson (UK) Limited شناسایی شده اند، مسئول نخواهد بود. ### اطلاعات ایمنی هشدار:
این وسیله باید به زمین اتصال داشته باشد. برای بررسی تطابق ولتاژ وسیله با ولتاژ برق تأمین شده به پلاک مشخصات ولتاژ مراجعه کنید.
مهم: سیم های منبع برق که این دستگاه به آنها مجهز است هر کدام دارای رنگ خاصی می باشند که بر طبق کدهای زیر است: سبز و زرد — اتصال به زمین آبی — خنثی قهوه ای — دارای برق اگر می خواهید سیم ها را به صورت دوشاخه سوار کنید: اگر رنگ سیم های منبع برق این دستگاه با رنگ علامت گذاری شده که برای تشخیص پایانه های یک دوشاخه به کار می رود مطابقت نداشته باشد، طبق توضیحات زیر عمل کنید: سیم سبز و زرد باید به پایانه درون دوشاخه که با حرف E یا نماد زمین () علامت گذاری شده متصل شود. سیم آبی باید به پایانه درون دوشاخه که با حرف N علامتگذاری شده متصل شود. سیم قهوه ای باید به پایانه درون دوشاخه که با حرف L علامتگذاری شده متصل شود. اگر دوشاخه خراب شد، کل سیم را تعویض یا با یک برقکار ماهر مشورت کنید. فیوزها را فقط با فیوزهایی با اندازه و توان اسمی درست تعویض کنید. بالا |