Índice Remissivo
0 traço
0 slash
A.G.M.
A.G.M.
Ajustar
alavanca de espessura do papel
Ajustar a alavanca de espessura do papel
posição de corte
Ajustar a posição de corte de papel
Fazer avançar o papel até à aresta de corte
posição de topo de página
Ajustar a posição de topo de página
Ajuste bidireccional
Utilizar o Bi-D Adjustment (Ajuste bidireccional)
Alavanca de espessura do papel
Ajustar a alavanca de espessura do papel
Alinhamento do papel
Alinhamento do papel
Alinhar linhas verticais
Imprimir um Auto-Teste
Área de impressão recomendada
Área de impressão recomendada
Assistência técnica
Antes de contactar a Epson
Auto-teste
Imprimir um Auto-Teste
Avanço automático de linha
Auto line feed
Avanço sobre o picotado
Skip over perforation
Botões
Utilizar o Painel de Controlo
Cancelar impressão
Cancelar a Impressão
Cassete de fita
Características mecânicas
Cassete de fita Epson genuína
Cliente
com Windows 7, Vista, XP ou 2000
Configurar os clientes
Comprimento da página para o tractor
Page length for tractor
Comprimento dos dados
Data length
Configuração de alarme (sinal sonoro)
Buzzer (sinal sonoro)
Conjuntos de caracteres internacionais
Características electrónicas
Conjuntos de caracteres internacionais para tabela de caracteres em itálico
International character set for Italic table
Contactar Epson
Antes de contactar a Epson
Controlador (controlador de impressão)
Acerca do Software da Impressora
Controlador de impressão
aceder
Utilizar o controlador de impressão
definições
Alterar as definições do controlador de impressão
Descrição das Definições do Controlador de Impressão
desinstalar
Desinstalar o Software da Impressora
Cortar
botão
Utilizar o botão Tear Off (Cortar)
Corte
Fazer avançar o papel até à aresta de corte
ajustar
Ajustar a posição de corte de papel
automaticamente
Fazer avançar o papel para a posição de corte automaticamente
Corte automático
Auto tear off
CR automático (retorno do carreto)
Auto CR (retorno do carreto)
Definição da impressora
Utilizar a Printer Setting (Definição da impressora)
Densidade
Pitch
Desinstalar
software da impressora
Desinstalar o Software da Impressora
Direcção de impressão
Print direction
Encravamento de papel, resolver
Retirar Papel Encravado
Envelopes
especificações
Papel
imprimir
Envelopes
EPSON Status Monitor 3
Acerca do Software da Impressora
Utilizar o EPSON Status Monitor 3
aceder
Aceder ao EPSON Status Monitor 3
instalar
Instalar o EPSON Status Monitor 3
ESC/P 2
Códigos de controlo EPSON ESC/P 2
Especificações
alinhamento do papel
Alinhamento do papel
ambientais
Condições ambientais
área de impressão recomendada
Área de impressão recomendada
conjuntos de caracteres internacionais
Características electrónicas
electrónicas
Características electrónicas
listas de comandos
Códigos de controlo de emulação IBM PPDS
Códigos de controlo EPSON ESC/P 2
mecânicas
Características mecânicas
normas e certificações
Normas e certificações
papel
Papel
tabelas de caracteres
Características electrónicas
tipo de letra incorporada
Características electrónicas
Especificações do papel
Papel
Folhas soltas
especificações
Papel
imprimir
Imprimir em folhas soltas
Font
Font
Formulários de várias vias
Especificações
Papel
imprimir
Formulários de várias vias
IBM PPDS
Códigos de controlo de emulação IBM PPDS
Impressão bidireccional (Bi-d)
Print direction
Impressão unidireccional (Uni-d)
Print direction
Impressora
partilhar
Partilhar a impressora
Indicação de erro
Utilizar os Indicadores de Erro
indicadores luminosos
Utilizar o Painel de Controlo
interface USB
problemas
Resolver Problemas USB
Interface USB
I/F (interface) mode
Limpar a impressora
Limpar a Impressora
Lista de comandos
IBM PPDS
Códigos de controlo de emulação IBM PPDS
Listas de comandos
ESC/P
Códigos de controlo EPSON ESC/P 2
Micro-ajuste
Ajustar a posição de corte de papel
Ajustar a posição de topo de página
Fazer avançar o papel até à aresta de corte
Modo bidireccional I/F (interface) paralela
Parallel I/F bidirectional mode
Modo de baixo ruído
Low-noise mode
Modo de bloqueio
Modo de Bloqueio
Modo de configuração
Alterar as predefinições
Modo de pacote
Packet mode
Modo de suspensão
operações do painel
Operações do painel durante o modo de suspensão
Modo I/F (interface)
I/F (interface) mode
Opções
suporte de rolo de papel
Suporte de rolo de papel
Painel
Utilizar o Painel de Controlo
painel de controlo
indicadores luminosos
Utilizar o Painel de Controlo
Painel de controlo
Utilizar o Painel de Controlo
Utilizar os Indicadores de Erro
botões
Utilizar o Painel de Controlo
painel
Utilizar o Painel de Controlo
Papel contínuo
especificações
Papel
impressão
Imprimir em papel contínuo
Papel em rolo
imprimir
Suporte de rolo de papel
Paridade
Parity
Período de espera de alimentação manual
Manual feed wait time
Período de espera I/F Auto (interface)
Auto I/F (interface) wait time
Predefinições
lista de opções
Modo de configuração
Puxador
impressora
Retirar Papel Encravado
Resolução de problemas
problemas USB
Resolver Problemas USB
resolver encravamentos de papel
Retirar Papel Encravado
Retirar
documento impresso do
Remover um documento impresso do tractor posterior
Rolo de papel
especificações
Papel
modo de configuração
Roll paper
Serviço de assistência a clientes
Antes de contactar a Epson
Servidor
com Windows 7, Vista, XP ou 2000
Configurar a impressora como uma impressora partilhada
Software
predefinição
Software
Status Monitor 3
Acerca do Software da Impressora
Utilizar o EPSON Status Monitor 3
Suporte de rolo de papel
Suporte de rolo de papel
Tabela de caracteres
configuração
Character table
lista
Características electrónicas
Temporizador
Power off timer
Tipo de letra
International character set for Italic table
Tipo de letra incorporada
lista
Características electrónicas
Tipo de letra incorporado
seleccionar
Seleccionar um tipo de letra incorporado
Transportar a impressora
Transportar a Impressora
Velocidade de transmissão
Baud rate