| Ana Sayfa > Kumanda Paneli # Kumanda Panelini Kullanma Kumanda Paneli Düğmeleri ve Işıkları Yerleşik bir yazı tipi seçme Uyku modu sırasında panel işlemleri Kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak satır besleme, form besleme, kağıt yükleme ve çıkarma ve yazı tipini seçme gibi basit yazıcı işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Kontrol panelindeki ışıklar yazıcının durumunu gösterir. ## Kumanda Paneli Düğmeleri ve Işıkları 1. Yazı tipi seçme ışıkları Geçerli yazı tipi seçim ayarını gösterir.
| Yüksek Hızda Taslak (HSD)
| Taslak
| Roman
| Sans Serif
| Courier
| Prestige
| Script
| Diğer
= açık, = kapalı, = yanıp sönüyor Varsayılan ayarlarda yanar ve yanın durumda kalır. 2. Tear Off (Font) ışığı Sürekli kağıt, yırtma konumundayken yanıp söner. 3. Tear Off (Font) düğmesi* Sürekli kağıdı, yırtma konumuna ilerletir. Sürekli kağıdı, yırtma konumundan formun üstü konumuna geri besler. 4. LF/FF düğmesi** Basılıp bırakıldığında, kağıdı satır satır besler. Basılı tutulduğunda tek sayfayı çıkarır veya sürekli kağıdı bir sonraki formun üstü konumuna ilerletir. 5. Load/Eject düğmesi** Yazıcıya tek sayfa kağıt yükler. Yüklü yaprak kağıt varsa onu çıkartır. Bekleme konumundaki sürekli kağıdı yükler. Sürekli kağıdı bekleme konumuna geri besler. 6. Pause düğmesi Yazdırmayı geçici olarak durdurur ve yeniden basıldığında yazdırmayı kalınan yerden sürdürür. Üç saniye süreyle basılı tutulduğunda Micro Adjust (Mikro Ayar) modunu açar**. Kapatmak için, tekrar basın. 7. Paper Out ışığı Seçilmiş olan kağıt kaynağında kağıt yoksa veya kağıt düzgün olarak yüklenmemişse yanar. Kağıt tümüyle çıkarılmazsa veya kağıt sıkışması meydana gelirse yanıp söner. Kilit modu açıkken Pause ışığı ile birlikte üç saniye yanıp söner. 8. Pause ışığı Yazıcı duraklatıldığında yanar. Yazıcı Micro Adjust (Mikro Ayar) modundayken yanıp söner**. Yazıcı kafası aşırı ısındığında yanıp söner. Kilit modu açıkken Paper Out ışığı ile birlikte üç saniye yanıp söner. Uyku modunda yalnızca bu ışık açıktır. Tüm diğer ışıklar kapalıdır. * Yazı tipi seçimi: Micro Adjust (Mikro Ayar) modunda, Tear Off (Font) düğmesine basarak yazdırmak için kullanacağınız yazı tipini seçebilirsiniz. Yazı tipi seçim ışıkları, seçili yazı tipini göstermek için yanar, söner veya yanıp söner. ** Micro Adjust (Mikro Ayar) modu: Pause düğmesini üç saniye süreyle basılı tuttuğunuzda, yazıcı micro adjust (mikro ayar) moduna geçer. Bu modda, LF/FF ve Load/Eject düğmelerine basarak formun üstü veya yırtma konumunu ayarlayabilirsiniz. Bkz. Formun üstü konumunu ayarlama. Üst ## Yerleşik bir yazı tipi seçme Yazıcının kontrol panelindeki düğmeleri kullanarak yerleşik bir yazı tipi seçmek için bu adımları izleyin:
| Yazıcının yazdırmıyor olduğundan emin olun. Yazdırıyorsa, yazdırma tamamlanana kadar bekleyin.
| Micro Adjust (Mikro Ayar) moduna girmek için, Pause düğmesini üç saniye süreyle basılı tutun. Pause ışığı yanıp sönmeye başlar. İki yazı tipi seçim ışığı, geçerli yazı tipi seçimini gösterir.
| Kullanılabilir tüm seçenekler arasında gezinmek için, Tear Off (Font) düğmesine art arda basın; sonra, deseni kontrol panelinde gösterilen istediğiniz yazı tipine ulaşınca durun. Seçiminiz yeniden değiştirinceye kadar geçerli kalır.
Not:
Uygulama programlarınızda yaptığınız ayarlar genellikle yazıcının kontrol panelinde yaptığınız ayarları geçersiz kılar. En iyi sonucu almak istiyorsanız yazı tipi ve karakter sıklığı seçimi için uygulamanızı kullanın. Barkod yazı tipleri, kontrol panelinden seçilemezler.
Üst ## Uyku modu sırasında panel işlemleri Önceki işlemden bu yana 4 dakika 30 saniye geçtiyse ve hata meydana gelmediyse yazıcı uyku moduna girer. Aşağıdaki işlemler, yazıcıyı uyku modundan çıkarır. Baskı verisi gönderme. Kontrol paneli düğmesine basma. Bir düğmeye bir kez basmak yazıcıyı uyku modundan çıkarır ve kontrol paneli ışıklarını kullanarak geçerli durumu gösterir. Normal düğme işlevlerini kullanmak için, bir kez daha bir düğmeye basın. Not:
Yalnızca bir kez bir düğmeye basmak yazıcıyı uyku modundan çıkarır. Herhangi bir ek işlem yapılmaksızın 20 saniyeden fazla süre geçerse yeniden uyku moduna döner.
Üst |